**Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № 24-ЭА**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2023 году инвалидам кресел-колясок комнатных, прогулочных и активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)

**Место доставки товара:**территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31.07.2023 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)**серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к качеству, гарантийному обслуживанию товара**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

**Поставщик должен:**

1. Поставить кресло-коляску (далее - Изделие), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедиться, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все кресла-коляски должны быть новыми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Код и наименование КТРУ | **Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **7-01-01.**Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей -инвалидов)  |  | **Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, для передвижения с помощью сопровождающего лица в условиях помещения, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики:**Кресло-коляска с ручным приводом комнатная должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями **с помощью сопровождающего лица** в условиях помещения.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту.Кресло-коляска должна иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента.Подлокотники кресла-коляски должны быть несъемные.Спинка кресла-коляски должна иметь возможность складывания по горизонтальной оси.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой.Кресло-коляска должна быть оснащена упорами для сопровождающего лица, ремнями безопасности и ремнями для стоп, ручками для складывания коляски.Подножки должны быть съемные и откидные, опоры для стоп должны быть откидные.Задние и передние колеса должны иметь   цельнолитые шины, без привода от обода колеса.Задние колеса должны быть оснащены ручными тормозами.**Технические характеристики:**кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 46 см;- глубина сиденья должна быть не более 40 см. Грузоподъемность не менее 125 кг.Вес не более 14 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 2 |  | **7-01-02** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных **ДЦП, комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная** должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Кресло-коляска должна быть оснащена:- высотой спинки не менее 47,5 см и иметь возможность регулировки по высоте и поступенчатой регулировки углу наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях;- регулировкой глубины сиденья в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см;- откидными подлокотниками, они не должны обладать возвратной пружиной, должны иметь возможность регулировки по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.Приводные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см.Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски:- изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения.Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен из вспененной резины, и иметь ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму.Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толканиях. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 3 |  | **7-01-03** Кресло-коляска с ручным приводом **для управления одной рукой комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная** предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью внутри помещений.Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозийным покрытием.Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена устройством для управления одной рукой, которое имеет возможность переставляться как на левую, так и на правую руку (в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя).Кресло – коляска должна быть оснащение: - подлокотниками откидными, регулируемыми по высоте и оборудованными боковыми щитками;- спинка должна регулироваться по высоте;- сиденье должно иметь возможность регулировки по углу наклона;- подножки должны быть откидные и съемные, без применения инструмента, и должны иметь регулировку по высоте;- подножки должна быть оснащены откидными подставками для стоп;- передние колеса должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами. - задние колеса должны быть быстросъемные, с кнопочной фиксацией и ручным ободом, с цельнолитыми шинами. - задние колеса должны иметь регулировку по вертикали и по горизонтали;- кресло-коляска должна быть оснащена рукоятками (ручками) для толкания;- кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;- кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности;- кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.Технические характеристики кресло-коляски:Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах.- высота спинки должна быть не более 51 см - глубина сиденья должна быть не более 42 смВес не более 22 кг;Грузоподъемность не менее 125 кг;Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 4 | 30.92.20.000-00000028 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **7-01-04** Кресло-коляска с ручным приводом с **жестким сидением и спинкой комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная** должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.Оснащение и комплектация: **-** сиденье и спинка должны быть на жестком основании;- сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала;- подлокотники должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте;- подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;- передние колеса должны быть самоориентирующиеся, с цельнолитыми шинами, быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикальной оси;- задние колеса должны быть быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, должны быть с цельнолитыми шинами;- кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;- для икроножных мышц должны присутствовать ремни-упоры.- кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами.**Технические характеристики:**- кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 40 см;- глубина сиденья должна быть не более 41 смВес не более 21 кг;Грузоподъемность не менее 125 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 5 | 30.92.20.000-00000026 - Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **7-01-05**. Кресло-коляска с ручным приводом **с откидной спинкой комнатная** (для инвалидов и детей -инвалидов) |  | **Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная** должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.Кресло-коляска должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.Оснащение должно быть: - подлокотники должны быть съемные;- спинка должна иметь регулируемый угол наклона от 95 градусов до 165 градусов;- высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки;- кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемным подголовником;- подножки должны быть откидные, регулируемые по высоте и углу наклона;- передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами,- задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами;- кресло-коляска должна быть оснащена рукоятками (ручками) для толкания;- кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами с возможностью установки транспортировочного положения;- для икроножных мышц должны присутствовать ложементы;- кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. **Технические характеристики:**Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах.- высота спинки без удлинителя должна быть не более 51 см- высота спинки с удлинителем должна быть не более 78 см- глубина сиденья должна быть не более 41 смВес не более 26 кг.Грузоподъемность не менее 125 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 6 | 30.92.20.000-00000023 - Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **7-01-07.**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц **с большим весом комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов)  |  |  **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная** должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена из стальных труб с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси;Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях,- приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях, - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- кресло-коляска должна быть оснащена съемными ступенчатыми подлокотниками, регулируемыми по высоте в 3х положениях;- подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;- регулируемые стояночные тормоза;- ручки для толкания;- ножные упоры для управления; -устройство антиопрокидывания;**Технические характеристики:** - кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 54 см +/- 1 см, 56 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 36 см;- глубина сиденья должна быть не более 46 см.Вес не более 26 кг.Грузоподъемность не менее 150 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 6 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 7 |  | **7-02-02.** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, **в том числе для больных ДЦП, прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для инвалидов больных ДЦП, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики:**Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см.Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см.Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски:- изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения.Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен из вспененной резины, и иметь ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму.Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толканиях. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 4 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 8 | **30.92.20.000-00000004 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная** | **7-02-03.** Кресло-коляска **с двуручным рычажным приводом прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная** должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных труб. Рама коляски должна складываться по вертикальной оси.Должен присутствовать рычажный привод на задние колеса.Оснащение и комплектация:- сиденье и спинка должны быть выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой;- подлокотники должны быть фиксированные;- подножки должны быть съемные, регулируемые по длине голени, должен присутствовать съемный ремень - упор под икры ног; - передние колеса должны быть с пневматическими шинами, управление передними колесами должно осуществляться при помощи приводного рычага, регулируемого по высоте, должна быть возможность переустановки поворотного рычага справа налево, без применения инструмента;- задние колеса должны быть с пневматическими шинами;- должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица;- должна быть оснащена стояночными тормозами;**Технические характеристики:**- кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 43 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, см и поставляться в 2 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 36 см; - глубина сиденья должна быть не более 43 см. Грузоподъемность не менее 125 кг;Вес не более 27 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 4 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 9 |  | **7-02-04.** Кресло-коляска с приводом **для управления одной рукой** прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная** предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозийным покрытием.Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена устройством для управления одной рукой, которое имеет возможность переставляться как на левую, так и на правую руку (в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя).Кресло – коляска должна быть оснащение: - подлокотниками откидными, регулируемыми по высоте и оборудованными боковыми щитками;- спинка должна регулироваться по высоте;- сиденье должно иметь возможность регулировки по углу наклона;- подножки должны быть откидные и съемные, без применения инструмента, и должны иметь регулировку по высоте;- подножки должна быть оснащены откидными подставками для стоп;- передние колеса должны быть самоориентирующиеся с пневматическими шинами. - задние колеса должны быть быстросъемные, с кнопочной фиксацией и ручным ободом, с пневматическими шинами. - задние колеса должны иметь регулировку по вертикали и по горизонтали;- кресло-коляска должна быть оснащена рукоятками (ручками) для толкания;- кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;- кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности;- кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.Технические характеристики кресло-коляски:Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах.- высота спинки должна быть не более 51 см - глубина сиденья должна быть не более 42 смВес не более 22 кг;Грузоподъемность не менее 125 кг;Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, 4 года.Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 10 | 30.92.20.000-00000022 - Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **7-02-05.** Кресло-коляска с ручным приводом **с жестким сидением и спинкой прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики:** Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Кресло-коляска должна иметь сиденье и спинку на жестком основании.Сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала;Подлокотники должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте.Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени.Передние колеса должны быть самоориентирующимися, с цельнолитыми шинами, быстросъемными, без применения инструмента, регулироваться по вертикальной оси.Задние колеса должны быть быстросъемными, без применения инструмента, регулируются по вертикали и горизонтали, с пневматическими шинами;Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;Для икроножных мышц должны присутствуют ремни-упоры.Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами.Кресло-коляска должна обладать следующими техническими характеристиками:- кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 40 см;- глубина сиденья должна быть не более 41 смВес не более 21 кг;Грузоподъемность не менее 125 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресла-коляски;- паспорт на изделие на русском языке, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, 4 года.Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 11 | 30.92.20.000-00000021 - Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **7-02-06.** Кресло-коляска с ручным приводом **с откидной спинкой** прогулочная (для инвалидов и детей -инвалидов) |  | **Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная** должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.Оснащение должно быть: - подлокотники должны быть съемные;- спинка должна иметь регулируемый угол наклона от 95 градусов до 165 градусов;- высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки;- кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемным подголовником;- подножки должны быть откидные, регулируемые по высоте и углу наклона;- передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами,- задние колеса должны быть с пневматическими шинами;- кресло-коляска должна быть оснащена рукоятками (ручками) для толкания;- кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами с возможностью установки транспортировочного положения;- для икроножных мышц должны присутствовать ложементы;- кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. **Технические характеристики:**Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах.- высота спинки без удлинителя должна быть не более 51 см- высота спинки с удлинителем должна быть не более 78 см- глубина сиденья должна быть не более 41 смВес не более 26 кг.Грузоподъемность не менее 125 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 4 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 12 | **30.92.20.000-00000019 - Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **7-02-08.**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц **с большим весом прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов)  |  | **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная** должна быть предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена из стальных труб с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси;Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях,- приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации с пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях, - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- кресло-коляска должна быть оснащена съемными ступенчатыми подлокотниками, регулируемыми по высоте в 3х положениях;- подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;- регулируемые стояночные тормоза;- ручки для толкания;- ножные упоры для управления; -устройство антиопрокидывания;Технические характеристики:- кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 54 см +/- 1 см, 56 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;- высота спинки должна быть не более 36 см;- глубина сиденья должна быть не более 46 см.Вес не более 26 кг.Грузоподъемность не менее 150 кг.В комплект поставки должно входить:- инструмент для обслуживания кресло-коляски;- паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;- гарантийный талон;Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 4 лет.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | не менее 12 месяцев |
| 13 |  | **7-03-01.**Кресло-коляска **активного типа** (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | **Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)** предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.Рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и иметь механизм складывания.Конструкция кресла-коляски должна представлять возможность регулировки:- опоры подножек съемных или (и) откидных: по длине голени не менее, чем на 90 мм в различных положениях, - задних колес по горизонтали и по вертикали, - боковых щитков задних колес по вертикали, - передних колес по высоте не менее чем в 3-х положениях,- вилок передних колес по углу наклона,- спинки по углу наклона не менее чем на 10° и по высоте.- подлокотников съемных, откидных, регулируемых по вертикали. Кресло-коляска должна иметь следующие оснащение и комплектацию:- независимая задняя подвеска,- регулируемые стояночные тормоза,- передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами,- задние колеса должны быть с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса,- должны быть съемные ремни-упоры для икроножных мышц,- ручки для пассивного использования должны быть складные с кнопочной фиксацией,- подушки на сиденье и спинку должны быть съемные, изготовленные из износостойких материалов с повышенным воздухообменом,- система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины,- опора для ног должна иметь возможность соединения в единую опору;Технические характеристики:- ширина сидения: не менее 36 см и не более 48 см (не менее 6 типоразмеров),- глубина сидения не менее 43 см,- высота спинки должна быть регулируемая от не менее 32 см до не более 38 см,- максимальная грузоподъемность не менее 130 кг.- вес: не более 17 кг.В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресла-коляски, паспорт или инструкция на русском языке, гарантийный талон.Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в городе Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком