**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставка транспортных средств для социального обеспечения получателей

Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС-018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05. 2022 № 855 (далее-Правила).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать Коду 29.10.59.390 по Общероссийскому классификатору ОКПД 2 (ОК 034-2014), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042.

Автомобиль должен быть легковой, новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль должен быть не ранее 2022 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций левой ноги по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (с адаптированными органами управления).

Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля (в случаях, предусмотренных законодательством).

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Технические характеристики | Значение | Кол-во (шт.) |
| Автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (с устройством ручного управления), без участия левой ногиОКПД2 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 2 |
| Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий/не менее 4 |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Колесная формула/ ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Количество посадочных мест | Не менее 2 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый,  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Двигатель с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500, но не более 1800 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с п. 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям**:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 либо Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Правил.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, без участия левой ноги), в случае, если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из Системы Электронных Паспортов Транспортных Средств

- сервисная книжка или электронная сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Копия Государственного контракта;

- Акт приема-передачи Товара;

- копия одобрения типа транспортного средства либо Заключения об оценке типа транспортного средства

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, без участия левой ноги), в случае, если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля.

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или 100000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара.

Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.