**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

**2**. Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (кресло-коляски ДЦП для детей-инвалидов) Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (сигнализаторы звука)

**3.Наименование, характеристики и количество товара –Кресло-коляски ДЦП для детей-инвалидов (далее – Товар)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, товарный знак, марка, модель (при наличии), производитель, страна происхождения товара** | **Описание функциональных и технических характеристик товара** |
| 1 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)ОКПД2/КТРУ:30.92.20.000 | *Предназначение:* для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица.*Рама:* изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию/*Покрытие рамы:*обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.*Конструкция:*выполнена в виде рамы-шасси и стульчика;складывается и раскладывается без применения инструмента.*Посадочное место на жестком основании:*возможность установки по направлению движения.*Оснащение:*регулируемая по высоте ручка для сопровождающего лица.*Обивка спинки и сиденья:*съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.*Спинка сиденья:*регулируется по углу наклона и высоте.*Оснащение спинки:*подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.*Сиденье:*регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом;регулируется по углу наклона;оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.*Регулировка Глубины сиденья:*регулируемая в зависимости от длины бедра.*Подножка:*регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп.*Опора подножки:*оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.*Поворотные колеса:*имеют пневматические/цельнолитые покрышки.*Диаметр поворотных колес:*больше или равно 170 мм и меньше или равно 240 мм.*Вилки поворотных колес:*оснащение механизмом фиксации положения колеса.*Задние колеса:*съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки;оснащены единым/раздельным стояночным тормозом.*Диаметр задних колес:*больше или равно 210 мм и меньше или равно 290 мм.*Задняя или передняя подвеска рамы:*оснащена амортизаторами.*Ширина сиденья:*регулируется в диапазоне от больше или равно 230 мм и до меньше или равно 440 мм.*Глубина сиденья:*регулируется в диапазоне от больше или равно 230 мм и до меньше или равно 440 мм.*Высота спинки:*регулируется в диапазоне от больше или равно 430 мм и до меньше или равно 780 мм.*Высота подлокотников:*регулируется в диапазоне от больше или равно 130 мм до меньше или равно 270 мм.*Длина подножки:*регулируется в диапазоне от больше или равно 120 мм и до меньше или равно 450 мм.*Регулировка угла наклона спинки:*больше или равно 45°.*Количество положений регулировки угла наклона спинки:*больше или равно 4.*Регулировка угла наклона сиденья:*регулируется в диапазоне больше или равно 20°.*Габаритная ширина кресло-коляски:*меньше или равно 690 мм.*Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения:*меньше или равно 29 кг.*Комплектация кресло-коляски:*cтолик;поясничный валик;набор инструментов (при наличии);инструкция для пользователя (на русском языке);гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)/*Срок службы:*больше или равно 6 лет.*Маркировка кресло-коляски:*наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя;обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;рекомендуемую массу пользователя.*Соответствие национальным стандартам:*-ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»; -ГОСТ Р 58522-2019 «Кресло-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования»;-ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресло-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;-ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресло-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;-ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;-ГОСТ Р 51083-2021 «Кресло-коляски с ручным приводом. Общие технические условия». |
| 2 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)ОКПД2/КТРУ:30.92.20.000 | *Предназначение:*для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица.*Рама:*изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.*Покрытие рамы:* обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.*Конструкция:*выполнена в виде рамы-шасси и стульчика;складывается и раскладывается без применения инструмента.*Посадочное место на жестком основании:*возможность установки по направлению движения.*Оснащение:*регулируемая по высоте ручка для сопровождающего лица.*Обивка спинки и сиденья:*съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.*Спинка сиденья:*регулируется по углу наклона и высоте.*Оснащение спинки:*подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.*Сиденье :*регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом;регулируется по углу наклона;оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.*Регулировка глубины сиденья:*регулируемая в зависимости от длины бедра.*Подножка:*регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп/*Опора подножки:*оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.*Поворотные колеса:*имеют пневматические/цельнолитые покрышки. *Диаметр поворотных колес:*больше или равно 170 мм и меньше или равно 240 мм.*Вилки поворотных колес:*оснащение механизмом фиксации положения колеса.*Задние колеса:*съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки, оснащены единым/раздельным стояночным тормозом.*Диаметр задних колес:*больше или равно 210 мм и меньше или равно 290 мм.*Задняя и передняя подвеска рамы:*оснащение амортизаторами.*Ширина сиденья:*регулируется в диапазоне от больше или равно 230 мм и до меньше или равно 440 мм*Регулировка глубины сиденья;*регулируется в диапазоне от больше или равно 230 мм и до меньше или равно 440 мм.*Высота спинки:*регулируется в диапазоне от больше или равно 430 мм и до меньше или равно 780 мм.*Высота подлокотников:*регулируется в диапазоне от больше или равно 130 мм до меньше или равно 270 мм.*Длина подножки:*регулируется в диапазоне от больше или равно 120 мм и до меньше или равно 450 мм.*Регулировка угла наклона спинки:*больше или равно 45°.*Количество положений регулировки угла наклона спинки:*больше или равно 4.*Регулировка угла наклона сиденья:*больше или равно 20°.*Габаритная ширина кресло-коляски :*меньше или равно 690 мм.*Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения:*меньше или равно 29 кг.*Комплектация кресло-коляски:*Капюшон;Поясничный валик;Набор инструментов;Инструкция для пользователя (на русском языке);Гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).*Срок службы:*больше или равно 4 года.*Маркировка кресло-коляски:*наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя;обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;рекомендуемую массу пользователя.Соответствие государственным стандартам:-ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»; -ГОСТ Р 58522-2019 «Кресло-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования»;-ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресло-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;-ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресло-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;-ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;-ГОСТ Р 51083-2021 «Кресло-коляски с ручным приводом. Общие технические условия». |

**\*** *Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024. |
| 1. **Срок поставки Товара**
 |
| Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.11.2024. Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара). |
| 1. **Условия и порядок поставки Товара**
 |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на получение Товара.Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать:- поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".- распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;- передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».Поставщик одновременно с Товаром должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствахГарантийный ремонт или замена Товара должны осуществляться в г. Москве и/или Московской области в сервисных центрах, здания и помещения которых должны быть оборудованы в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».В случае невозможности (по заявлению Получателя) прибытия Получателя в сервисный центр, поставщик должен предусмотреть возможность выезда соответствующего специалиста по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в г. Москве и/или Московской области для определения характера поломки Товара и проведения несложного ремонта или замены Товара |