**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | | **Значение характеристики** | | | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Ширина сиденья | | не менее 4 типоразмеров:  от 40,5 до 48 (включительно) | | | сантиметр | Штука | 200 |
| Глубина сиденья | | ***≥*** 40 | | | сантиметр |
| Вес | | ***≤*** 20 | | | килограмм |
| Грузоподъемность | | ***≥*** 130 | | | килограмм |
| Материал рамы | | стальные тонкостенные трубы | | |  |
| Конструкция рамы | | складная без применения инструментов | | |  |
| Передние колеса | | оснащены цельнолитыми шинами | | |  |
| Вилка переднего колеса | | быстросъемная, без применения инструмента | | |  |
| Задние колеса | | быстросъемные, оснащены цельнолитыми шинами | | |  |
| Вид спинки | | На жестком основании | | |  |
| Вид сиденья | | На жестком основании | | |  |
| Вид подлокотников | | Съемные и откидные с фиксацией | | |  |
| Вид подножек | | Съемные, откидные, регулируемые по длине голени | | |  |
| Приспособления | | - рычаги стояночного тормоза слева и справа;  - ремни-упоры для икроножных мышц;  - антиопрокидыватели | | |  |
| Описание | | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. В комплект кресла-коляски входят набор инструментов, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | | наличие | |
| Соответствует ГОСТ | | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | | |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Ширина сиденья | | не менее 4 типоразмеров:  от 40,5 до 48 (включительно) | | | сантиметр | Штука | 200 |
| Глубина сиденья | | ***≥*** 40 | | | сантиметр |
| Вес | | ***≤*** 20 | | | килограмм |
| Грузоподъемность | | ***≥*** 130 | | | килограмм |
| Материал рамы | | стальные тонкостенные трубы | | |  |
| Конструкция рамы | | складная без применения инструментов | | |  |
| Передние колеса | | оснащены цельнолитыми шинами | | |  |
| Вилка переднего колеса | | быстросъемная, без применения инструмента | | |  |
| Задние колеса | | быстросъемные, оснащены пневмоническими шинами | | |  |
| Вид спинки | | На жестком основании | | |  |
| Вид сиденья | | На жестком основании | | |  |
| Вид подлокотников | | Съемные и откидные с фиксацией | | |  |
| Вид подножек | | Съемные, откидные, регулируемые по длине голени | | |  |
| Приспособления | | - рычаги стояночного тормоза слева и справа;  - ремни-упоры для икроножных мышц;  - антиопрокидыватели | | |  |
| Описание | | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. В комплект кресла-коляски входят набор инструментов, насос, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | наличие | | |
| Соответствует ГОСТ | | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | |  |
| Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | | | | Штука | 20 |
| Рамная конструкция кресла-коляски | | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. | | | |
| Рама кресла- коляски | | имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. | | | |
| Поверхности металлических элементов кресла-коляски | | обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | | | |
| Поворотные колеса | | имеют литые полиуретановые покрышки | | | |
| Диаметр литых полиуретановых покрышек | | не менее 15 и не более 20 | | | сантиметр |
| Вилка поворотного колеса | | имеет не менее 4 позиций установки положения колеса | | | |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | | применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | | | |
| Приводные колеса | | имеют литые покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |
| Диаметр приводных колес | | не менее 57 и не более 62 | | | сантиметр |
| Спинка и сиденье | | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | |
| Высота спинки | | не менее 47,5 | | | сантиметр |
| Регулировка угла наклона спинки | | возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем до 30 градусов и фиксироваться не менее чем в четырех положениях | | | |
| Глубина сиденья | | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |
| Подлокотники кресла-коляски | | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте | | | |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | | не менее 27 и не более 30 | | | сантиметр |  |
| Накладки подлокотников | | изготовлены из вспененной резины | | | |
| Подножки | | легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа | | | |
| Опоры подножек | | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см+/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов | | | |
| Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья отминус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | | | | | |
| Подушка на сиденье | | наличие | | | |
| Толщина подушки на сиденье | | не менее 5 | | | сантиметр |
| Страховочное устройство от опрокидывания | | наличие | | | |
| Грузоподъемность | | ***≥*** 125 | | | килограмм |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | | ***≤*** 19 | | | килограмм |
| Ширина сиденья | | не менее 5 типоразмеров:  от 40,5 до 50,5 (включительно) | | | сантиметр |
| В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | | | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | | | наличие |
| Соответствует ГОСТ | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | | |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | | | | | Штука | 20 |
| Рамная конструкция кресла-коляски | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. | | | | |
| Рама кресла- коляски | имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. | | | | |
| Поверхности металлических элементов кресла-коляски | обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | | | | |
| Поворотные колеса | имеют литые полиуретановые покрышки | | | | |
| Диаметр литых полиуретановых покрышек | не менее 15 и не более 20 | | | | сантиметр |
| Вилка поворотного колеса | имеет не менее 4 позиций установки положения колеса | | | | |
| В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | | | | |
| Приводные колеса | имеют надувные покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | | |
| Диаметр приводных колес | не менее 57 и не более 62 | | | | сантиметр |
| Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | | |
| Высота спинки | не менее 47,5 | | | | сантиметр |
| Регулировка угла наклона спинки | возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем до 30 градусов и фиксироваться не менее чем в четырех положениях | | | | |
| Глубина сиденья | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | | |
| Подлокотники кресла-коляски | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте | | | | |
| Длина подлокотников | не менее 27 и не более 30 | | | | сантиметр |
| Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины | | | | |
| Подножки | легко демонтированы | | | | |
| Опоры подножек | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см+/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов | | | | |
| Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья отминус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | | | | | |
| Подушка на сиденье | наличие | | | | |
| Толщина подушки на сиденье | не менее 5 | | | | сантиметр |
| Страховочное устройство от опрокидывания | наличие | | | |  |
| Грузоподъемность | ***≥*** 125 | | | | килограмм |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ***≤*** 19 | | | | килограмм |
| Ширина сиденья | не менее 5 типоразмеров:  от 40,5 до 50,5 (включительно) | | | | сантиметр |
| В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | | | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | | | наличие |
| Соответствует ГОСТ | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | | |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Кресло-коляска выполнена из стальных труб с порошковым покрытием. | | | | | Штука | 30 |
| Рама кресла- коляски | имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания | | | | |
| Спинка кресла-коляски | складная по горизонтальной оси | | | | |
| Подножки | съемные и поворотные, регулируемые по вертикали не менее чем в 6 положениях. | | | | |
| Подлокотники | съемные, регулируемые по высоте | | | | |
| Рычаги стояночного тормоза слева и справа | наличие | | | | |
| Приводные колеса | быстросъемные, регулируются по вертикальной оси не менее чем в 2 положениях и оснащены цельнолитыми шинами | | | | |
| Поворотные колеса | регулируются по вертикальной оси не менее чем в 3 положениях и оснащены цельнолитыми шинами | | | | |
| Диаметр поворотных колес | не менее 15 и не более 20 | | | | сантиметр |
| Диаметр приводных колес | не менее 57 и не более 62 | | | | сантиметр |
| Антиопрокидыватель | наличие | | | |  |
| Грузоподъемность | ***≥*** 150 | | | | килограмм |
| Ширина сиденья | не менее 4 типоразмеров:  53 +/- 1, 56 +/- 1, 58+/- 1, 60+/- 1 | | | | сантиметр |
| Глубина сиденья | не менее 450 | | | | миллиметр |
| Вес кресла-коляски | ***≤*** 25 | | | | килограмм |
| В комплект поставки входит: набор инструментов; руководство пользователя (паспорт) на русском языке; гарантийный талон на сервисное обслуживание. | | | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | | | наличие |
| Соответствует ГОСТ | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | | |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Кресло-коляска выполнена из стальных труб с порошковым покрытием. | | | | | Штука | 30 |
| Рама кресла- коляски | имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания | | | | |
| Спинка кресла-коляски | складная по горизонтальной оси | | | | |
| Подножки | съемные и поворотные, регулируемые по вертикали не менее чем в 6 положениях. | | | | |
| Подлокотники | съемные, регулируемые по высоте | | | | |
| Рычаги стояночного тормоза слева и справа | наличие | | | | |
| Приводные колеса | регулируются по вертикальной оси не менее чем в 2 положениях и оснащены пневматическими шинами | | | | |
| Поворотные колеса | регулируются по вертикальной оси не менее чем в 3 положениях и оснащены цельнолитыми шинами | | | | |
| Диаметр поворотных колес | не менее 15 и не более 20 | | | | сантиметр |
| Диаметр приводных колес | не менее 57 и не более 62 | | | | сантиметр |
| Ножные упоры для сопровождающего лица | наличие | | | |  |
| Антиопрокидыватель | наличие | | | |  |
| Грузоподъемность | ***≥*** 150 | | | | килограмм |
| Ширина сиденья | не менее 4 типоразмеров:  53 +/- 1, 56 +/- 1, 58+/- 1, 60+/- 1 | | | | сантиметр |
| Глубина сиденья | не менее 450 | | | | миллиметр |
| Вес кресла-коляски | ***≤*** 25 | | | | килограмм |
| В комплект поставки входит: набор инструментов; насос; руководство пользователя (паспорт) на русском языке; гарантийный талон на сервисное обслуживание. | | | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца. | | | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | | | наличие |
| Соответствует ГОСТ | Р ИСО 7176-8-2015;  Р 51083-2021;  Р ИСО 7176-16-2015 | | | |  |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

***-«не менее X» «не более Y»*** *значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше* ***X****, но равно или меньше* ***Y****;*

*-* ***«от»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.*

*-* ***«до»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.*

***- «≥ x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х);*

***- «≤x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или менее указанного (х);*

*-* ***«-», «+», «+/-»*** *в числовом значении показателя указывает на то, что участник должен представить конкретное значение, которое входит в установленный заказчиком диапазон, включающий в себя крайние значения.*

*По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.*

***\*Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.***