**Описание объекта закупки**

**Требования к срокам и месту выполнения работ:**

**Сроки выполнения работ:** изготовить и передать Получателю (в случае, если доставка Изделия Получателю будет осуществляться службой доставки (почтовым отправлением) - передать в службу доставки (организацию почтовой связи) результат работ в течение 28 (Двадцати восьми) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

**Срок исполнения контракта:** контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует до 30.08.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

**Место выполнения работ:** снятие мерок, выдача результата работы, и другие виды работ, требующие присутствие получателя, производятся в г.Архангельске и Архангельской области, место выполнения иных работ определяется Исполнителем самостоятельно.

**Место и порядок передачи изделия получателю:**

Изготовить и передать Получателю (в случае, если доставка Изделия Получателю будет осуществляться службой доставки (почтовым отправлением) - передать в службу доставки (организацию почтовой связи) результат работ.

При передаче результатов Работ Получателю оформить Акт сдачи-приемки Работ, который является документом подтверждающим факт выполнения Работ, а дата его подписания является датой приемки выполненных Работ Получателем. Акт подписывается Исполнителем и Получателем и оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя.

В случае, если доставка Изделия Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением), исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения подтверждения факта доставки Изделия Получателю, направляет Заказчику документ/уведомление о вручении, подтверждающее факт доставки Изделия Получателю и подписанный Получателем акт сдачи-приемки Работ.

Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателю по правильному пользованию изделием.

Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Изделия Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Работы по изготовлению ортопедических брюк, комплектов функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во,(шт.) |
| Ортопедические брюки | Ортопедические брюки. 14.12.30.170-00000002 | Изделие должно быть предназначено для инвалида, пользующегося креслом-коляской. Ортопедические брюки должны быть свободными в области талии и бедер. В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии. Пояс брюк должен быть собран на резинку и застегиваться по талии над молниями с двух сторон на пуговицу. У ортопедических брюк должна быть завышена спинка, накладные карманы должны быть расположены над уровнем колена (по требованию Получателя).Конструкция ортопедических брюк должна соответствовать антропометрическим особенностям получателя. Материалом верха брюк должна быть плащевая ткань, подкладкой должна быть ткань из флиса. Утеплителем может быть синтепон (по требованию Получателя). | 309 |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида с парной ампутацией верхних конечностей (комплект утепленный) | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей. 14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для ребенка-инвалида с парной ампутацией верхних конечностей (комплект утепленный).Комплект функционально-эстетической одежды для ребенка-инвалида должен быть предназначен для обеспечения самообслуживания ребенка-инвалида в любых условиях. Одежда должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей. Изготовление должно проводиться по индивидуальному техническому процессу модельно-макетным методом. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию, облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих. Комплект специальной одежды должен состоять из куртки и полукомбинезона.Куртка должна быть утепленной, на подкладке, иметь прямую полочку, застежку на разъемной молнии. В движок молнии должно быть вставлено специальное кольцо для удобства эксплуатации. Спинка должна быть прямой по отношению к полочке, удлиненной, в соответствии с физиологией сидящего ребенка. Рукав должен быть втачным, в низ рукава должна быть вставлена манжета, не видимая снаружи. Куртка должна иметь капюшон. Накладные карманы должны быть утеплены флисом. Полукомбинезон должен полностью закрывать ноги, частично - спину и грудь. Изделие должно иметь резинку по талии и бретели на застежках. Бретели должны регулироваться по длине и держаться за счет резинок. Вариантов застежек может быть несколько: удлиненная молния спереди, молнии в боковых швах до уровня середины бедра или полностью разъемные (по требованию Получателя). По низу брючины должны быть сделаны отвороты на рост. Изделие должно иметь накладные карманы на передней части брюк. Куртка и полукомбинезон должны быть выполнены из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани. Верх изделий должен быть изготовлен из плащевой и курточной ткани (100п/э), утеплителем должен быть синтепон, флис, подкладкой рукавов - должна быть вискозная ткань не менее 50%.Ткань, из которой изготовлена одежда, должна быть устойчива к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не должна иметь наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не должна терять защитных (теплозащитных), эстетических свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. | 7 |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида с парной ампутацией верхних конечностей (комплект утепленный) | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей. 14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида с парной ампутацией верхних конечностей (комплект утепленный).Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида должен быть предназначен для обеспечения самообслуживания в любых условиях.Одежда должна изготавливаться по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей, компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую в себя специальные элементы и функциональные узлы. Все детали комплекта должны быть конструктивно подчинены друг другу.Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих.Комплект одежды должен быть снабжен светоотражающими элементами.Одежда должна быть выполнена из тканей, обеспечивающих воздухообмен и защиту от неблагоприятных условий внешней среды (дождя и ветра).Ткань, из которой изготовлен комплект, должна быть устойчива к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не должна иметь наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не должна терять защитных (теплозащитных), эстетических свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного периода.Подкладочные ткани должны быть изготовлены из натуральных волокон (вискоза), должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки должна соответствовать сроку носки одежды. Комплект специальной одежды должен включать: -утепленную куртку с пристегивающимся капюшоном;-съемный утепленный жилет;-брюки специальной конструкции.Брюки должны включать в себя следующие функциональные элементы, узлы:-подвижные детали (бретели);-приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, магниты, кольца, петли, шлевки).Пояс брюк должен регулироваться по ширине резинкой.Застежка брюк должна быть снабжена специальной планкой для облегчения самостоятельной эксплуатации, застегивающейся на ленту-контакт.Куртка должна иметь съемный утепленный жилет и капюшон.Куртка должны иметь следующие специальные элементы и функциональные узлы:-специальную застежку;-специальный карман для крепления капюшона.Застежка куртки должна быть снабжена специальной планкой для обеспечения самостоятельного застегивания. Планка должна застегиваться на ленту-контакт.Рукава куртки должны быть свободного покроя, с глубокой проймой. | 4 |

Качество изготавливаемых изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки Работ Получателем.

Срок службы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки Работ Получателем.

Срок службы установлен Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».