**Описание объекта закупки**

на поставку легковых автомобилей с адаптированными органами управления (без участия в управлении обеих ног, правой ноги, левой ноги) с механической трансмиссией

**Требования к условиям поставки**

Автомобили легковые должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Автомобили должны соответствовать ОКПД 2 (29.10.59.390), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (без участия в управлении обеих ног - 5 автомобилей, правой ноги- 2 автомобиля, левой ноги-1 автомобиль) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобилях должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобилей.

Автомобили должны быть легковыми 2 полугодия 2023 года изготовления, ранее не бывшие в эксплуатации.

Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобилей. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям**

Должно быть одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Должен быть сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с патологией нижних конечностей (без обеих ног, правой ноги, левой ноги)).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства (или выписку из электронного паспорта) с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 для водителей с патологией нижних конечностей (без обеих ног, правой ноги, левой ноги);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С АДАПТИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

(БЕЗ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБЕИХ НОГ, ПРАВОЙ НОГИ, ЛЕВОЙ НОГИ) С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Технические характеристики автомобиля | Значение | Обоснование необходимости использования информации |
| Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении обеих ног) | 5 | Количество посадочных мест | не менее 4 (5 включая водительское) |  |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
| Категория автомобиля | должно быть М1 |  |
| Тип привода | должен быть моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | должен быть седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2024 год |
| Колесная формула / ведущие колеса | Не менее 4 х 2 / должны быть передние |
| Расположение двигателя | должно быть переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | должен быть бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс | не менее 2 |
| - количество и расположение цилиндров | не менее 4, должно быть рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 92 |
| Оборудование транспортного средства | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Технические характеристики автомобиля | Значение | Обоснование необходимости использования информации |
| Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении правой ноги) | 2 | Количество посадочных мест | не менее 4 (5 включая водительское) |  |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
| Категория автомобиля | должно быть М1 |  |
| Тип привода | должен быть моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | должен быть седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2024 год |
| Колесная формула / ведущие колеса | не менее 4 х 2 / должны быть передние |
| Расположение двигателя | должно быть переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | должен быть бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс | не менее 2 |
| - количество и расположение цилиндров | не менее 4, должно быть рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 92 |
| Оборудование транспортного средства | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении левой ноги) | 1 | Количество посадочных мест | не менее 4 (5 включая водительское) |  |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
| Категория автомобиля | должно быть М1 |  |
| Тип привода | должен быть моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | должен быть седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2024 год |
| Колесная формула / ведущие колеса | не менее 4 х 2 / должны быть передние |
| Расположение двигателя | должно быть переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | должен быть бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс | не менее 2 |
| - количество и расположение цилиндров | не менее 4, должно быть рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 92 |
| Оборудование транспортного средства | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |

8 автомобилей легковых необходимой модификации, из которых:

* 2 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении правой ноги)
* 1 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении левой ноги)
* 5 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении обеих ног)

**Место доставки товара**

Стационарный пункт на территории города Пензы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |