**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ЭА. 257-22**

**Наименование объекта закупки:** Поставка транспортных средств (автомобилей), оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления), предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний в 2022 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Кол-во** |
| 1 |  | Категория автомобиля | М1 | 2 |
|  | Тип кузова/количество дверей | седан, хэтчбек / не менее 4 |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без обеих ног: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые) | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая/робот/вариатор/Механическая |
| 2 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без правой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые) | 2 |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением; |
| Тип коробки передач | С автоматическим управлением/ С механическим управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног).  В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
|  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| **ИТОГО:** | | | | 4 |

**Требования к качеству и безопасности Товара:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

**Требования к автомобилям:**

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2022 года изготовления;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног, правой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества**

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Срок эксплуатации автомобиля должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.