Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки,**

**количество поставляемого товара**

**к аукциону в электронной форме на поставку** **специальных транспортных средств с адаптированными органами управления для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2023 году**

1. Наименование закупки: поставка специальных транспортных средств с адаптированными органами управления для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2023 году.
2. Цель закупки: определение поставщика на поставку специальных транспортных средств с адаптированными органами управления (далее – Товар, автомобили) для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели) в 2023 году в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
3. Общие требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара по КТРУ,  код позиции КТРУ | Наименование Товара | Технические характеристики | Еди-ница изме-рения | Коли-чество |
| 1 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без левой ноги) | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без левой ноги) должно иметь следующие характеристики:  Категория автомобиля: M1  Тип кузова/кол-во дверей: седан или хэтчбек / не менее 4  Количество мест спереди: 2  Количество мест сзади: 3  Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/ передние  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3: не более 1800  Топливо: бензин с октановым числом не менее 92  Вид трансмиссии/тип коробки передач: автоматическая  Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022) (далее - TP ТС 018/2011)  Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука | 1 |
| 2 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без правой ноги) | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без правой ноги) должно иметь следующие характеристики:  Категория автомобиля: M1  Тип кузова/кол-во дверей: седан или хэтчбек / не менее 4  Количество мест спереди: 2  Количество мест сзади: 3  Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/ передние  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3: не более 1800  Топливо: бензин с октановым числом не менее 92  Вид трансмиссии/тип коробки передач: автоматическая  Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к TP ТС 018/2011  Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука | 1 |

1. Требования **к месту, срокам и условиям поставки Товара**

**Место поставки:** Ульяновская область.

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателю в соответствии с реестром направлений, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

* по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Сроки поставки Товара**:

Автомобили поставляются в соответствии с графиком поставки:

1. Автомобиль (управление без левой ноги) - 1 шт. - в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта;

2. Автомобиль (управление без правой ноги) – 1 шт. - с 05.12.2023 г. по 07.12.2023 г.

Выдача поставленного Товара осуществляется непосредственно Получателю (представителю Получателя) на основании реестра направлений, предоставленного Заказчиком Поставщику.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 29 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

1. **Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и** безопасности **Товара:**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам, требования к качеству, маркировке и безопасности Товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть легковыми. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, не восстановлен или без осуществления замены основных частей Товара, без восстановленных потребительских свойств), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Автомобили должны быть не ранее 2022 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций (без левой ноги, без правой ноги) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобилях должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобилей.

Качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого Получателю Товара должно соответствовать ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», иным государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации.

Автомобили должны быть с произведенной предпродажной подготовкой, с отметкой об этом в сервисной книжке, соответствовать гарантийным срокам эксплуатации.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

1. **Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

- Заключение об оценке типа транспортного средства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилями:**

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации специального средства управления (адаптированным органом управления) для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства (шасси) и прицепа к нему с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и отметкой об установлении на Товар устройства ручного управления;

- копия заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги);

- сервисная книжка;

- гарантийный талон на автомобиль;

- договор между Поставщиком Товара (представителем Поставщика), Получателем Товара и Заказчиком о приобретении Получателем (застрахованным лицом) Товара и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт сдачи-приемки Товара;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- информационное письмо о норме расхода бензина.

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- комплекты ключей;

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара**

Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) со дня подписания Получателем (представителем Получателя) акта сдачи-приема Товара.

Гарантийный срок на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем (представителем Получателя) акта сдачи-приема Товара, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (представителю Получателя) при передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю (представителю Получателя) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. Получатель должен быть обеспечен Поставщиком гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

1. Давая согласие на поставку Товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить Товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке). Показатели Товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие Товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона [↑](#footnote-ref-1)