**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЗКЭФ. 33/22**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (Кресло-стулья с санитарным оснащением) для обеспечения ими в 2022 г. инвалидов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением(с колесами) | Кресло-стул должен быть предназначен для лиц, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление должно помогать людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул должен быть надежен в эксплуатации, что дает возможность широко его использовать как в стационаре, так и в домашних условиях. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, складываться и раскладываться без применения инструмента. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик. Технические характеристики:Ширина- не более 520 мм (+/-2 мм)Высота регулируемая - от не менее 720 мм до не более 820 ммШирина сиденья – 460 мм (+/-2 мм)Глубина сиденья - 430 мм (+/-2 мм)Вес –не более 10 кг.Грузоподъемность – не более 130 кгКресло-стул должен быть оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сидением;-фиксированными пластиковыми подлокотниками;-съемной спинкой –упором с фиксацией;-съемными колесами;-стояночными тормозами на задних колесах, позволяющими, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении.Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | 25 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением(без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик. Технические характеристики:Ширина- не более 645 мм (+/-2 мм)Высота регулируемая - от не менее 675 мм до не более 825 ммШирина сиденья – 460 мм (+/-2 мм)Глубина сиденья - 430 мм (+/-2 мм)Высота сидения-регулируемая от не менее 415 мм до не более 565 ммВес –не более 8 кг.Грузоподъемность – не более 130 кгКресло-стул должен быть оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сидением;- подлокотниками, оснащенными мягкими накладками на поручни;-съемной спинкой –упором с фиксацией;Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | 300 |
| Итого: |  | 325 |

**Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара**

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний ", Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла.

Поверхность сиденья должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Конструкция кресел-стульев с санитарным оснащением должна обеспечивать удобство при передвижении пользователя. Металлические части кресел-стульев должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего его лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке**

В комплект кресла - стула с санитарным оснащением должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание товара в течение срока службы.

Упаковка кресел-стульев с санитарным оснащением должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

**Гарантийный срок** должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**Срок пользования** кресла-стульями должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.