**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов нижних конечностей (8) для обеспечения в 2022 году льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москве

1. **Перечень, характеристики и количество протезов бедра (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-07-04 Протез голени для купания | Протез голени для купания должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок (пробные гильзы должны быть из термопласта);- мягкостенную внутреннюю гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (в качестве вкладного элемента);- стопу естественной формы с гладкой поверхностью, отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, обеспечивающей удобную опору на пятку и мягкий перекат. Подошва стопы должна иметь решетчатый профиль и должна хорошо сцепляться с опорной поверхностью. Поверхность соединения в проксимальной части стопы должна иметь защиту от попадания воды.Протез должен быть без формообразующей части и косметического покрытия. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя и должны являться влагозащищенными. Крепление протеза должно быть за счет формы культеприемной гильзы, вакуумного клапана и силиконового герметизирующего наколенника. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| 2 | 8-07-05 Протез бедра для купания*(с креплением за счет полимерного (силиконового) лайнера с интегрированной прорезиненной мембраной и вакуумного клапана для полимерных чехлов с мембраной)* | Протез бедра для купания должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок (пробные гильзы должны быть из термопласта);- коленный модуль влагозащищенный, полицентрический, механический, с функцией ручного замка с возможностью настройки скорости походки;- стопу естественной формы с гладкой поверхностью, отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, обеспечивающей удобную опору на пятку и мягкий перекат. Подошва стопы должна иметь решетчатый профиль и должна хорошо сцепляться с опорной поверхностью. Поверхность соединения в проксимальной части стопы должна иметь защиту от попадания воды;- поворотное устройство влагозащищенное для облегчения самообслуживания получателя. Протез должен быть без формообразующей части и косметического покрытия. Регулировочно-соединительные устройства протеза должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя и должны являться влагозащищенными. Крепление протеза должно быть за счет полимерного (силиконового) лайнера с интегрированной прорезиненной мембраной и вакуумного клапана для полимерных чехлов с мембраной. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты передачи протеза получателю | 2 |
| 3 | 8-07-05 Протез бедра для купания*(с креплением за счет формы культеприемной гильзы с возможностью дополнительного крепления за счет ленты-липучки, стрепов, бедренного бандажа)* | Протез бедра для купания должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок (пробные гильзы должны быть из термопласта);- мягкостенную внутреннюю гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (в качестве вкладного элемента);- коленный модуль влагозащищенный, полицентрический, механический, с функцией ручного замка с возможностью настройки скорости походки;- стопу естественной формы с гладкой поверхностью, отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, обеспечивающей удобную опору на пятку и мягкий перекат. Подошва стопы должна иметь решетчатый профиль и должна хорошо сцепляться с опорной поверхностью. Поверхность соединения в проксимальной части стопы должна иметь защиту от попадания воды.Протез должен быть без формообразующей части и косметического покрытия. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя и должны являться влагозащищенными. Крепление протеза должно быть за счет формы культеприемной гильзы с возможностью дополнительного крепления за счет ленты-липучки, стрепов, бедренного бандажа (по назначению). Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| 4 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии*(со стопой для получателей повышенного уровня двигательной активности)* | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии должен быть:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок, углепластик (по назначению врача-ортопеда) (пробные гильзы должны быть из термопласта);- мягкостенную внутреннюю гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (в качестве вкладного элемента);- стопу энергосберегающую из углепластика для получателей повышенного уровня двигательной активности, со сдвоенной карбоновой пружиной, дополнительной карбоновой пружиной, с активной пяткой, обеспечивающей повышенную безопасность при передвижении по пересеченной местности без потери устойчивости, с полиуретановой пыле- и влагозащищенной оболочкой;- формообразующую часть косметической оболочки модульную полужесткую. Косметическое покрытие оболочки протеза должно быть с ортопедическими перлоновыми чулками. Регулировочно-соединительные устройства протеза должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление протеза должно быть за счет формы культеприемной гильзы, вакуумного клапана и силиконового герметизирующего наколенника. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| 5 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии*(со стопой для получателей повышенного и высокого уровней двигательной активности с расщепленной мысочной частью и взаимозаменяемыми пяточными клиньями)* | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии должен быть:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок, углепластик (по назначению врача-ортопеда) (пробные гильзы должны быть из термопласта);- мягкостенную внутреннюю гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (в качестве вкладного элемента);- стопу из углепластика с высоким энергосбережением для получателей повышенного и высокого уровней двигательной активности, со сложноконтурной карбоновой (композитной) пружиной, расщепленной мысочной частью, активной пяткой, взаимозаменяемыми пяточными клиньями, обеспечивающими повышенную безопасность при передвижении по пересеченной местности без потери устойчивости, пропорциональный темп ходьбы, возврат энергии, легкий и плавный перекат, с полиуретановой пыле- и влагозащищенной оболочкой;- формообразующую часть косметической оболочки модульную полужесткую. Косметическое покрытие оболочки протеза должно быть с ортопедическими перлоновыми чулками. Регулировочно-соединительные устройства протеза должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление протеза должно быть за счет формы культеприемной гильзы, вакуумного клапана и силиконового герметизирующего наколенника. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| 6 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии*(с гидравлическим коленным* *модулем)* | Протез бедра модульного типа, в том числе при недоразвитии должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок (пробные гильзы должны быть из термопласта);- коленный модуль одноосный гидравлический с ротационной гидравликой, функцией подтормаживания под нагрузкой, с независимой регулировкой фаз сгибания и разгибания, с возможностью спуска попеременным шагом по ступенькам и наклонным поверхностям, углом сгибания не менее 150 градусов; - стопу из углепластика с высоким энергосбережением для получателей повышенного и высокого уровней двигательной активности, со сложноконтурной карбоновой (композитной) пружиной, расщепленной мысочной частью, активной пяткой, взаимозаменяемыми пяточными клиньями, обеспечивающими повышенную безопасность при передвижении по пересеченной местности без потери устойчивости, пропорциональный темп ходьбы, возврат энергии, легкий и плавный перекат, с полиуретановой пыле- и влагозащищенной оболочкой;- поворотное устройство для облегчения самообслуживания получателя;- формообразующую часть косметической оболочки модульную мягкую.Косметическое покрытие оболочки протеза должно быть с ортопедическими перлоновыми чулками. Регулировочно-соединительные устройства протеза должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление протеза должно быть за счет полимерного (силиконового) лайнера с интегрированной прорезиненной мембраной и вакуумного клапана для полимерных чехлов с мембраной. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| 7 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии*(с механическим коленным модулем)* | Протез бедра модульного типа, в том числе при недоразвитии должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, используемых в протезировании, с усилением углетканью в местах повышенных нагрузок (пробные гильзы должны быть из термопласта);- коленный модуль механический, полицентрический для получателя среднего уровня двигательной активности, с кинематикой, позволяющей достигать функционального укорочения в фазе переноса при ходьбе, со встроенным регулируемым голенооткидным устройством;- стопу углепластиковую с полиуретановой оболочкой, соответствующую низкому, среднему и повышенному уровням двигательной активности, обладающую улучшенными демпфирующими качествами в фазе переднего толчка, имеющую легкий и плавный перекат, с повышенной устойчивостью в фазе опоры на всю стопу и рекуперацией энергии в фазе заднего толчка, с подбором степеней жесткости в зависимости от веса получателя, со съемной анатомической полиуретановой оболочкой;- мягкостенную внутреннюю гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (в качестве вкладного элемента);- формообразующую часть косметической оболочки модульную мягкую.Косметическое покрытие оболочки протеза должно быть с ортопедическими перлоновыми чулками. Регулировочно-соединительные устройства протеза должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление протеза должно быть за счет формы культеприемной гильзы с возможностью дополнительного крепления за счет ленты-липучки, стрепов, бедренного бандажа (по назначению врача травматолога-ортопеда). Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты передачи протеза получателю | 1 |
| **Итого** | **8** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта по 30.12.2022 |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 30 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия), но не позднее 23.12.2022. |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Перечень, количество, характеристики Изделий, необходимых к изготовлению, а также комплектность указаны в пункте 2 настоящего описания объекта закупки.Комплектующие изделия, используемые при изготовлении Изделий, должны быть новым (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств).Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделия, а также готовое Изделие, передаваемое Получателю, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем в соответствии с предоставленным Заказчиком реестром Получателей Изделий, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, на основании предоставленных Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать:- прием, осмотр и обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов;- индивидуальное изготовление Изделия;- передачу Изделия Получателю в городе Москве в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, или доставку изготовленных Изделий по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя в городе Москве в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя);- ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием.Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах протезно-ортопедического предприятия на изготовленное Изделие.Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту соответствующей действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.В результате выполненных работ исполнитель должен предоставить Заказчику:- акт приемки Изделий Получателями (оригинал);- отрывной талон к Направлению на изготовление Изделий.В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.Изготовленное Изделие должно соответствовать: - ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок должен устанавливаться предприятием-изготовителем и должен исчисляться с даты передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.Срок службы изготовленного Изделия должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Приказ № 107н).Изделие должно быть ремонтнопригодно в течение всего срока его службы.Замена косметической оболочки на протез (при наличии) должна производиться в период гарантийного срока обслуживания Изделия в соответствии со сроками пользования, установленными Приказом № 107н.Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя городе Москве для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема. |
| 1. **Условия и порядок оплаты**
 |
| Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ на основании счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.В цену должны включаться все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая адресную доставку Изделия Получателю (в случае необходимости), а также все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.НДС не облагается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»). |