**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение в 2022 году работ по изготовлению для инвалида технического средства реабилитации – протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии**

**Место выполнения работ:** по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:**с момента заключения контракта до 01.08.2022 г.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием),** изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

**Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов.

Выполняемые работы по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Постоянный протез – протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТа Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по изготовлению для инвалида протеза нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протеза к месту нахождения инвалида.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид и наименование изделия по классификатору** | **Описание** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** |
| 1. | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Должна быть облицовка косметическая полиуретановая. Должна быть оболочка косметическая – чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида). Пробных приемных гильз – не менее 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы должен быть слоистый пластик на основе связующей смолы. Должен быть без вкладной гильзы с чехлом полимерным силиконовым. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, с системой пружин из карбона. Должен быть полицентрический модульный коленный шарнир сгидравлическим управлением фазой переноса, должен быть с функцией контролируемого подгибания колена при наступании на пятку, должно быть максимальное приближение к естественной походке. Должен быть с поворотным устройством. Протез должен быть постоянный. В комплект поставки должен входить чехол полимерный не менее 1 шт., чехол трикотажный не менее 4шт.,набор средств по уходу за культей не менее 1 шт. Срок пользования (срок эксплуатации) установленный производителем, не менее 2 лет. | 1 | не менее12 месяцев, за исключением элементов, имеющих гарантию:не менее 24 месяцев: -коленный модуль;не менее 6 месяцев: -облицовка косметическая;-оболочка косметическая;-чехол полимерный;-оболочка стопы. |
|  | **Итого** |  | **1** |  |

Должен быть предусмотрен 1 (Один) пункт обмера, примерки и выдачи изделий (далее – пункт выдачи), расположенный в г. Владимире. Пункт выдачи должен работать не менее 35 часов в неделю, этажность должна быть первая.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимире и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров).Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком номер телефона должен работать в соответствии с графиком работы пункта выдачи.

На момент заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме следующую информацию:

1. место нахождения (адрес) и график работы пункта выдачи, а также вышеуказанные номера телефонов;

2. контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта;

3. должностное лицо Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности);

4. конкретный адрес места выполнения работ.

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации) по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров вСодружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.