**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом

для обеспечения инвалидов в 2023 году

1. **Наименование объекта закупки:** поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для обеспечения инвалидов в 2023 году.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

1. **Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 августа 2023 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

1. **Количество поставляемых товаров:** 150 штук.

**5.** **Условия поставки товара:** срок обеспечения Получателя Товаром составляет 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику с направлением, выданным Заказчиком (при непосредственном обращении Получателя к Поставщику).

Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии описанием объекта закупки (Техническим заданием).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 3 календарных дня проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику.

**6. Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара:** устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**8. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**9. Требования к гарантии качества:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

 Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

 Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Устройства должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования (не менее 7 лет), утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ | Наименование ТСР в соответствии приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н | Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Кол-во,шт. |
| ОКПД2 –26.30.22.000Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетейКОЗ 01.28.19.01.01.02КТРУ 26.30.22.000-00000004 - Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | 19-01-01Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом | **Значения показателей, которые не могут изменяться:** | 150 |
| Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |
| Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие  |
| Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |
|  Wi-Fi точка доступа | Наличие |
| Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |
| Голосовое управление | Наличие |
| Распознавание речи | Наличие |
| Русский синтезатор речи | Наличие |
| Клавиатура с алфавитом на русском языке  | Наличие  |
| Система позиционирования и навигации:GPS/Глонасс-приемник | Наличие  |
| Наличие автофокуса |  |
| фотокамеры | Наличие |
| Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие |
| Датчик приближения | Наличие |
| Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие |
| Виброзвонок  | Наличие  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |
| Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |
| **Минимальные значения показателей:** |
| Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма |
| Количество ядер процессора  | Не менее 4 ядер |
| Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб |
| Фотокамера | Не менее 8 Мпикс |
| Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи  | Не менее 3000 mAh |
|  |  | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT.  |  |
| ИТОГО: | **150** |