Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации – опор для ползания, сидения, лежания, стояния в 2024 году.

1. Требования к количеству.

Количество изделий: без определенного объёма (количество поставляемых изделий определяется на основании заявки Заказчика на дату заключения государственного контракта).

2. Требования к поставляемым изделиям.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Вид и наименование технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Единица измерения Товара |
| 1. | - | 6-06-01 - Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучить ребенка ползать на четвереньках, что должно являться подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания.  Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса должен быть предусмотрен мягкий упор под грудь.  Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт. |
| 2. | - | 6-07-01 - Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для обеспечения правильного, фиксированного положения тела и корректировки патологических поз.  Опора должна быть установлена на колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**.** Опора должна иметь регулируемую по углу наклона спинку, изменяемый угол наклона подножки. Сиденье и подлокотники должны регулироваться по высоте. Мягкие элементы опоры должны быть выполнены из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами  Грудная часть тела должна фиксироваться креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. Опора должна быть снабжена подголовником, абдуктором, столиком, ремнями для фиксации стоп.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт. |
| 3. | - | 6-08-01 - Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов | Специализированная опора для лежания должна являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект должны входить не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт. |
| 4. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов,  Модель 1 | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя со слабым тонусом мышц, с целью развития у него навыков правильного вертикального положения тела.  Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:  - 4-х колесное основание, не менее двух колес должны быть оснащены тормозами;  - на основание установлена **вертикальная стойка**, оснащенная спинодержателем, съемным регулируемым подголовником, системой ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя, подножкой с креплениями для стоп, столиком, регулируемым по высоте;  - мягкие элементы опоры должны быть выполнены из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами.  Приспособления опоры:  - подголовник;  - держатель спинки;  - абдуктор и/или разделитель для ног;  - упоры для коленей;  - ремень для груди;  - ремень для таза;  - подножка;  - столик.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт. |
| 5. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов,  Модель 2 | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на животе» - с поддержкой спереди, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона.  Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:  - **положение наклона вперед** (вертикализация «лежа на животе»);  - рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**  - на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона не менее чем на 45 градусов от вертикали с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;  - ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;  - система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;  - регулируемая подножка с креплениями для стоп;  - широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.  Приспособления опоры:  - держатель спинки;  - подлокотники;  - абдуктор и/или разделитель для ног;  - боковые упоры для груди;  - упоры для коленей;  - упор для таза;  - подножки;  - ремень для груди;  - ремень для таза;  - столик.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт |
| 6. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов,  Модель 3 | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона.  Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:  - **положение наклона назад** (вертикализация «лежа на спине»);  - рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**  - на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;  - ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;  - система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;  - регулируемая подножка с креплениями для стоп;  - возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.  Приспособления опоры:  - регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;  - боковые упоры для груди;  - ремень для груди;  - ремень для таза;  - подножки;  - столик;  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт |
| 7. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов,  Модель 4 | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона.  Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:  - **положение наклона назад** (вертикализация «лежа на спине»);  - рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**  - на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;  - ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;  - система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;  - регулируемая подножка с креплениями для стоп;  - широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.  Приспособления опоры:  - **подголовник**;  - **держатель спинки**;  - регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;  - боковые упоры для груди;  - **упоры для коленей**;  - **упор для таза**;  - ремень для груди;  - ремень для таза;  - подножки;  - столик.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт |
| 8. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов,  Модель 5 | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя как в положениях «лежа на животе» - с поддержкой спереди так и в положениях «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона.  Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:  - **положение наклона вперед и назад - комбинированный** (вертикализация пользователя как в положениях «лежа на животе», так и в положениях «лежа на спине» с закреплением в любом промежуточном положении);  - рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**  - на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;  - ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;  - система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;  - регулируемая подножка с креплениями для стоп;  - широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.  Приспособления опоры:  - подголовник;  - держатель спинки;  **- подлокотники;**  - регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;  - боковые упоры для груди;  **- упоры для коленей;**  **- упор для таза;**  - ремень для груди;  - ремень для таза;  - подножки;  - столик.  Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон. | шт |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям

и порядок приёмки Товара.

Поставщик обеспечивает поступление Товара в Самарскую область, предусмотренного Контрактом, для осуществления проверки Товара Заказчиком.

5. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по 15 августа 2024 года включительно.

Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.