Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

### Описание объекта закупки

Поставка опор для стояния для детей-инвалидов для обеспечения в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование и код позиции по КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | | | Количество, шт. |
| Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД 2 32.50.22.129 | Отсутствует | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | качественная | положение наклона: вперед и назад - комбинированный; приспособления опоры: регулировка угла наклона, подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик  Вес Получателя: 16 кг\*  Объём бёдер Получателя: 57 см\*  *Опора рассчитана на рост ребенка 110 см или имеет диапазон регулировок, включающий в себя данное значение* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД 2 32.50.22.129 | Отсутствует | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | качественная | положение наклона: вперед и назад - комбинированный; приспособления опоры: регулировка угла наклона, подголовник, держатель спинки, подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик  Вес Получателя: 7,4 кг\*  Объём бёдер Получателя: 45 см\*  *Опора рассчитана на рост ребенка 77 см или имеет диапазон регулировок, включающий в себя данное значение* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД 2 32.50.22.129 | Отсутствует | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | качественная | положение наклона: вперед и назад - комбинированный; приспособления опоры: регулировка угла наклона, подголовник, держатель спинки, подлокотники, боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик  Вес Получателя: 9 кг\*  Объём бёдер Получателя: 48 см\*  *Опора рассчитана на рост ребенка 74 см или имеет диапазон регулировок, включающий в себя данное значение* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД 2 32.50.22.129 | Отсутствует | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | качественная | положение наклона: вперед и назад – комбинированный.  Вес Получателя: 15 кг\*  *Опора рассчитана на рост ребенка 110 см или имеет диапазон регулировок, включающий в себя данное значение* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД 2 32.50.22.129 | Отсутствует | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | качественная | положение наклона: вперед и назад - комбинированный; приспособления опоры: регулировка угла наклона, подголовник, держатель спинки, подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик  Вес Получателя: 11 кг\*  Объём бёдер Получателя: 46 см\*  *Опора рассчитана на рост ребенка 97 см или имеет диапазон регулировок, включающий в себя данное значение* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Итого: | | | | | | 5 |

**\***в соответствии с ИПРА

**Требования к качеству, безопасности Товара**

Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов и свободен от прав третьих лиц.

Товар имеет действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке, предоставляются при наличии.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

С целью обеспечения безопасности применения Товара, он соответствует ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» (с 01.03.2024 вводится в действие ГОСТ Р 52770-2023).

**Требования к упаковке и хранению Товара**

На Товар нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара.

Упаковка товара обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на Товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный настоящим разделом срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.