Приложение 1

Утверждаю

Заместитель управляющего

отделением

А.В. Фугаев

Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

для социального обеспечения получателей в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя \* | Значения показателей, которые не могут изменяться\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | 8-07-12Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением ОКПД2 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пострадавшего, скелетированная с изменяемыми объемными размерами.  | Соответствует | Шт. | 1 |
| Материал постоянной гильзы – углепластик на основе акриловых смол. | Соответствует |
| Вкладная гильза из эластичного пластика. | Соответствует |
| Изготовление пробных гильз из термопласта. | Соответствует |
| Крепление на пострадавшем, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной.  | Соответствует |
| Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пострадавшего. | Соответствует |
| Применение поворотного адаптера. | Соответствует |
| Коленный модуль с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице переменным шагом, с функцией автоматического распознавания езды на велосипеде, влагозащищенность от брызг, дождя. | Соответствует |
| Стопа для пациентов всех уровней двигательной активности с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем, с двойным С-образным карбоновым килем, которая позволяет комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности.Стопа подбирается индивидуально под весовые параметры пострадавшего, с учетом уровня его двигательной активности. Косметическая облицовка, специализированная пыле –влагоотталкивающая. | Соответствует |

\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

**Соответствие ГОСТа**: ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

Снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Выдача готового изделия, соответствующего техническому заданию производится непосредственно Получателю на основании Направления в течение 60 календарных дней с момента получения от Заказчика списков Получателей и после обучения пользованию Изделием, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021.

Условия доступности специализированных помещений в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года № 527н.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет 12 месяцев. В течение этого срока Подрядчик производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 месяцев, Подрядчик производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.