**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара | Кол-во,шт. |
| Обязательное наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке.Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента рисков»;- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». |
| 1 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемной гильзы протеза на культю голени и должен обеспечивать надежное соединение с приемной гильзой и несущим модулем. Чехол должен быть изготовлен из мягкого силикона. Эластичные свойства силиконового чехла должны способствовать плотному и равномерному покрытию и обхвату культи по всей поверхности. Чехлы должны быть различных размеров и должны соответствовать антропометрическим данным Получателя. | 10 |
| 2 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемной гильзы протеза на культю бедра и должен обеспечивать надежное соединение с приемной гильзой и несущим модулем. Чехол должен быть изготовлен из мягкого силикона. Эластичные свойства силиконового чехла должны способствовать плотному и равномерному покрытию и обхвату культи по всей поверхности. Чехлы должны быть различных размеров и должны соответствовать антропометрическим данным Получателя. | 7 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». |