**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений Государственного учреждения – Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации** |  |
| **Объем работ** | Согласно ведомости работ |  |
| **Место выполнения работ** | 1. Текущий ремонт кабинета № 35 (S=41,0 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53 2. Текущий ремонт кабинета №33а (S=35,1 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53 3. Текущий ремонт кабинета №32а (S=31,5 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53 4. Текущий ремонт пола коридора 3-го этажа (S=19,2 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53 5. Текущий ремонт лестничного марша со 2-го на 3-ий этажи + перила парадного марша (S=23,53 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53 |  |
| **Сроки выполнения работ** | Начало работ: c момента заключения Контракта;  Окончание работ: 31 октября 2022 года |  |
| **Условия выполнения работ** | Работы осуществляются в условиях действующего учреждения.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций ГУ-Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.  Следить за соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Рязани.  Подрядчик по требованию Заказчика должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.  Подрядчик по требованию Заказчика должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.  Подрядчик обязан до начала ремонтных работ согласовать с Заказчиком перечень и марки используемых для ремонта материалов |  |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика** | Организация ремонтно-строительных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.  Подрядчик должен обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ.  Необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.  Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.  Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, регламентируемую главами СП 48.13330.2019 Организация строительства, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ, ТУ и техническим регламентам:   1. ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия 2. ГОСТ 10277-90 Шпатлёвки. 3. ГОСТ 6810-2002 Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1) 4. ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1) 5. ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия 6. ГОСТ 32297-2021 Панели декоративные для стен на основе древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические условия 7. ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия 8. ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2) 9. ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия 10. ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования 11. ГОСТ 30988.1-2020 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 12. ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия 13. ГОСТ 7251-2016 Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия (Переиздание) 14. ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия. 15. ТУ 5762-001-38722687-2014 Плиты потолочные на основе минерального волокна, толщиной от 12 до 15 мм, плотностью от 190 до 270 кг/м3, марки «Armstrong» 16. ГОСТ 30884-2003 Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия   Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ субподрядчиков с письменного уведомления Заказчика.  Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Рязани.  Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не более 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе при текущем ремонте. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.  Персонал, выполняющий работы, на основании ст. 212, 221 ТК РФ, ст. 1,5, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 Постановления Минтруда и соцзащиты РФ от 13.01.2003 № 1/29 должен иметь соответствующую квалификацию.  Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.  Подрядчик обязан вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор, на основании СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.  Подрядчик обязан согласовать порядок проведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.  Подрядчик подтверждает наличие сертификатов на применяемые материалы.  Работы должны проводиться согласно ВСН 58-88(р) "Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г. N 312.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить гигиенические сертификаты. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены и соответствовать формам, предусмотренным действующим законодательством РФ.  Указанные в сметной документации данные в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и др., используются исключительно для определения стоимости работ. |  |
| **Требования к безопасности выполняемых работ** | Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на Подрядчика на основании ст. 212 ТК РФ.  При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 года.  При проведении огневых и сварочных работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.  Безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в инструкции “По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок”, Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"  Безопасность выполняемых работ - согласно действующему законодательству РФ.  Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих при выполнении строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.  Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |  |
| **Дополнительные требования** | При подключении к инженерным сетям Заказчика (электроснабжение, водопровод, газопровод, водоотведение) Подрядчик обязан за фактически потребленные ресурсы произвести возврат денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 на расчетный счет Заказчика по тарифам, установленным в контрактах (договорах) на потребление электроэнергии, воды, газа, водоотведение, заключенных Заказчиком со снабжающими организациями. |  |

**Ведомость работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Текущий ремонт кабинета № 35 (S=41,0 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53** | | |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Снятие старых обоев | м2 | 93,5 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 93,5 |
| Покраска обоев акриловой краской за 2 раза. | м2 | 93,5 |
| Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 93,5 |
| Грунтовка поверхности стен перед оштукатуриванием и по оштукатуренной поверхности. | м2 | 93,5 |
| Шпатлёвка по штукатурке | м2 | 93,5 |
| Грунтовка поверхности стен по шпатлёвке | м2 | 93,5 |
| Обработка поверхностей противогрибковым составом | м2 | 93,5 |
| Окраска оконных проёмов масляными красками с предварительной очисткой от старой краски более 35%. | м2 | 8,0 |
| Демонтаж ПВХ панелей с каркасом | м2 | 7,0 |
| Монтаж ПВХ панелей с каркасом и установкой существующих радиаторных решёток ПВХ | м2 | 7,0 |
| Установка элементов декоративных (Уголок МДФ) 30х30 мм). | м/п | 6,5 |
| Смена выключателя двухклавишного СП | шт. | 1,0 |
| Смена розеток один-х СП | шт. | 5,0 |
| Смена плит потолочных 600х600х12 мм | м2 | 41,0 |
| Замена плинтуса потолочного | м/п | 26,7 |

1. **Товар, поставляемый при выполнении закупаемых работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Стеклообои: Рисунок ёлочка, ширина не менее 1,0 метра. Плотность 110-200 г/м2 | 10 м2 | 9.8175 |
| Панели потолочные: ARMSTRONG OASIS | м2 | 42.23 |
| Плинтус потолочный из пенопласта 30x30 мм | 10 м | 2.6967 |
| Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм | 100 шт | 1.418 |
| Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 шт | 0.1057 |
| Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0.3514 |
| Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 799.425 |
| Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм | м | 8.505 |
| Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм | м | 16.065 |
| Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0.1757 |
| Подвес в комплекте | 100 шт | 0.287 |
| Уголок декоративный (пристенный) прим. Уголок МДФ 30х30 мм | м | 6.5 |
| Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 2.59 |
| Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 7.126 |
| Клей ПВА | кг | 2.037 |
| Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250-300 г/м2 | кг | 25.7125 |
| Клей резиновый универсальный | кг | 0.052 |
| Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) | т | 0.0288915 |
| Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 19.261 |
| Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 12.155 |
| Краска водно-дисперсионная для внутренних работ | т | 0.0315095 |
| Краска масляная для внутренних работ, готовая к применению | т | 0.001752 |
| Мастика клеящая каучуковая | кг | 1.37505 |
| Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.000856 |
| Шпатлевка клеевая | т | 0.003968 |
| Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.027115 |
| Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1 |
| Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Текущий ремонт кабинета №33а (S=35,1 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53** | | |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Снятие старых обоев | м2 | 80,7 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 80,7 |
| Покраска обоев акриловой краской за 2 раза. | м2 | 80,7 |
| Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 80,7 |
| Грунтовка поверхности стен перед оштукатуриванием и по оштукатуренной поверхности. | м2 | 80,7 |
| Шпатлёвка по штукатурке | м2 | 80,7 |
| Грунтовка поверхности стен по шпатлёвке | м2 | 80,7 |
| Обработка поверхностей противогрибковым составом | м2 | 80,7 |
| Демонтаж ПВХ панелей с каркасом | м2 | 7,0 |
| Монтаж ПВХ панелей с каркасом и установкой существующих радиаторных решёток ПВХ | м2 | 7,0 |
| Установка элементов декоративных (Уголок МДФ) 30х30 мм). | м/п | 6,0 |
| Смена выключателя двухклавишного СП | шт. | 1,0 |
| Смена розеток один-х СП | шт. | 3,0 |
| Смена плит потолочных 600х600х12 мм | м2 | 35,1 |
| Удаление существующего напольного покрытия | м2 | 35,1 |
| Демонтаж плинтусов ПФХ | м/п | 23,8 |
| Монтаж линолеума | м2 | 35,1 |
| Монтаж стыков-порогов | м/п | 2,0 |
| Устройство плинтуса ПВХ | м/п | 23,8 |

**2. Товар, поставляемый при выполнении закупаемых работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Стеклообои: Рисунок ёлочка, ширина не менее 1,0 метра. Плотность 110-200 г/м2 | 10 м2 | 8.4735 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 35.802 |
| Панели потолочные: ARMSTRONG OASIS | м2 | 36.153 |
| Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0.23868 |
| Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0.75994 |
| Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм | 1000 шт | 0.062594 |
| Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм | 100 шт | 1.23923 |
| Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 шт | 0.1057 |
| Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0.3514 |
| Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 689.985 |
| Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм | м | 8.505 |
| Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм | м | 16.065 |
| Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0.1757 |
| Подвес в комплекте | 100 шт | 0.2457 |
| Уголок декоративный (пристенный) прим. Уголок МДФ 30х30 мм | м | 6 |
| Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 2.1 |
| Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 2.59 |
| Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 7.126 |
| Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 24.038 |
| Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм | 100 шт | 0.01904 |
| Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм | 100 шт | 0.01904 |
| Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.0952 |
| Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.01666 |
| Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.01666 |
| Клей ПВА | кг | 2.037 |
| Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий | кг | 17.55 |
| Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250-300 г/м2 | кг | 22.1925 |
| Клей резиновый универсальный | кг | 0.048 |
| Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) | т | 0.0249363 |
| Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 20.2395 |
| Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 10.491 |
| Краска водно-дисперсионная для внутренних работ | т | 0.0271959 |
| Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.023403 |
| Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1 |
| Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Текущий ремонт кабинета №32а (S=31,5 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53** | | |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Снятие старых обоев | м2 | 72,0 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 72,0 |
| Покраска обоев акриловой краской за 2 раза. | м2 | 72,0 |
| Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 72,0 |
| Грунтовка поверхности стен перед оштукатуриванием и по оштукатуренной поверхности. | м2 | 72,0 |
| Шпатлёвка по штукатурке | м2 | 72,0 |
| Грунтовка поверхности стен по шпатлёвке | м2 | 72,0 |
| Обработка поверхностей противогрибковым составом | м2 | 72,0 |
| Демонтаж ПВХ панелей с каркасом | м2 | 7,0 |
| Монтаж ПВХ панелей с каркасом и установкой существующих радиаторных решёток ПВХ | м2 | 7,0 |
| Установка элементов декоративных (Уголок МДФ) 30х30 мм). | м/п | 6,0 |
| Смена выключателя двухклавишного СП | шт. | 1,0 |
| Смена выключателя двухклавишного СП | шт. | 3,0 |
| Смена плит потолочных 600х600х12 мм | м2 | 31,5 |
| Удаление существующего напольного покрытия | м2 | 31,5 |
| Демонтаж плинтусов ПФХ | м/п | 28,0 |
| Монтаж линолеума | м2 | 31,5 |
| Монтаж стыков-порогов | м/п | 2,0 |
| Устройство плинтуса ПВХ | м/п | 22,5 |

**3. Товар, поставляемый при выполнении закупаемых работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Стеклообои: Рисунок, ёлочка, ширина не менее 1,0 метра. Плотность 110-200 г/м2 | 10 м2 | 7.56 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 35.802 |
| Панели потолочные: ARMSTRONG OASIS | м2 | 36.153 |
| Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0.23868 |
| Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0.72575 |
| Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм | 1000 шт | 0.059175 |
| Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм | 100 шт | 1.23923 |
| Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 шт | 0.1057 |
| Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0.3514 |
| Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 615.6 |
| Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм | м | 8.505 |
| Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм | м | 16.065 |
| Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0.1757 |
| Подвес в комплекте | 100 шт | 0.2457 |
| Уголок декоративный (пристенный) прим. Уголок МДФ 30х30 мм | м | 6 |
| Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 2.1 |
| Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 2.59 |
| Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 7.126 |
| Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 22.725 |
| Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм | 100 шт | 0.018 |
| Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм | 100 шт | 0.018 |
| Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.09 |
| Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.01575 |
| Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.01575 |
| Клей ПВА | кг | 2.037 |
| Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий | кг | 17.55 |
| Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250-300 г/м2 | кг | 19.8 |
| Клей резиновый универсальный | кг | 0.048 |
| Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) | т | 0.022248 |
| Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 18.4473 |
| Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 9.36 |
| Краска водно-дисперсионная для внутренних работ | т | 0.024264 |
| Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.02088 |
| Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1 |
| Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Текущий ремонт пола коридора 3-го этажа (S=19,2 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53** | | |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Демонтаж плинтуса ПВХ | м/п | 24,0 |
| Демонтаж порогов-стыков | м/п | 5,0 |
| Демонтаж покрытия пола | м2 | 19,2 |
| Устройство стяжки пола цементным раствором, толщиной до 20 мм | м2 | 19,2 |
| Грунтовка поверхности пола | м2 | 19,2 |
| Устройство покрытия пола из плитки керамической 30х30 см. | м2 | 19,2 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических 10х30 см | м/п | 24,0 |
| Монтаж порогов-стыков | м/п | 5,0 |

**4. Товар, поставляемый при выполнении закупаемых работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0.335 |
| Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.39168 |
| Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.002496 |
| Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая | т | 0.0024 |
| Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные | шт | 80 |
| Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм | м2 | 19.584 |
| Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 5.25 |
| Рейки деревянные, сечение 8x18 мм | м3 | 0.00192 |
| Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.24 |
| Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 2.496 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Текущий ремонт лестничного марша со 2-го на 3-ий этажи + перила парадного марша (S=23,53 м2) Государственного учреждения - Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 53** | | |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Расчистка повреждённых участков стен | м2 | 20,0 |
| Грунтование и шпатлёвка очищенной поверхности | м2 | 20,0 |
| Окраска подготовленной поверхности | м2 | 20,0 |
| Смена плит потолочных 600х600х12 мм | шт | 16,0 |
| Удаление старого лакокрасочного покрытия | м2 | 4,33 |
| Шпатлевание и грунтовка поверхности деревянного поручня, сечение 11,5 х 8,0 см | м2 | 4,33 |
| Окраска металлической части | м2 | 13,32 |
| Окраска и лакеровка поверхности деревянного поручня, сечение 11,5 х 8,0 см | м2 | 4,33 |

**5. Товар, поставляемый при выполнении закупаемых работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Панели потолочные: ARMSTRONG OASIS | м2 | 16.48 |
| Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм | 100 шт | 0.4848 |
| Подвес в комплекте | 100 шт | 0.112 |
| Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4.66 |
| Краска водно-дисперсионная для внутренних работ | т | 0.0126 |
| Краска масляная для внутренних работ, черная густотертая | т | 0.0015052 |
| Краска масляная, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0.0005932 |
| Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты | т | 0.00009526 |
| Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00100535 |
| Шпатлевка клеевая | т | 0.01264212 |
| Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0058 |

**Раздел прочие работы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,1 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 14 км | 1 т груза | 1,1 |