Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами нижних конечностей в 2022 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **изде­лия** | **Описание видов работ** |
| 1 | 8-07-01 Протез стопы  **32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуаль­ная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слоистого пла­стика на основе акриловых смол или из кожи. Без косметической облицовки или с косметической облицов­кой мягкой по­лиуретановой (ли­стовой по­ролон). Косметиче­ское покрытие облицов­ки – чулок косметический. Метод крепле­ния протеза: с ис­пользованием кожа­ных полуфабрика­тов или наколенника. Стопа с ограниченной монтажной высотой. |
| 2 | 8-07-02 Протез голени лечебно-тренировочный  **32.50.22.121** | Модульный. С косметической облицов­кой мягкой по­лиуретановой (ли­стовой по­ролон), Косметиче­ское покрытие облицов­ки – чулок косметический. При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да). С при­емными смен­ными гильзами - не менее 3 шт. по необ­ходимости. С вклад­ной гильзой из вспенен­ных матер­иалов.  Крепле­ние с использованием гильзы (ман­жеты с ши­нами) бед­ра или облегченное с использов­анием нако­ленника. Сто­па из пенополиуретана телесного цвета. |
| 3 | 8-07-03 Протез бедра лечебно-тренировочный  **32.50.22.121** | Модульный. С кос­метической об­лицовкой мягкой по­лиуретановой (листо­вой по­ролон). Косметиче­ское покрытие облицов­ки – чулок косметический. При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слоистого пластика на основе акрилов­ых смол. С при­емными смен­ными гильзами - не менее 3 шт. по необ­ходимости. С вкладной гиль­зой из вспененных мате­риалов.  Креп­ление поясное с использован­ием кожаных комплектующих или с при­менением бед­ренного поддерживающего бан­дажа.  Модуль коленный полицентрический или одноосный с замковым устройством. Сто­па из пенополиуретана телесного цвета. |
| 4 | 8-07-04 Протез голени для купания  **32.50.22.121** | Модульный. С облицо­вочным покрытием или без него. При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слоистого пла­стика на основе акриловых смол. С при­емной пробной гильзой - не менее 1шт. Креп­ление - наколенник. Из комплек­тующих, устойчи­вых к применению во влажной среде. Стопа влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. |
| 5 | 8-07-04 Протез голени для купания  **32.50.22.121** | Модульный. С облицо­вочным покрытием или без него. При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слоистого пла­стика на основе акриловых смол. С при­емной пробной гильзой - не менее 1шт. Креп­ление – с применением замка к силиконовому чехлу или вакуумным клапаном. Из комплек­тующих, устойчи­вых к применению во влажной среде. Стопа влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. |
| 6 | 8-07-05 Протез бедра для купания  **32.50.22.121** | Модульный. С облицо­вочным покрытием или без него При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слои­стого пла­стика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 1шт. Из комплектую­щих, устой­чивых к при­менению во влажной среде. Модуль коленный замковый для купания. Стопа влагозащищенная с рифленым профи­лем подошвы. Крепление с при­менением бед­ренного поддерживающего бан­дажа или вакуумное. |
| 7 | 8-07-05 Протез бедра для купания  **32.50.22.121** | Модульный. С облицо­вочным покрытием или без него При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да) из литьевого слои­стого пла­стика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 1шт. Из комплектую­щих, устой­чивых к при­менению во влажной среде. Модуль коленный замковый для купания. Стопа влагозащищенная с рифленым профи­лем подошвы. Крепление с при­менением замка к силиконовому чехлу или вакуумным клапаном. |
| 8 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | Немодульный. С приемной гильзой индивидуальной, без пробных гильз. Материал приемной (постоянной) гильзы – кожа. Без косметической облицовки или с косметической об­лицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметиче­ское покрытие облицов­ки – чулок косметический. Крепление с использованием гильзы (манжеты с ши­нами) бедра или с использо­ванием кожа­ных комплек­тующих (без шин).  Стопа шарнирная поли­уретановая или с металлическим кар­касом. |
| 9 | 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | Немодульный. С косметиче­ской об­лицовкой мягкой полиуретановой (листовой поро­лон). Косметиче­ское покрытие облицов­ки – чулок косметический. Приемная гильза унифициро­ванная (изготов­ленная по типоразмерам, шаблонам) или приемная гильза уни­фицированная из по­лиамидных смол или (изготовленная по слеп­ку с культи инвалида) из литьевого слоистого пла­стика на основе акриловых смол. С вкладной гильзой из вспененных ма­териалов или без нее. Крепле­ние поясное с использованием кожа­ных комплектующих (без шин) или с применением бедренного поддерживающего бандажа. Узел максим­альной готовности или узел «ко­лено-голень» с автоматиче­ской фик­сацией в коленном шар­нире. Стопа полиуретановая или с металлическим каркасом |
| 10 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. При­емная гиль­за инди­видуальная (изго­товленная по ин­дивидуальному слепку с культи инвали­да). С при­емной проб­ной гильзой - не менее 1 шт. С вклад­ной гильзой из вспенен­ных материал­ов или без нее. Креп­ление с использова­нием гильзы (манжеты с ши­нами) бедра или пояс­ное с уздечкой за колено или облег­ченное с использованием наколенника или замко­вого устройства. Стопа шарнирная или с углепластиковым опорным модулем или шарнирная с регулировкой высоты каблука. |
| 11 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. С приемной гильзой инди­видуальной, из литьевого слоисто­го пластика на основе акрилов­ых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 1 шт. Вкладная гильза из вспененных мате­риалов при необходимости. Крепление протеза бедра: исполь­зованием ко­жаных комплектующих или замко­вое, или вакуум­ное или с при­менением бед­ренного поддерживающего бан­дажа.  Модуль коленный: с зам­ком или 4-х звен­ный полицентриче­ский с регулировкой скорости сги­бания-разгибания или мо­дуль коленн­ый с фиксацией под нагрузку или модуль коленный пневматический. Стопа: шарнирная или с углепластиковым опорным модулем или шарнирная с регулировкой высоты каблука. |
| 12 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. Приемная гильза инди­видуальная, из литьевого слоисто­го пластика на основе акрилов­ых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных мате­риалов при необходимости.  Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или облегченное с использованием наколенника.  Сто­па одноос­ная шарнирная с пластиковым заклад­ным элементом в передней части и щико­лотки с регу­лируемым пяточным амортизато­ром средней жёстко­сти или сто­па пенополиуретановая. |
| 13 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. С приемной гильзой инди­видуальной, из литьевого слоисто­го пластика на основе акрилов­ых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных мате­риалов при необходимости. Крепление протеза бедра на культе инвали­да с исполь­зованием ко­жаных комплектующих или вакуум­ное, или с при­менением бед­ренного поддерживающего бан­дажа.  Коленный шарнир одноосный с зам­ковым устройством или полицентриче­ский коленный шарнир с неометрическим замыканием, зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания.  Сто­па одноос­ная шарнирная с пластиковым заклад­ным элементом в передней части и щико­лотки с регу­лируемым пяточным амортизато­ром средней жёстко­сти или сто­па пенополиуретановая. |

Изготовленное изделие должно соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.

Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Проведение работ по обеспечению инвалидов Изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.