Техническое задание

на поставку в 2022 году транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функции левой ноги, обеих ног, для обеспечения лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.

1.Количество поставляемых транспортных средств.

Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (далее транспортные средства) –

1 (одна) шт.

Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (далее Товар или транспортные средства) –

2 (две) шт.

2. Требования к поставляемому Товару.

 2.1. Поставляемые транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функции левой ноги, обеих ног (далее Товар или транспортные средства) должны быть новыми, не ранее 2022 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при их использовании и соответствующими требованиям, предъявляемым ГИБДД при регистрации Товара.

2.2. Качество и маркировка Товара должно соответствовать государственным стандартам (при наличии), относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

 2.3. Товар должен отвечать установленным требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 877, и (или) «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 года № 855.

 2.4. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 года № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

2.5. Комплект документации на Товар должен находиться внутри Товара. Товар должен быть заправлен бензином в объеме не менее 5 литров.

3. Требования к техническим характеристикам Товара.

3.1. Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые – 1 (одна) шт.

Транспортные средства должны отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Технические и (или) функциональные характеристики автомобиля легкового | Категория, значение технических характеристик автомобиля легкового и (или) их наличие |
| 1. | Категория |  М1 |
| 2. | Тип кузова/количество дверей | седан/4 |
| 3. | Длина/ширина/высота, мм | не менее 4260/1700/1500 |
| 4. | Дорожный просвет, мм | не менее 160 |
| 5. | Объем багажного отделения, л | не менее 520 |
| 6. | Объем топливного бака, л | не менее 50 |
| 7. | Трансмиссия/Коробка передач | механическая/с ручным управлением |
| 8. | Двигатель | более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см |
| 9. | Максимальная скорость, км/ч | не менее 167 |
| 10. | Время разгона 0-100 км/ч, с | не более 12,2 |
| 11. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 8,4 |
| 12. | Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | наличие |
| 13. | 14'' стальные диски | наличие |
| 14. | Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | наличие |
| 15. | Специальное оборудование транспортных средств:адаптированные органы управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функции левой ноги. | наличие |

3.2. Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые – 2 (две) шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Технические и (или) функциональные характеристики автомобиля легкового | Категория, значение технических характеристик автомобиля легкового и (или) их наличие |
| 1. | Категория |  М1 |
| 2. | Тип кузова/количество дверей | седан/4 |
| 3. | Длина/ширина/высота, мм | не менее 4260/1700/1500 |
| 4. | Дорожный просвет, мм | не менее 160 |
| 5. | Объем багажного отделения, л | не менее 520 |
| 6. | Объем топливного бака, л | не менее 50 |
| 7. | Трансмиссия/Коробка передач | механическая/с ручным управлением |
| 8. | Двигатель | более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см |
| 9. | Максимальная скорость, км/ч | не менее 167 |
| 10. | Время разгона 0-100 км/ч, с | не более 12,2 |
| 11. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 8,4 |
| 12. | Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | наличие |
| 13. | 14'' стальные диски | наличие |
| 14. | Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | наличие |
| 15. | Специальное оборудование транспортных средств:адаптированные органы управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функции без обеих ног. | наличие |

Гарантия на поставленный Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Гарантийный срок исчисляется от даты передачи Товара Получателю.