**Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «01» декабря 2022 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |
| --- |
| Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Грузоподъёмность, кг |  | Не менее 40 | Шт. | 10 |
| Регулируемая ширина сиденья, см. |  | Диапазон может быть расширен 23-36 |
| Регулируемая глубина сиденья, см |  | Диапазон может быть расширен 23-35 |
| Регулируемая высота спинки, см |  | Диапазон может быть расширен 47-55 |
| Диаметр передних колес, см |  | Не менее 22 |
| Диаметр задних колес, см |  | Не менее 27 |
| Вес кресло-коляски, кг  |  | Не более 24 |
| Регулируемая подножка для ног с ремнями для ног. | Наличие |  |
| Регулируемые подлокотники, см. |  | Диапазон может быть расширен 18-23 |
| Колеса литые | Соответствие  |  |
| Регулируемый угол подножки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 0-90 |
| Регулировки высоты подголовника, см. |  | Не менее 5 |
| Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 10-60 |
| Регулировка угла наклона сиденья, 0 |  | Диапазон может быть расширен от -5 до +25 |
| Регулировка спинки и сидения | Наличие |  |
| Барьер | Наличие |  |
| Клин-абдуктор | Наличие |  |
| Пятиточечный ремень безопасности. | Наличие |  |
| поясничный валик регулируемый по высоте | Наличие |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Грузоподъёмность, кг |  | Не менее 40 | Шт. | 18 |
| Регулируемая ширина сиденья, см. |  | Диапазон может быть расширен 23-36 |
| Регулируемая глубина сиденья, см |  | Диапазон может быть расширен 23-35 |
| Регулируемая высота спинки, см |  | Диапазон может быть расширен 47-55 |
| Диаметр передних колес, см |  | Не менее 22 |
| Диаметр задних колес, см |  | Не менее 27 |
| Вес кресло-коляски, кг  |  | Не более 24 |
| Регулируемая подножка для ног с ремнями для ног. | Наличие |  |
| Регулируемые подлокотники, см. |  | Диапазон может быть расширен 18-23 |
| Колеса пневматические | Соответствие  |  |
| Регулируемый угол подножки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 0-90 |
| Регулировки высоты подголовника, см. |  | Не менее 5 |
| Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 10-60 |
| Регулировка угла наклона сиденья, 0 |  | Диапазон может быть расширенот -5 до +25 |
| Регулировка спинки и сидения | Наличие |  |
| Барьер | Наличие |  |
| Клин-абдуктор | Наличие |  |
| Пятиточечный ремень безопасности. | Наличие |  |
| поясничный валик регулируемый по высоте | Наличие |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Грузоподъёмность, кг |  | Не менее 75 | Шт. | 1 |
| Регулируемая ширина сиденья, см. |  | Диапазон может быть расширен 29-43 |
| Регулируемая глубина сиденья, см |  | Диапазон может быть расширен 33-44 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 55 |
| Диаметр передних колес, см |  | Не менее 17 |
| Диаметр задних колес, см |  | Не менее 25 |
| Вес кресло-коляски, кг  |  | Не более 29 |
| Регулируемая подножка для ног с ремнями для ног. | Наличие |  |
| Регулируемые подлокотники, см. |  | Диапазон может быть расширен 21-27 |
| Колеса литые | Соответствие  |  |
| Регулируемый угол подножки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 0-90 |
| Регулировки высоты подголовника, см. |  | Не менее 5 |
| Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 5 - 75 |
| Регулировка угла наклона сиденья, 0 |  | Диапазон может быть расширен от -5 до +25 |
| Регулировка спинки и сидения | Наличие |  |
| Барьер | Наличие |  |
| Клин-абдуктор | Наличие |  |
| Пятиточечный ремень безопасности. | Наличие |  |
| поясничный валик регулируемый по высоте | Наличие |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Грузоподъёмность, кг |  | Не менее 75 | Шт. | 3 |
| Регулируемая ширина сиденья, см. |  | Диапазон может быть расширен 29-43 |
| Регулируемая глубина сиденья, см |  | Диапазон может быть расширен 33-44 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 55 |
| Диаметр передних колес, см |  | Не менее 17 |
| Диаметр задних колес, см |  | Не менее 25 |
| Вес кресло-коляски, кг  |  | Не более 29 |
| Регулируемая подножка для ног с ремнями для ног. | Наличие |  |
| Регулируемые подлокотники, см. |  | Диапазон может быть расширен 21-27 |
| Колеса пневматические | Соответствие  |  |
| Регулируемый угол подножки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 0-90 |
| Регулировки высоты подголовника, см. |  | Не менее 5 |
| Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 5 - 75 |
| Регулировка угла наклона сиденья, 0 |  | Диапазон может быть расширен от -5 до +25 |
| Регулировка спинки и сидения | Наличие |  |
| Барьер | Наличие |  |
| Клин-абдуктор | Наличие |  |
| Пятиточечный ремень безопасности. | Наличие |  |
| поясничный валик регулируемый по высоте | Наличие |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Грузоподъёмность, кг |  | Не менее 75 | Шт. | 8 |
| Регулируемая ширина сиденья, см. |  | Не менее 36 |
| Регулируемая глубина сиденья, см |  | Не менее 40 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 72 |
| Диаметр передних колес, см |  | Не менее 18 |
| Диаметр задних колес, см |  | Не менее 25 |
| Вес кресло-коляски, кг  |  | Не более 22 |
| Регулируемая подножка для ног с ремнями для ног. | Наличие |  |
| Колеса пневматические | Соответствие  |  |
| Регулируемый угол подножки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 0-90 |
| Регулировки высоты подголовника, см. |  | Не менее 5 |
| Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | Диапазон может быть расширен 20 - 60 |
| Регулировка угла наклона сиденья. | Наличие |  |
| Регулировка спинки и сидения | Наличие |  |
| Барьер | Наличие |  |
| Клин-абдуктор | Наличие |  |
| Пятиточечный ремень безопасности. | Наличие |  |
| поясничный валик регулируемый по высоте | Наличие |  |

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)