Приложение № 1
к Извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для детей-инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов и детей-инвалидов ростом не ниже 140 см. с заболеванием детским церебральным параличом (ДЦП) на улице. Перемещение должно осуществляется сопровождающим лицом.Рама должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Передние колеса должны быть поворотные с возможностью фиксации.Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона.Кресло-коляски должны поставляться с шириной сиденья в диапазоне не уже 30-43 см. (в зависимости от потребности получателя).Высота спинки должна быть не менее 65 см.Спинка должна регулироваться по высоте и углу наклона.Подножки(-а) должны(-а) регулироваться по высоте и углу наклона.Подлокотники кресло-коляски должны быть регулируемыми по высоте, высотой не менее 20 см.Кресло-коляска должна быть оснащена ручкой(-ами) для сопровождающего лица, регулируемой(-ыми) по высоте и (или) углу наклона.Кресло-коляска должна быть оборудована:- капюшоном для защиты от дождя и солнца;- валиком (абдкутором) или ремнем для сохранения зазора между ногами;- фиксирующим четырех- или пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине;- подголовником, регулируемым по высоте;- поясничным валиком;- держателями для ног или ремнем для пятки;- боковыми опорами для головы и тела;- стояночными тормозами.Допустимая масса пользователя должна быть не менее 60 кг.В комплект кресла-коляски должны входить:- кресло-коляска,- руководство пользователя (паспорт) на русском языке, - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии).- гарантийный талон.Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларацию о соответствии (при наличии) и (или) сертификат соответствия поставляемого Товара (при наличии), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 17 ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия».Качество поставляемого Товара должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические требования» (ч.6, ч.7), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **15** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов и детей-инвалидов ростом не ниже 140 см. с заболеванием детским церебральным параличом (ДЦП) в помещении. Перемещение должно осуществляется сопровождающим лицом.Рама должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Передние колеса должны быть поворотные с возможностью фиксации.Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона.Кресло-коляски должны поставляться с шириной сиденья в диапазоне не уже 30-43 см. (в зависимости от потребности получателя). Высота спинки должна быть не менее 65 см.Спинка должна регулироваться по высоте и углу наклона.Подножки(-а) должны(-а) регулироваться по высоте и углу наклона.Подлокотники кресло-коляски должны быть регулируемыми по высоте, высотой не менее 20 см.Кресло-коляска должна быть оснащена ручкой(-ами) для сопровождающего лица, регулируемой(-ыми) по высоте и (или) углу наклона.Кресло-коляска должна быть оборудована:- съемным столиком;- валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами;- фиксирующим четырех- или пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине;- подголовником, регулируемым по высоте;- поясничным валиком;- держателями для ног или ремнем для пятки;- боковыми опорами для головы и тела;- стояночными тормозами.Допустимая масса пользователя должна быть не менее 60 кг.В комплект кресла-коляски должны входить:- кресло-коляска,- руководство пользователя (паспорт) на русском языке, - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии).- гарантийный талон.Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларацию о соответствии (при наличии) и (или) сертификат соответствия поставляемого Товара (при наличии), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 17 ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия».Качество поставляемого Товара должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические требования» (ч.6, ч.7), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **40** |

**Периоды (этапы) поставки товара**:

- *первый этап (с даты заключения Контракта по 31.08.2022г.) составляет 60% от цены Контракта;*

- *второй этап (с 01.09.2022г. по 30.09.2022г.) составляет 20% от цены Контракта;*

- *третий этап (с 01.10.2022г. по 31.10.2022г.) составляет 10% от цены Контракта;*

- *четвертый этап (с 01.11.2022г. по 30.11.2022г.) составляет 10% от цены Контракта.*

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.