Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области кресел-колясок.

Кресло-коляска с электроприводом, техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Срок службы кресел-колясок с электроприводом, установленный изготовителем должен составлять не менее 5 лет, не менее срока, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

 Кресла-коляски с электроприводом, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018, ГОСТ Р ИСО 7176-2-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015.

**Безопасность кресел-колясок**

Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, должна сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

**Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок**

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Срок предоставления гарантии качества на кресло-коляски с электроприводом не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида - не более 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида креслом-коляской осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Комплектность**

В комплект кресло-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

**Упаковка**

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеизделия | Функциональныехарактеристикиизделия | Кол-во (шт.) |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней **(модель\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производитель\_\_\_\_\_\_\_\_, страна происхождения\_\_\_\_\_\_\_\_)** должна быть:- ширина сиденья – 44 см;- глубина сиденья – 43 см;- высота сиденья – 53 см;- высота подлокотника – 20 см;- высота подножки – 48 см.Вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки.Вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья.Вид подлокотника: регулируемые по высоте.Подножка с электрическим способом регулировки угла наклона подножки. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы и тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | **1** |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней **(модель\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производитель\_\_\_\_\_\_\_\_, страна происхождения\_\_\_\_\_\_\_\_)** должна быть:- ширина дверного проема - 70 см;- ширина сиденья - 48 см;- глубина сиденья - 43 см;- высота сиденья - 55 см;- высота подлокотника - 24 см.Объем бедер 102 см.Вид спинки с электрическим способом регулировки угла наклона спинки.Вид сиденья: жесткое.Подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки.С аккумуляторной батареей. | **1** |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней **(модель\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производитель\_\_\_\_\_\_\_\_, страна происхождения\_\_\_\_\_\_\_\_)** должна быть:- ширина сиденья – 55 см;- глубина сиденья – 53 см;- высота сиденья – 60 см;- высота подлокотника – 25 см;- высота подножки – 45 см.Вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки.Вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья.Вид подлокотника: регулируемые по высоте.Подножка с электрическим способом регулировки угла наклона подножки. Привод: привод передний;Приспособления: держатели для ног.С аккумуляторной батареей. | **1** |

 Срок гарантии на кресло-коляску – не менее 24 месяца.

Срок службы кресло - коляски – не менее 5 лет.

Кресло-коляска должна иметь регистрационное удостоверение в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение **15 календарных дней** с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

 Поставка Товара осуществляется непосредственно по месту жительства Получателя, согласно Реестру получателей товара, предоставленного Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара, и не превышает **30** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее **12.12.2022 года.**