Приложение № 1 к извещению

о проведении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

на **поставку в 2023 году чехлов и косметических оболочек на протезы нижних и верхних**

**(далее - Товар) конечностей для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели)**

**Срок поставки Товара:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта до 10.12.2023 (включительно)

**Место доставки Товара:** Санкт-Петербург, Ленинградская область

 В рамках поставки Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.Товар должен отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеТовара | Наименование Товара по КТРУ | Характеристики Товара | ГОСТ, техническийрегламент/ обоснованиеиспользования(в том числе его характеристика) | Кол-во(шт.) |
| 1 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | - | Чехол хлопчатобумажный на культю нижней конечности (голени). Изготовлен из высококачественной особо мягкой хлопчатобумажной пряжи. Не имеет ярко выраженного шва. Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107нНазначение по ПРП, Методические рекомендации( гл. 4 стр. 312) | 25 |
| 2 | Чехол на культю голенишерстяной | - | Чехол шерстяной на культю нижней конечности (голени). Изготовлен из высококачественной мягкой шерстяной пряжи. Не имеет ярко выраженного шва.Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП, Методические рекомендации( гл. 4 стр. 312) | 22 |
| 3 | Чехол на культю голени изполимерного материала(силиконовый) | - | Чехол изготавливается из медицинского силикона или техногеля с внешним текстильным покрытием; имеет стабилизирующую матрицу, которая предотвращает вытягивание чехла и фиксирует мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Размер силиконового чехла определяется индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП, Методические рекомендации(гл. 4 стр. 312). | 4 |
| 4 | Чехол на культю голени изполимерного материала(силиконовый) | - | Чехол изготавливается из медицинского силикона или техногеля с внешним текстильным покрытием; имеет стабилизирующую матрицу, которая предотвращает вытягивание чехла и фиксирует мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Размер силиконового чехла определяется индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. Дистальное соединение. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП, Методические рекомендации (гл. 4 стр. 312), назначение по МТК (при наличии). | 2 |
| 5 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | - | Чехол хлопчатобумажный на культю нижней конечности (бедра). Изготовлен из высококачественной особо мягкой хлопчатобумажной пряжи. Не имеет ярко выраженного шва. Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107нназначение по ПРП, Методические рекомендации( гл. 4 стр. 312) | 18 |
| 6 | Чехол на культю бедрашерстяной | - | Чехол шерстяной на культю нижней конечности (бедра). Изготовлен из высококачественной мягкой шерстяной пряжи. Не имеет ярко выраженного шва.Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107нназначение по ПРП, Методические рекомендации( гл. 4 стр. 312) | 18 |
| 7 | Чехол на культю бедра изполимерного материала(силиконовый)  | - | Чехол изготавливается из медицинского силикона или техногеля с внешним текстильным покрытием; имеет стабилизирующую матрицу, которая предотвращает вытягивание чехла и фиксирует мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Размер силиконового чехла определяется индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н , назначение по ПРП, Методические рекомендации(гл. 4 стр. 312 | 4 |
| 8 | Косметическаяоболочка на протез нижней конечности  | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности предназначается для придания ему естественного цвета и предохранения косметической облицовки от повреждений и загрязнений | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н , назначение по ПРП, Методические рекомендации(г. 4 стр.113) | 19 |
| 9 | Чехол накультю предплечья хлопчатобумажный | - | Чехол хлопчатобумажный на культю верхней конечности (предплечья). Предназначен для смягчения воздействия стенки приемной гильзы протеза на мягкие ткани конечности. Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи. Шов, расположенный в нижней части чехла, не должен оказывать давление на дистальную часть культи и не должен вызывать потертостей кожных тканей. Верхний край не должен оказывать избыточного давления на культю. Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП,методические рекомендации (гл. 4 стр. 237) | 3 |
| 10 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | - | Чехол хлопчатобумажный на культю верхней конечности (плеча). Предназначен для смягчения воздействия стенки приемной гильзы протеза на мягкие ткани конечности. Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи. Шов, расположенный в нижней части чехла, не должен оказывать давление на дистальную часть культи и не должен вызывать потертостей кожных тканей. Верхний край не должен оказывать избыточного давления на культю. Размер подбирается индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП, методические рекомендации (гл. 4 стр. 237 | 7 |
| 11 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала(силиконовый) | - | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый).Предназначен для смягчения воздействия стенки приемной гильзы протеза на мягкие ткани конечности. Изготовлен из полимерного материала (силикона). Чехол обладает эластичными свойствами, что обеспечивает равномерное и плотное покрытие культи с обхватом всей её поверхности. Чехол обеспечивает высокую степень надёжности соединения с гильзой и несущим модулем посредством специального замка, фиксируясь в нём при помощи особого замкового штыря. Размер силиконового чехла определяется индивидуально, с учётом анатомических особенностей получателя. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП,методические рекомендации (гл. 4 стр. 238 | 3 |
| 12 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности -защитно-косметический наружный элемент. Изготавливается в соответствии с половозрастной группой получателя из ПВХ пластизоля, силикона или натурального латекса. | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от05.03.2021 № 107н, назначение по ПРП,методические рекомендации (гл. 4 стр. 238) | 9 |
| ИТОГО: | 134 |

2.1. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующие на территории Российской Федерации:

2.2. Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»,

- ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация»,

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

 - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарнохимических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

2.3.Товар должен быть новым, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

* 1. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).
	2. Гарантийный срок на Товар (чехлы хлопчатобумажные, шерстяные на протез нижней и верхней конечности, косметическая оболочку на протез верхней конечности) составляет 3 месяца с момента подписания Получателем акта приема-передачи. Гарантийный срок на Товар (косметическая оболочка на протез нижней конечности, чехол из полимерного материала (силикона) на протез нижней конечности, чехол из полимерного материала (силиконовый) на культю верхней конечности) составляет 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема - передачи. К гарантии качества Товара применяются правила, установленные гл.30 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Срок службы на Изделия устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

3. Поставщик обязан:

3.1. Осуществлять поставку Товара Получателям путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком.

- В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается). Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Товара представителю Получателя.

* 1. При работе с Получателями обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарноэпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
	2. Обеспечить возможность выдачи Товара со дня , следующего за днем подписания контракта и до 10.12.2023 (включительно).
	3. Осуществлять в течение гарантийного срока за счет собственных средств гарантийную замену Товара, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

В связи с тем, что передача Товара осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Товаром передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения по вопросам гарантийной замены Товара, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) гарантийного обслуживания. Прием Получателей по вопросам гарантийной замены Товара, осуществляется по месту нахождения организованных пункта (пунктов) гарантийного обслуживания на территории Санкт-Петербурга. 3.5. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Товара, в часы работы пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер. Информацию о телефонном номере Поставщик должен предоставить Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

3.6. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Товара. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять такие аудиозаписи. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка, места и времени доставки Товара. Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков. Информировать Заказчика о невозможности предоставления Товара Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

3.7. В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителя в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта, предоставить Заказчику данные о соисполнителе:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица);

- номер контактного телефона;

- адрес электронной почты;

-идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

- перечень операций, выполняемых соисполнителем в рамках контракта; -срок соисполнительства.

В случае привлечения соисполнителя во время исполнения контракта предоставить вышеперечисленные сведения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора между Поставщиком и соисполнителем.

При досрочном расторжении договора между Поставщиком и соисполнителем Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня расторжения такого договора.

Информация предоставляется сопроводительным письмом с приложением подтверждающих документов на бумажном носителе и в электронном виде по адресу vred@ro78.fss.ru.

1. Способ поставки:

4.1. Поставщик передает Получателям Товар следующими способами:

- Поставщик передает Товар по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя. Доставка Товара по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя осуществляется за счет собственных средств Поставщика.

- в пункте (пунктах) приема, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара

4.2. В целях реализации возможности получения Товара Получателем через пункт (пункты) приема, Поставщик обязан организовать не менее 1 (одного) пункта приема в срок не позднее 1 (одного) дня со дня следующего с даты заключения контракта, который должен действовать до конца выдачи Товара, согласно условиям технического задания.

В случае организации нескольких пунктов приема они должны быть организованы в различных районах Санкт-Петербурга. При этом не менее чем 1 (один) пункт приема должен быть организован на территории Санкт-Петербурга в пешей доступности от станции метрополитена (под пешей доступностью, в силу п. 11.24 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», принимается расстояние в 500 метров).В связи с отсутствием указания на конкретный вид транспорта в п. 11.24 СП 42.13330.2016 для однозначного толкования всеми участниками закупки Заказчик определил термин «остановка общественного транспорта» станцию метрополитена. Метрополитен является наиболее удобным и разветвленным видом транспорта в городе Санкт-Петербург, обеспечивающим безопасную и комфортную перевозку пассажиров всех категорий, в том числе отвечающую требованиям по обеспечению доступа инвалидов и иных маломобильных граждан. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.12.2009

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры. В городе Санкт-Петербург таким объектом транспортной инфраструктуры, отвечающим установленным требованиям, является метрополитен. Требования к организации пунктов приема Получателей Изделий установлены в техническом задании исходя из необходимости обеспечить доступные транспортные условия для инвалидов из любой части города Санкт-Петербурга.

В срок не позднее 1 (одного) дня со дня следующего с даты заключения контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне. В срок не позднее 1 (одного) дня со дня следующего за днем заключения контракта Поставщик передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Поставщика использовать помещения пункта (пунктов) приема, заверенные Поставщиком надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

4.2.1 Поставщик обязан предоставить доступное для лиц людей с ограниченными возможностями помещение под размещение пункта (пунктов) приема получателей в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в каждый пункт (пункты) приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР "), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта (пунктов). Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для людей с ограниченными возможностями (Получателей) (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями (Получателей) и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Поставщиком должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения пострадавших с инвалидностью по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

**Входная группа**

При перепадах высот Поставщик должен учитывать наличие следующих элементов:

- Пандус с поручнями;

(в соответствии с п. 5.1.14 – п. 5.1.16; п. 6.1.2 – п. 6.1.4; п. 6.2.9 – п. 6.2.11 СП 59.13330.2020);

Пандус должен иметь нормативный угол наклона, непрерывное двухстороннее ограждение с поручнями шириной не более 0,9-1,0 метра, высотой нижних поручней 0,7 м, а верхних 0,9 м.

- Лестница с поручнями;

Открытая лестница должна иметь непрерывное двухстороннее ограждение с поручнями высотой верхних поручней 0,9 м., краевые ступени (плоскость) лестниц необходимо обеспечить противоскользящими контрастными полосами общей шириной 0,08-0.1м. (в соответствии с п. 6.2.8

СП 59.13330.2020)

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте (в соответствии с п. 6.1.2 СП 59.13330.2020).

- Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. Прозрачное полотно двери необходимо оснастить яркой контрастной маркировкой. В проемах дверей допускаются пороги высотой не более 0,014м. (в соответствии с п.6.1.5, п. 6.1.6 СП 59.13330.2020)

- Тактильно-контрастные указатели;

Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 - 2018 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками (в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).

**Пути движения внутри пункта (пунктов)**

При перепадах высот Поставщик должен учитывать наличие следующих элементов:

- Лифт, подъемная платформа, эскалатор

(в соответствии с п. 6.2.13 – п. 6.2.18 СП 59.13330.2020).

Лифт должен иметь габариты не менее 1100х1400 мм (ширина х глубина).

- Лестницы необходимо обеспечить противоскользящими контрастными полосами общей шириной 0,08-0.1м. (в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).

- Необходимо обеспечить зону досягаемости для посетителей в кресле-коляске в пределах, установленных в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.

- Помещение пункта (пунктов) приема должно быть обеспечено техническими средствами информирования, ориентирования и сигнализации для однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации.

- Ширина дверных полотен, открытых проемов в стене на путях движения внутри пункта (пунктов) должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов более 0,014 м. (в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).

- В целях безопасности, участки пола на путях движения человека с инвалидностью должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями (в соответствии с п.6.2.3 СП

59.13330.2020)

**Пути эвакуации**

В случае невозможности соблюдения положений ч.15 ст.89 [Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»](http://docs.cntd.ru/document/542620598) помещения для обслуживания получателей должны быть предусмотрены не выше первого этажа, при этом во всех случаях пути эвакуации должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Пути эвакуации помещений пункта (пунктов) приема должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с п.6.2.19-п.6.2.32 СП 59.13330.2020

Обеспечить систему двухсторонней связи с диспетчером или дежурным (в соответствии с п. 6.5.8 СП 59.13330.2020).

4.2.2 На территории пункта приема должны иметься туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями в соответствии с п. 5.22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3), со свободным доступом Получателей. Причем не менее 1 (одной) оборудованной для посещения инвалидами в соответствии с п. 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020.

4.2.3 Пункт(ы) приема должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. В случае если загруженность пункта (пунктов) приема не позволяет обеспечить достижение указанного показателя, Поставщиком оборудуются дополнительные окна обслуживания.

4.2.4 Окна обслуживания должны быть оборудованы в зоне обслуживания Получателей. Зона обслуживания не должна располагаться в зоне ожидания. Зона ожидания и зона обслуживания пункта (пунктов) приема должны быть предназначены для Получателей, их представителей и/или сопровождающих лиц, не должны находиться в подземных (подвальных) и цокольных этажах.

4.2.5 Товар должен находиться на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем его надлежащее хранение. Товар не должен находиться в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения.

4.2.6 Пункт (пункты) приема должны иметь следующие условия доступности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

* возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
* возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
* сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
* содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
* надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
* обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по [форме](http://base.garant.ru/71145140/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000) и в [порядке](http://base.garant.ru/71145140/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000), утвержденных [приказом](http://base.garant.ru/71145140/) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115).

4.3. Заказчик вправе предоставить Поставщику без взимания платы помещение для организации пункта приема Получателей Товара Получателям. Поставщик обязан организовать выдачу Товара в предложенном пункте приема Получателей.

5. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта (пунктов) приема, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт(-ы) приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

* 1. Передача Товара Получателям должна производиться в каждом из пунктов приема не менее 6 (шести) дней неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом, время работы должно быть в интервале с 08:00 до 22:00.
	2. В случае выбора Получателем способа получения Товара путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не менее чем с 10:00 до 21:00 не менее 6 (шести) дней неделю, по предварительной записи по телефону, предоставленному Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта. Доставка осуществляется за счет средств Поставщика. Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Товара Получателю не позднее рабочего дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.
	3. С целью подтверждения соответствия Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным техническим заданием, Заказчик по своему усмотрению производит сплошную и/или выборочную проверку Товара и соответствия пункта (пунктов) приема требованиям технического задания. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фотофиксацию и/или видеозапись.
	4. В случаях отказа от Товара Получателя, Поставщик обязан предоставить письменный отказ Получателя, либо акт телефонного разговора. Информация предоставляется на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением и в электронном виде по адресу vred@ro78.fss.ru

6. При проведении экспертизы Товара на соответствие их условиям технического задания, Поставщик должен предоставить необходимое для проведении экспертизы количество Товара. При этом предоставленное для экспертизы количество Товара не входит в общий объем Товара, предусмотренный техническим заданием.