**Описание объекта закупки**

**на поставку автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями нижних конечностей, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и характеристика** **поставляемого товара** | **Кол-во (шт.)** |
| Автомобили с адаптированными органами управления без участия левой ноги | 3 |
| Автомобили с адаптированными органами управления без участия обеих ног | 6 |
| Автомобили с адаптированными органами управления без участия правой ноги | 5 |
| ИТОГО | 14 |

Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями нижних конечностей, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемые для их реабилитации.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть легковым.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть изготовлены не ранее сентября 2022 года.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями нижних конечностей должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и (или) сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.

**Основные параметры автомобилей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова  | хэтчбек или седан  |
| 3 | Количество дверей | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула | 4 х 2  |
| 5 | Ведущие колеса | передние |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна указываться в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, должны быть устранены Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков должен быть продлен на срок не превышающий срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы должна быть установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев.