Приложение №1

К Извещению об электронном аукционе

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара,  модель Товара  (при наличии),  страна происхождения Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество,  шт. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением  (с колесами) | Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Наружные поверхности кресло-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом.  Рама должна быть изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов.  Кресло-стул должен регулироваться по высоте.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала.  Кресло-стул должен быть оснащен съемными или откидными подлокотниками.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена 4 колесами и оборудована стояночной системой торможения.  Кресло-стулья, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне 36-55 см.  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя должна быть не менее 120 кг.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (п.7, п.8, п.9, п.10).  Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». | 50 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Наружные поверхности кресло-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом.  Рама должна быть изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов.  Кресло-стул должен регулироваться по высоте.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала.  Кресло-стул должен быть оснащен подлокотниками.  Ножки кресло-стула должны быть снабжены съемными наконечниками из прочного нескользящего материала.  Кресло-стулья, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне 36-55 см.  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя должна быть не менее 120 кг.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (п.7, п.8, п.9, п.10).  Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». | 500 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности  (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.  Наружные поверхности кресло-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом.  Рама должна быть изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов (металлов или сплавов).  Кресло-стул должен регулироваться по высоте.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала.  Кресло-стул должен быть оснащен подлокотниками.  Ножки кресло-стула должны быть снабжены съемными наконечниками из прочного нескользящего материала.  Кресло-стулья, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне 50-60 см.  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя должна быть не менее 150 кг.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (п.7, п.8, п.9, п.10).  Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». | 18 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа позволяет инвалиду самостоятельно передвигаться в помещении, а при необходимости пользоваться им как туалетом. Рама должна быть изготовлена из высокопрочных устойчивых к коррозии металлов или сплавов.  Наружные поверхности кресло-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Сиденье должно быть мягким и оснащено съёмной крышкой и съемным приёмником-резервуаром, изготовленных из прочного, легко моющегося материала.  Спинка должна быть съемной.  Подлокотники должны быть съемными или откидными.  Подножки должны быть съемными или откидными и оснащены держателем голеней.  Ножные опоры должны быть съемными или откидными.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена нескользящими рукоятками для перемещения пользователя сопровождающим лицом.  Кресло-стулья, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне 36-55 см.  Конструкция кресло-стула должна быть снабжена 4 колесами: 2-мя ведущими (приводными) колесами с цельнолитыми шинами и 2-мя поворотными самоориентирующимися колесами.  Кресло-стул должен быть оборудован стояночной системой торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом.  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя должна быть не менее 120 кг.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (п.7, п.8, п.9, п.10).  Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». | 15 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.