Приложение № 3 к Извещению

Описание объекта закупки

Техническое задание

Поставка застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний специально оборудованных автомобилей, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями

Срок поставки: со дня заключения контракта до 15 декабря 2022 года.

Место поставки: Российская Федерация, по месту жительства застрахованных, либо пункте выдачи, организованном поставщиком в городе проживания застрахованных (г. Сыктывкар, г. Печора, пгт. Троицко-Печорск, г. Воркута).

Количество: без объёма

В связи с тем, что Заказчик не может рассчитать потребность в количестве Товара, закупка проводится с неопределенным объемом.

Порядок определения количества поставляемого товара на основании заявок Заказчика: Заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта.

При выборке Заказчиком количества поставляемого товара на сумму равную максимальному значению цены контракта до истечения срока поставки товара, контракт прекращает свое действие.

Максимальное значение цены контракта: 10 797 800 рублей 00 копеек.

Начальная сумма цен за единицу товара: 7 578 333 рублей 31 копейка.

**Модификация необходимых к поставке автомобилей:**

до г. Сыктывкара (ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без правой ноги;

до г. Сыктывкара (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без левой ноги;

до г. Сыктывкара (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без обеих ног;

до г. Печора (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без правой ноги;

до г. Печора (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без левой ноги;

до г. Воркута (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без обеих ног;

до пгт. Троицко-Печорск (ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением), модификация: без обеих ног.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | **седан либо лифтбек, либо хэтчбек, либо универсал\* / не менее 4\*** |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | Механическая |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением,  с механическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | **не менее 1500\*** |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855. |
| 11 | Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа ТС |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 2022г) (далее - ТР ТС 018/2011), с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (ред. от 02.04.2020).

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.

Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей, по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и «Сертификат соответствия» на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- выписку из электронного паспорта транспортного средства

- сервисную книжку

- гарантийный талон на автомобиль;

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- копия одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и (или) копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; обеих ног);

- руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);

- документ, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- акт сдачи-приемки Товара в 1 экз.;

- договор между Заказчиком (филиалом Заказчика), Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (филиалом Заказчика).

- копию сертификата соответствия на устройство управления автомобилями категории М1 для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей (представляется в случае, если устройства ручного управления не сертифицированы в составе автомобиля).

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

В комплекте с автомобилем должны предоставляться домкрат, баллонный ключ и запасное колесо.

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

        При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

При описании объектов закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.

**Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.