Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**"ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ"**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к легковому автомобилю с управлением без обеих ног с механической трансмиссией**

**1.Заказчик:**

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

**2. Источник финансирования:**

Средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

**3. Предмет размещения заказа:**

Поставка автомобиля с адаптированными органами управления, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

**4.** Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011), Постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022г.

Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль 2023 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без обеих ног).

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Количество Товара:**

Легковой автомобиль с управлением без обеих ног с механической трансмиссией – 1 шт.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Экологический класс | 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Количество мест для сидения | 5 |
| Габаритные размеры, мм.   1. длина 2. ширина 3. высота | Не менее 4268  1700  1500 |
| База, мм. | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм. | 1430 / 1414 |
| Клиренс, мм. | 180 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 520 |
| Двигатель | четырехтактный с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 1596 |
| Топливо | бензин с октановым числом 95 |
| Система питания (тип) | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Число клапанов | 8 |
| Система зажигания (тип) | Электронная со статическим распределителем |
| Система выпуска отработавших газов | Два глушителя (основной и дополнительный), нейтрализатор отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое с тросовым приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением (механическая) |
| Число передач | вперед – 5, назад – 1 |
| Главная передача (тип, маркировка) | Цилиндрическая, косозубая |
| Подвеска:  -передняя  -задняя | Независимая типа Макферсон, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
| Тормозные системы:  -рабочая  -запасная  -стояночная | Гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес  -дисковые, задних – барабанные.  Каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  УУА 13 – для лиц с нарушением функций обеих ног. |
| Аксессуары | Набор автомобилиста: огнетушитель порошковый ОП-2, лента для троса, знак аварийной остановки. Ковры: салон-4шт., ковер в багажник-1шт. |

**Сведения о передаче и приемке автомобиля:**

Передача автомобиля осуществляется на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Сведения о месте поставки автомобиля:**

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К.Илюмжинова, д. 4.

**Срок поставки товара:** до 10.12.2023 г.

**Сведения о сроках и объемах предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

**Сведения о качестве товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик заменяет его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**- Стоимость единицы Товара: девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**

**- Начальная максимальная цена контракта:** **девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к легковому автомобилю с механической трансмиссией**

**1.Заказчик:**

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

**2. Источник финансирования:**

Средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

**3. Предмет размещения заказа:**

Поставка автомобиля, предназначенного для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

**4.** Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011), Постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022г.

Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль 2023 года изготовления.

Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Количество Товара:**

Легковой автомобиль с механической трансмиссией – 1 шт.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Экологический класс | 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Количество мест для сидения | 5 |
| Габаритные размеры, мм.   1. длина 2. ширина 3. высота | Не менее 4268  1700  1500 |
| База, мм. | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм. | 1430 / 1414 |
| Клиренс, мм. | 180 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 520 |
| Двигатель | четырехтактный с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 1596 |
| Топливо | бензин с октановым числом 95 |
| Система питания (тип) | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Число клапанов | 8 |
| Система зажигания (тип) | Электронная со статическим распределителем |
| Система выпуска отработавших газов | Два глушителя (основной и дополнительный), нейтрализатор отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое с тросовым приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая |
| Число передач | вперед – 5, назад – 1 |
| Главная передача (тип, маркировка) | Цилиндрическая, косозубая |
| Подвеска:  -передняя  -задняя | Независимая типа Макферсон, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
| Тормозные системы:  -рабочая  -запасная  -стояночная | Гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес  -дисковые, задних – барабанные.  Каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Аксессуары | Набор автомобилиста: огнетушитель порошковый ОП-2, лента для троса, знак аварийной остановки. Ковры: салон-4шт., ковер в багажник-1шт. |

**Сведения о передаче и приемке автомобиля:**

Передача автомобиля осуществляется на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Сведения о месте поставки автомобиля:**

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К.Илюмжинова, д. 4.

**Срок поставки товара:** до 10.12.2023 г.

**Сведения о сроках и объемах предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

**Сведения о качестве товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик заменяет его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**- Стоимость единицы Товара: девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**

**- Начальная максимальная цена контракта:** **девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к легковому автомобилю с управлением без правой ноги с механической трансмиссией**

**1.Заказчик:**

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

**2. Источник финансирования:**

Средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

**3. Предмет размещения заказа:**

Поставка автомобиля с адаптированными органами управления, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

**4.** Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011), Постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022г.

Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль 2023 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без обеих ног).

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Количество Товара:**

Легковой автомобиль с управлением без правой ноги с механической трансмиссией – 1 шт.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Экологический класс | 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Количество мест для сидения | 5 |
| Габаритные размеры, мм.   1. длина 2. ширина 3. высота | Не менее 4268  1700  1500 |
| База, мм. | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм. | 1430 / 1414 |
| Клиренс, мм. | 180 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 520 |
| Двигатель | четырехтактный с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 1596 |
| Топливо | бензин с октановым числом 95 |
| Система питания (тип) | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Число клапанов | 8 |
| Система зажигания (тип) | Электронная со статическим распределителем |
| Система выпуска отработавших газов | Два глушителя (основной и дополнительный), нейтрализатор отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое с тросовым приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением (механическая) |
| Число передач | вперед – 5, назад – 1 |
| Главная передача (тип, маркировка) | Цилиндрическая, косозубая |
| Подвеска:  -передняя  -задняя | Независимая типа Макферсон, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
| Тормозные системы:  -рабочая  -запасная  -стояночная | Гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес  -дисковые, задних – барабанные.  Каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  УУА 13 – для лиц с нарушением функции правой ноги. |
| Аксессуары | Набор автомобилиста: огнетушитель порошковый ОП-2, лента для троса, знак аварийной остановки. Ковры: салон-4шт., ковер в багажник-1шт. |

**Сведения о передаче и приемке автомобиля:**

Передача автомобиля осуществляется на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Сведения о месте поставки автомобиля:**

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К.Илюмжинова, д. 4.

**Срок поставки товара:** до 10.12.2023 г.

**Сведения о сроках и объемах предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

**Сведения о качестве товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик заменяет его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**- Стоимость единицы Товара: девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**

**- Начальная максимальная цена контракта:** **девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек**