**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (опоры для детей).

1. **Перечень, характеристики и количество опор (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики\*\* | Показатель характеристики | Количество (шт.) |
| 1 | 6-06-01  Опора для ползания для детей-инвалидов  ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное | *Конструкция опоры для ползания для детей-инвалидов* | Разборная. Основа на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. Подбирается по антропометрическим данным ребенка. | 100 |
| *Регулировка высоты* | от уровня пола и регулировку угла наклона ложа в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы его руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. |
| *Материал опоры* | из дерева и алюминиевого сплава. |
| *Максимальная грузоподъемность* | не менее 60 кг. |
| *Соответствие национальному стандарту* | ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |
| 2 | 6-07-01  Опора для сидения для детей-инвалидов  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.129 | *Материал* | изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов. Подбирается по антропометрическим данным ребенка | 200 |
| *Рама опоры* | расположена на колесной основе из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов |
| *Съемный подголовник, регулируемый по высоте и ширине* | наличие |
| *Ремень фиксации головы* | наличие |
| *Подлокотники* | регулируемые по высоте |
| *Спинка* | регулируется по углу наклона до 45 градусов и быть оснащена мягкой подушкой. |
| *Сиденье* | регулируемое по высоте и углу наклона и оснащенное мягкой подушкой |
| *Съемный столик* | выдвижной или на липучках |
| *Задние колеса* | оснащены тормозами |
| *Абдуктор для разведения ног* | наличие |
| *Съемная подножка* | регулируемая по углу наклона до 90 градусов (до горизонтального положения). |
| *Боковые фиксаторы туловища и таза* | наличие |
| *Стоподержатели* | наличие |
| *Максимальная грузоподъемность* | не менее 90 кг |
| *Соответствие национальному стандарту* | ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |
| 3 | 6-08-01  Опора для лежания для детей-инвалидов  32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное | *Материал* | Опора для лежания изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов. Подбирается по антропометрическим данным ребенка | 50 |
| *Рама опоры* | расположена на колесной основе из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов |
| *Сиденье-ложе* | с мягким матрасом |
| *Спинка* | с мягкой накладкой, с регулируемым углом наклона спинки. |
| *Грудной и тазобедренный ремень* | с регулировкой по длине |
| *Модули* | мягкими, различной формы и толщины (3 шт.). |
| *Задняя пара колес* | оснащена тормозами. |
| *Максимальная грузоподъемность* | не менее 90 кг. |
| *Соответствие национальному стандарту* | ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |
| 4 | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.129 | *Конструкция* | предназначается для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию ребенка-инвалида к вертикальному положению, изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов. Подбирается по антропометрическим данным ребенка | 200 |
| *Рама опоры* | расположена на колесной основе из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. |
| *Крепления для стоп и головодержатель* | регулируется по высоте и ширине. |
| *Ремень фиксации головы* | наличие |
| *Крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней и абдуктор* | регулировка по высоте. |
| *Столешница* | регулируемая по высоте и углу наклона. |
| *Задние колеса* | оснащены тормозами. |
| *Боковые фиксаторы туловища и таза* | наличие |
| *Максимальная грузоподъемность* | не менее 90 кг. |
| *Соответствие национальному стандарту* | ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*\*\** *В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (в соответствии с ИПР).*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара** |
| г. Москва и Московская область |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024 |
| 1. **Срок поставки товара** |
| Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.10.2024.  Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:  - паспорта Получателя;  - Направления на получение Товара.  Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара.  Поставка должна включать:  - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:  по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;  - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |