**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка получателям опор для стояния

**Наименование и описание объекта закупки:**

Опоры для стояния (далее – ТСР, опоры, соответственно) для детей-инвалидов, с ограниченными двигательными возможностями, предназначены для развития у ребенка навыков контроля положения тела.

**1. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **комбинированный**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**2. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **комбинированный**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 126-130 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**3.** **06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **комбинированный**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 140 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**4.** **06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **комбинированный**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 70-80 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**5. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **комбинированный**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 110 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**6. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **назад**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**7. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **назад**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 100-110 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**8. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **назад**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* подголовник, регулируемый по высоте - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 90-95 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**9. 06-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов** (ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие)

Опора должна иметь:

* положение наклона: вперед и назад - **вперёд**;
* регулировка угла наклона - наличие,
* держатель спинки - наличие,
* подлокотники - наличие,
* абдуктор и/или разделитель для ног - наличие,
* боковые упоры для груди - наличие,
* упоры для коленей - наличие,
* упор для таза - наличие,
* подножки - наличие,
* ремень для груди - наличие,
* ремень для таза - наличие,
* столик - наличие

В комплект должны входить:

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон.

Размер опор - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида (**рост ребенка 160 см**.) в соответствии с заявками. Подбор опоры должен осуществляться индивидуально.

**Количество (объем поставляемого Товара):**

Количество поставляемого Товара определить невозможно. Поставка Товара осуществляется по заявкам заказчика по цене за единицу Товара, сформировавшейся по итогам закупки (по каждой позиции), в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Место поставки Товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - Омской области с правом выбора Получателем одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки Товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по **31 августа 2024** года.

Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней после получения от Заказчика реестра получателей Товара, а в отношении Получателей из числа Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи - 7 календарных дней.

Поставка после **31 августа 2024 года** не осуществляется.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Опоры для детей-инвалидов должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 50444-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Все опоры должны иметь реабилитационный эффект: формирование стереотипа вертикального положения, укрепление всех групп мышц. Опоры предназначены для детей-инвалидов, в том числе с ДЦП (предназначены для компенсации ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию). Все опоры для стояния конструктивно должны позволять находиться ребенку в наклонном положении от горизонтального до вертикального.

Опоры должна быть снабжены столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Поворот стола должен осуществляться с жестким закреплением определенного положения.

Спинка, подголовник должны быть изготовлены на твердом основании с мягким наполнением. Опоры должна быть изготовлена из высококачественного материала, с антиаллергенным экологически чистым покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога.

Опоры при необходимости должны быть мобильны (снабжены колесиками), задняя пара колес – с возможностью фиксации.

**Требования к маркировке, упаковке, транспортировке ТСР:**

**Маркировка** опор должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение модели изделия; дату выпуска (месяц, год).

**Упаковка** опор для детей-инвалидов должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

**Транспортировка** ТСР должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, действующим в Российской Федерации, и установленными Заказчиком в техническом задании.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, подписанные Поставщиком и заверенные печатью, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Консультант отдела социальных программ №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Подоляк