**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении электронного аукциона**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**на поставку автомобилей с ручным управлением в 2023 году для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве**

**1.Общие технические характеристики товара:**

Автомобили легковые, оборудованные устройством ручного управления предназначены для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве с ограниченными физическими возможностями (патологией нижних конечностей).

1. **Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **товара** | **Описание технических характеристик Товара** | **Кол-во товара,**  **(штук)** |
| Автомобиль легковой для инвалидов без левой ноги  Автомобиль легковой для инвалидов без правой ноги | Тип трансмиссии: механическая  Категория автомобиля: М1  Комплектация: стандарт  Колесная формула: 4 х 2  Ведущие колеса: передние  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип кузова: цельнометаллический, несущий, седан  Количество дверей: не менее 4  Количество мест спереди: не менее 2  Количество мест сзади: не менее 3  Тип двигателя: бензиновый  Рабочий объем двигателя: не менее 1596 см³  Тип используемого топлива: бензин с октановым числом не менее 95  Расход топлива (при смешанном цикле): не более 6,8 л/100 км \* | 2 |

\*необходимость включения дополнительной характеристики «расход топлива» обосновывается порядком расчета возмещения застрахованному лицу произведенных расходов на горючее в связи с проездом на личном автотранспорте на основании данных о норме расхода бензина на 100 км пробега (в смешанном цикле), указанных в технических характеристиках для приобретенного страховщиком последнего по времени транспортного средства на основании заключенного государственного контракта на закупку транспортного средства (пункт 47 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286).

**2. Требования к качеству и безопасности товара:**

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ТР ТС 018/2011); Межгосударственного стандарта ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть не ранее 2022 года производства.

Для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без участия правой ноги, без участия левой ноги) автомобили должны быть оборудованы специальными средствами управления. Специальные средства управления для получателей должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства;

- сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без участия правой ноги, без участия левой ноги);

- документы, подтверждающие правильность установки на автомобиль устройства ручного управления и необходимые для регистрации его в органах ГИБДД.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или быть сертифицированы в составе автомобиля.

**3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 километров пробега с момента передачи товара Получателю, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. В соответствии с сервисной книжкой на товар и (или) отдельные его комплектующие изделия (элементы) может устанавливаться гарантия в пределах 12 месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром должна составлять не менее 6 месяцев с момента передачи его Получателям, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобиля должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой получателю при фактической передаче товара. Дата передачи товара Получателю должна указываться в регистрационной карточке сервисной книжки.

Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика. Гарантийное обслуживание автомобиля проводится в г. Хабаровск Хабаровского края.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.