**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**Поставка в 2023 году автомобилей с адаптированными органами управления для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.**

Основные характеристики товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство управления автомобилем | Трансмиссия | Кол-во автомобилей, шт |
| Для пострадавшего с нарушением функций правой ноги | Механическая | 3 |
| Для пострадавшего с нарушением функций обеих ног | Механическая | 1 |
| Для пострадавшего с нарушением функций левой ноги | Механическая | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики автомобиля | Значение | Количество, шт. |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций правой ноги) | Категория автомобиля | М1 | 3 |
| Тип кузова/количество дверей\* | Седан или Хетчбек или Лифтбек/не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* | Не менее 1500 |
| Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 2. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций обеих ног) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Тип кузова/количество дверей\* | Седан или Хетчбек или Лифтбек/ не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* |  Не менее 1500 |
| Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 3 | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций левой ноги) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Тип кузова/количество дверей\* | Седан или Хетчбек или Лифтбек/ не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* | Не менее 1500 |
| Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |

Автомобили соответствуют требованиям ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждены маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 - Автомобили легковые.

 - Автомобили ранее не бывшие в эксплуатации.

 - Автомобили 2023 года изготовления.

 -Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве с нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног) оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом и имеют сертификат соответствия.

Гарантия на Товар\* не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

Срок гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляется в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средств управления (адаптированных органов управления), установленных на автомобили категории М1;

- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия действующего сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

- другие документы, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Место поставки товаров**: по месту расположения поставщика или его представителя в г. Курске.

**Срок поставки товара:**

Поставка автомобилей осуществляется с момента заключения государственного контракта по 30.11.2023 года.

**Отдельные этапы исполнения контракта:**

1 этап – с даты заключения по 31.08.2023г. (Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций правой ноги) – 2шт., Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций обеих ног – 1шт).

2 этап – с 01.07.2023 по 30.12.2023г. (Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций правой ноги) – 1шт., Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушением функций левой ноги) – 1шт.).

Конкретная дата и время поставки согласовываются с заказчиком.