|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Извещению о проведении электронного аукциона 184/ЭА |

**Описание объекта закупки**

**«Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки(далее – Изделие) | Описание объекта закупки(результата выполненных работ)\* | Объем закупки, (шт.) |
| 1. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы.Обувь ручного производства изготовлена индивидуально для каждого конкретного пострадавшего по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги пострадавшего. | 38 |
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства изготовлена индивидуально для каждого конкретного пострадавшего по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги пострадавшего. | 38 |
| 3 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства изготовлена индивидуально для каждого конкретного пострадавшего по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.  | 18 |
| 4 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства изготовлена индивидуально для каждого конкретного пострадавшего по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.  | 18 |
| **Итого:** | **112** |

\* В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует, в техническом задании описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

**Требования к качеству работ**

Изделие должно быть новым, не бывшем в употреблении, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

Работы по изготовлению для инвалидов сложной ортопедической обуви выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ по изготовлению для инвалидов сложной ортопедической обуви соответствует требованиям ГОСТ Р 54407-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке**

Упаковка изделия должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку**

Гарантийный срок на изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия" и действует с момента подписания Акта приема-передачи или с начала сезона.

Гарантийный срок носки обуви устанавливают со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона не менее 30 дней. Начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 07.02 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену ортопедической обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.