**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов в 2024 году.

**2. Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 июля 2024 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров: 216 штук** (в соответствии со спецификацией).

**5. Условия поставки товара:** приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов (далее - Товар, ТСР, Изделия) поставляются Получателям, проживающим на территории юга Тюменской области.

Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания), согласовывать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 3 календарных дня информировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя должна производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи должна производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику.

Обеспечение приспособлениями для одевания, раздевания и захвата предметов должно включать в себя доставку, выдачу Получателям, обучение пользованию, а также их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

**6. Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию**: приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов предназначены для использования Получателями в жилых помещениях в процессе приготовления и приема пищи, мытья посуды, надевания и снятия одежды и обуви, открытия и закрытия дверей и окон, пользования постельными принадлежностями, мебелью, электро-, радио- и телеаппаратурой, уборки помещения и должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51633-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования»;

* ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Качество товара может быть подтверждено декларацией о соответствии либо сертификатом в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо предоставление указанных документов.

Товар должен удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Товар должен обладать достаточной прочностью и износостойкостью, чтобы выдержать все без исключения нагрузки, в процессе использования.

Товар должен быть устойчив к воздействию средств стерилизации и дезинфекции, указываемых в ТУ и эксплуатационной документации.

Материалы, из которых изготовлен Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Металлические части должны иметь защитное покрытие, быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.305-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические».

На каждый товар должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид.

Каждый товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**7. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**8. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества товара:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателей изделиями должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара, работы, услуги**  **ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ** | **Наименование изделия, номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н** | **Описание функциональных и качественных характеристик** | **Кол-во,**  **шт.** |
| 1 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.01  КТРУ 32.50.22.129-00002072 - Приспособление для надевания рубашек | Приспособление для надевания рубашек  11-01-01 | Приспособление для надевания рубашек должно обеспечивать инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать рубашку (пиджак).  Приспособление должно быть в виде рукоятки с крюком в форме буквы «С» с одной стороны и специальным захватом, с другой стороны. | 14 |
| 2 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.02  КТРУ 32.50.22.129-00002073 - Приспособление для надевания колгот | Приспособление  для надевания колгот  11-01-02 | Приспособление для надевания колгот должно обеспечивать процесс одевания, когда нет возможности наклонятся и тянуться к стопе.  Приспособление должно иметь в своем составе следующие части:  - жесткий каркас, состоящий из одной или двух направляющих; \*\*  -тяговый элемент, с помощью которого надеваются колготы на ноги. | 8 |
| 3 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.03  КТРУ 32.50.22.129-00002074 - Приспособление для надевания носков | Приспособление  для надевания носков  11-01-03 | Приспособление для надевания носков должно обеспечивать устойчивую фиксацию исходного положения носков, удобного для самостоятельного снятия-надевания их инвалидом.  Приспособление должно иметь в своем составе следующие части:  - основание;  - узел установки исходного положения носков.  Основание приспособления должно быть надежно зафиксировано в исходном, удобном для пользования положении. Форма ручки должна обеспечивать удобное и легкое обращение с приспособлением одной рукой. | 17 |
| 4 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.04  КТРУ 32.50.22.129-00002075 - Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | Приспособление (крючок)  для застегивания пуговиц  11-01-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц должно позволять самостоятельно одеваться людям, которым сложно совершать манипуляции с мелкими предметами.  Приспособление должно иметь в своем составе следующие части:  - ловушка для пуговиц:  - крючок для застегивания пуговиц и молний;  - резиновая или деревянная рукоятка\*\* | 23 |
| 5 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.06  КТРУ 32.50.22.129-00002077 - Захват для удержания посуды | Захват для удержания посуды  11-01-06 | Захват для удержания посуды должен позволять облегчить самообслуживание инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Захват должен представлять собой зажим, работающий по принципу тисков. Захват должен быть предназначен для удержания посуды, а также удержания твердых предметов.  Приспособление должно состоять из площадки с упором и зажимом. Зажим должен иметь свободный ход. | 68 |
| 6 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.07  КТРУ 32.50.22.129-00002078 - Захват для открывания крышек | Захват для открывания крышек  11-01-07 | Захват для открывания крышек должен быть предназначен для открывания закрытых сосудов различных диаметров, имеющих завинчивающуюся крышку.  Приспособление должно подходить для всех стандартов крышек и банок разного размера.  Приспособление должно состоять из изогнутого захвата с зажимом и ручки, используемой при открывании как рычаг. | 58 |
| 7 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.08  КТРУ 32.50.22.129-00002079 - Захват для ключей | Захват для ключей  11-01-08 | Захват для ключей должен представлять из себя устройство с объемной рукояткой и вместилищем для ключа, позволяющее удерживать и манипулировать ключом инвалидам с нарушением функций схвата и удержания кистей рук.  Приспособление должно состоять из корпуса и зажима. Зажим должен быть рассчитан на 3 ключа. Ключи должны складываться для облегчения хранения. | 18 |
| 8 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.09  КТРУ  32.50.22.129-00002080 - Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) | Крюк  на длинной ручке  (для открывания форточек, створок окна и т.д.)  11-01-09 | Приспособление для открывания форточек, створок окна должно представлять собой крюк на длинной ручке для притягивания створок окна, форточек, дверцы и ящики мебели.  Крючок должен выдерживать нагрузку, направленную в сторону движения ящиков и дверец. | 4 |
| 9 | 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ 01.28.11.01.10  КТРУ 32.50.22.129-00002081 - Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания  11-01-10 | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания должна снижать нагрузку на руку при письме. | 6 |
| **ИТОГО:** | | | | **216** |

**\*\* -** указывается конкретное значение характеристики