**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка получателям костылей

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Перечень поставляемого товара:**

1. **Костыль с опорой под локоть с устройством противоскольжения**

**(6-04-01) (КТРУ: 32.50.22.128-00000003 - Костыль с опорой под локоть)**

Костыль с опорой под локоть с устройством противоскольжения.

Костыли, предназначены для помощи в передвижении людей с ограниченными двигательными возможностями, по медицинским показаниям.

Материал изготовления каркаса - металлический сплав.

Материал изготовления подлокотника – пластмасса.

Устройство противоскольжения – наличие, выдвижное, металлическое, типа «штырь».

Регулировка высоты ручки – наличие.

Регулировка высоты костыля с учетом индивидуальных особенностей получателя.

Максимальная высота костыля от пола до ручки – не более 99 см.

Резиновый наконечник – наличие.

Размер между подлокотником и ручкой – не более 25 см.

Шаг регулировки высоты – не более 3,5 см.

Выдерживают нагрузку не менее 100 кг.

Вес костыля – не более 0,70 кг.

1. **Костыль с опорой под локоть без устройства противоскольжения**

**(6-04-02) (КТРУ: 32.50.22.128-00000003 - Костыль с опорой под локоть)**

Костыль с опорой под локоть без устройства противоскольжения.

Костыли, предназначены для помощи в передвижении людей с ограниченными двигательными возможностями, по медицинским показаниям.

Материал изготовления каркаса - металлический сплав.

Материал изготовления подлокотника - пластмасса.

Костыль оснащается наконечником.

Регулировка высоты ножки костыля - наличие.

Шаг перестановки ножки не более 3,5 см.

Вес костыля: не более 0,60 кг.

Выдерживают нагрузку не менее 100 кг.

Диапазон регулировки высоты костыля:

Высота костыля от пола до ручки: Мин. не более 75 см., Макс. не менее 97,5 см.

1. **Костыль с опорой на предплечье с устройством противоскольжения**

**(6-04-03) (КТРУ: 32.50.22.128-00000002 - Костыль с опорой на предплечье)**

Костыль с опорой на предплечье с устройством противоскольжения.

Костыли, предназначены для помощи в передвижении людей с ограниченными двигательными возможностями, по медицинским показаниям.

Материал изготовления каркаса - металлический сплав.

Материал изготовления подлокотника - пластмасса

Регулировка высоты ножки костыля - наличие.

Шаг перестановки ножки не более 3,5 см.

Устройство противоскольжения - наличие.

Вес костыля: не более 0,70 кг.

Выдерживают нагрузку не менее 100 кг.

Диапазон регулировки высоты костыля:

Высота костыля от пола до ручки: Мин. не более 80 см., Макс. не менее 102,5 см.

1. **Костыль подмышечный с устройством противоскольжения**

**(6-04-05) (КТРУ: 32.50.22.128-00000001 - Костыль подмышечный)**

Костыль подмышечный с устройством противоскольжения.

Костыли, предназначены для помощи в передвижении людей с ограниченными двигательными возможностями, по медицинским показаниям.

Материал изготовления каркаса – металлический сплав.

Материал изготовления подмышечника – пластмасса.

Резиновый наконечник – наличие.

Устройство противоскольжения – наличие.

Регулировка высоты костыля с учетом индивидуальных особенностей получателя.

Шаг перестановки ручки не более 3,5 см.

Шаг перестановки ножки не более 3,5 см.

Выдерживают нагрузку не менее 100 кг.

Высота костыля от пола до подмышечника не более 118,0 см. не менее 142,50 см.

Вес костыля не более 1,5 кг.

1. **Костыль подмышечный без устройства противоскольжения**

**(6-04-06) (КТРУ: 32.50.22.128-00000001 - Костыль подмышечный)**

Костыль подмышечный без устройства противоскольжения.

Костыли, предназначены для помощи в передвижении людей с ограниченными двигательными возможностями, по медицинским показаниям.

Материал изготовления каркаса - металлический сплав.

Регулировка высоты ручки костыля – наличие. Шаг перестановки ручки не более 3,5 см.

Регулировка высоты ножки костыля - наличие. Шаг перестановки ножки не более 3,5 см.

Вес костыля не более 1,25 кг.

Выдерживают нагрузку не менее 100 кг.

Диапазон регулировки высоты костыля:

Высота костыля от пола до подмышечника: мин. не более 118,0 см. – макс. не менее 142,5 см.

**Количество (объем поставляемого товара):**

– Количество поставляемого товара определить невозможно. Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика по цене за единицу товара, сформировавшейся по итогам закупки (по каждой позиции), в объеме товара не превышающем максимального значения цены Контракта.

**Место поставки товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Омской области с правом выбора Получателем одного из способов получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей товара **по 15 ноября 2023 года**.

Поставка товара Получателям не должна превышать **30** календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

В комплект должны входить: костыль; паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке; гарантийный талон.

Маркировка упаковки костылей должна включать:

- условное обозначение группы костылей, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Упаковка костылей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Костыли должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по контракту товара.

Гарантийный срок товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.