**Приложение № 1 к извещению**

**Описание объекта закупки**

**на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

1. **Предмет торгов и государственного контракта**

Запрос котировок в электронной форме на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок (в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

**Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан:**

Да

1. **ОКПД2-30.92.20.000 коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей**
2. **Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг -** Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Кемеровской области – Кузбасса) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

1. **Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.**

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (штук) |
| 1  1 | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 4 |
| 2  2 | 7-01-05 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 2 |
| 3  3 | 7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 8 |
| 4  4 | 7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 1 |
| 4  5 | 7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 14 |
| 3  6 | 7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 3 |
| 3  7 | 7-02-06 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 2 |
| **ИТОГО:** | | | **34** |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **по 31.08.2024 года.**

Срок действия Контракта **по 30.09.2023 года.**

**14.Перечень и объем товаров, работ, услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук. |
| 1 | 7-01-04  Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.  Рама должна быть выполнена из металла с антикоррозионным покрытием.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке.  Конструкция должна предоставлять возможность складывания кресло - коляски без применения инструментов.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - сиденье и спинка должны быть на жестком основании;  - спинка коляски должна быть оснащена ручками для толкания;  - подлокотники должны быть съемные, откидные;  - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте;  - приводные (задние) колеса должны быть регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям с цельнолитыми или пневматическими шинами.  - кресло-коляска должна комплектоваться подушкой для сиденья;  - должны быть рычаги стояночного тормоза;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - подножки должны быть оснащены ремнем-упором для голеней;  - должен быть в наличии антиопрокидыватель на колесной опоре;  Технические характеристики:  Ширина сидения:  - 43 см +/- 1 см – 2 шт.  - 45 см +/- 1 см – 2 шт.  Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 125 кг.  В комплект поставки должны также входить:  набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 4 |
| 2 | 7-01-05  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Рама должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металла с антикоррозионным покрытием.  Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 95 градусов до 170 градусов. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные.  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень.  Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами.  Технические характеристики:  Ширина сидения:  - 43 см +/- 1 см –2 шт.  Высота спинки (без удлинителя): не менее 500 мм;  Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм;  Грузоподъемность (вес инвалида) - не менее 125 кг.  В комплект поставки должны также входить:  набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
| 3 | 7-01-07  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке.  Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Рама должна быть выполнена из металла с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - передние колеса должны быть регулируемые по вертикальной оси;  - приводные (задние) колеса должны быть регулируемые по высоте с цельнолитыми или пневматическими шинами;  - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - должны быть стояночные тормоза;  - должны быть ручки для сопровождающего лица;  - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом;  -должно быть устройство антиопрокидывания;  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье.  Технические характеристики:  Ширина сиденья:  50 см +/- 1 см – 1 шт.  53 см +/- 1 см – 4 шт.  55 см +/- 1 см – 3 шт.  Грузоподъемность (вес инвалида) – не менее 150 кг.  В комплект поставки должны также входить: набор инструментов, насос (при комплектации кресло- коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 8 |
| 4 | 7-01-07  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Рама должна быть выполнена из металла с антикоррозионным покрытием.  Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразную конструкцию, обеспечивающую стабильность конструкции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.  Коляска должна быть оснащена стояночными регулируемыми тормозами.  Подножки должны легко демонтироваться.  Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте и углу наклона. Опоры подножек должны иметь ремни для поддержки голени или стоп.  Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и быть съемными.  Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте.  Передние колеса должны быть регулируемые по вертикали.  Приводные (задние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами.  Спинка должна быть оснащена жестким фиксатором, препятствующим расшатыванию рамы во время езды и дополнительно стабилизирующим спинку кресла-коляски.  Глубина сиденья должна быть не менее 48 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована устройством от опрокидывания, регулируемым по высоте.  Грузоподъемность (вес инвалида) - не менее 160 кг.  Ширина сиденья: 55 см +/- 1 см – 1 шт.  В комплект поставки должны также входить: набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 5 | 7-02-08  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений и улицы.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке.  Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Рама должна быть выполнена из металла с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - передние колеса должны быть регулируемые по вертикальной оси;  - приводные (задние) колеса должны быть регулируемые по высоте с цельнолитыми или пневматическими шинами;  - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - должны быть регулируемые стояночные тормоза;  - должны быть ручки для сопровождающего лица;  - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом;  -должно быть устройство антиопрокидывания;  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье.  Технические характеристики:  Ширина сиденья:  52 см +/- 1 см – 3 шт.  55 см +/-1 см – 7 шт.  58 см +/- 1 см – 2 шт.  60 см +/- 1 см – 2шт.  Грузоподъемность (вес инвалида) - не менее 150 кг.  В комплект поставки должны также входить: набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 14 |
| 6 | 7-02-08  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений и улицы.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Рама должна быть выполнена из металла с антикоррозионным покрытием.  Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразную конструкцию, обеспечивающую стабильность конструкции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов.  Коляска должна быть оснащена стояночными регулируемыми тормозами.  Подножки должны легко демонтироваться.  Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте и углу наклона. Опоры подножек должны иметь ремни для поддержки голени или стоп.  Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и быть съемными.  Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте.  Передние колеса должны быть регулируемые по вертикали.  Приводные (задние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами.  Спинка должна быть оснащена жестким фиксатором, препятствующим расшатыванию рамы во время езды и дополнительно стабилизирующим спинку кресла-коляски.  Глубина сиденья должна быть не менее 48 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована устройством от опрокидывания, регулируемым по высоте.  Грузоподъемность (вес инвалида) - не менее 160 кг.  Ширина сиденья:  65 см +/- 1 см – 2 шт.  70 см +/- 1 см – 1 шт.  В комплект поставки должны также входить: набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 3 |
| 7 | 7-02-06  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений и улицы.  Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Рама должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металла с антикоррозионным покрытием.  Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 95 градусов до 170 градусов. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные.  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень.  Задние колеса должны быть быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации.  Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами.  Технические характеристики:  Ширина сидения:  - 42 см +/- 1 см – 1 шт.  - 45 см +/- 1 см –1шт.  Высота спинки (без удлинителя): не менее 500 мм;  Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм;  Глубина сиденья: не менее 450 мм;  Вес коляски: не более 25 кг;  Грузоподъемность (вес инвалида) - не менее 125 кг.  В комплект поставки должны также входить:  набор инструментов, насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами), руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
| ИТОГО: | | | 34 |

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**На каждое кресло-коляску должна быть нанесена маркировка, содержащая:**

- наименование и адрес (с указанием страны) изготовителя кресла-коляски;

- наименование изделия;

- условное обозначение вида (типа, модели) кресла-коляски по системе обозначений изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта или технической документации на кресло-коляску;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату изготовления кресла-коляски (минимум - год, месяц);

- ограничения использования (максимальную массу пользователя);

- информацию о подтверждении соответствия (знак обращения на рынке) в законодательно регулируемой сфере;

- другие данные, определенные производителем кресла-коляски.

Маркировка должна оставаться четкой и различимой в условиях нормального применения и должна быть стойкой к воздействию средств очистки.

Упаковка должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

**Гарантия изготовителя**

Гарантийный срок с момента подписания Акта приема-передачи Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие Товара.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида креслом-коляской осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На кресла-коляски должен быть установлен срок службы. Срок службы не должен быть менее сроков пользования, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 №107н.