**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

поставка технических средств реабилитации - поручней (перил) для самоподнимания

1. **Наименование объекта закупки:** на поставку технических средств реабилитации - поручней (перил) для самоподнимания.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара должен определяться по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 ноября 2023 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

1. **Описание объекта закупки:** поручни (перила) для самоподнимания угловые предназначены для опоры и поддержки лиц с ограниченными двигательными возможностями в процессе их перемещения (внутри помещений, при подъеме с места и пр.).

Поручни (перила) для самоподнимания (прямые (линейные) предназначены для опоры и поддержки лиц с ограниченными двигательными возможностями в процессе их перемещения (внутри помещений, при подъеме с места и пр.).

**4. Общее количество поставляемого товара**: 1360 штук.

**5. Условия поставки товара:** товар поставляется гражданам льготной категории, проживающим на территории юга Тюменской области.

Способ поставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

Поставщик согласовывает с Получателем способ, место и время поставки Товара не позднее, чем за 1 календарный день.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Помещения пунктов выдачи должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Обеспечение инвалидов поручнями (перилами) для самоподнимания должно включать в себя доставку, выдачу гражданам с учетом индивидуального подбора, введение в эксплуатацию, обучение пользованию изделием, а также их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

**6. Гарантийные требования:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**7. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:** поручни должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

**8. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:** упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ | | Наименование и номер ТСР в соответствии приказом Минтруда России от 13.02.2018  N 86н | Описание функциональных и качественных характеристик | Количество, шт. |
|  | | ОКПД 2  32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие    КОЗ 01.28.06.11.01  КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания угловые  6-11-01 | Поручни для самоподнимания угловые должны быть изготовлены из стали с защитным покрытием от коррозии. Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний.  Поручни должны иметь шероховатую поверхность для предотвращения скольжения, защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивы к дезинфицирующим растворам.  Наличие приспособлений для крепления.  Поручень должен быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 50 мм.  Максимально допустимая нагрузка на поручень не менее 100 кг.  Угол изгиба не менее 90 градусов не более 120 градусов.  В комплект должны входить поручень, инструкция по эксплуатации на русском языке, аксессуары для крепления поручня в количестве, обеспечивающем  функционирование ТСР. | 400 |
|  | | ОКПД 2  32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие    КОЗ  01.28.06.11.02  КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)  6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) должны быть изготовлены из стали с защитным покрытием от коррозии.Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний.  Поручни должны иметь шероховатую поверхность для предотвращения скольжения, защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивы к дезинфицирующим растворам.  Наличие приспособлений для крепления.  Поручень должен быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 50 мм.  Длина поручня должна быть не менее 300 мм не более 1200 мм (в зависимости от потребности Получателя)  Максимально допустимая нагрузка на поручень должны быть не менее 100 кг.  В комплект должны входить поручень, инструкция по эксплуатации на русском языке, аксессуары для крепления поручня в количестве, обеспечивающем  функционирование ТСР. | 960 |
| **ИТОГО:** | | | | | **1360** |