**Приложение №1**

**к Извещению**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2023 году.**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.

**Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2023 году:

**Протез верхних конечностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  Тип протеза: немодульный;  Приемная гильза: унифицированная;  Крепление протеза: индивидуальное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует;  Система управления протезом: отсутствует;  Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная;  Назначение протеза: косметический | 14 117,58 | 24 | 338 821,92 |
| Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  Тип протеза: немодульный;  Косметическая облицовка: отсутствует;  Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: натуральная кожа;  Количество приемных гильз: постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: индивидуальное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;  Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);  Назначение протеза: рабочий | 74 195,74 | 18 | 1 335 523,32 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический  Тип протеза: немодульный;  Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / или перчатки;  Приемная гильза: индивидуальная одинарная;  Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол;  Крепление протеза: индивидуальное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;  Система управления протезом: отсутствует;  Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватом  Назначение протеза: косметический | 87 316,05 | 9 | 785 844,45 |
| Протез предплечья рабочий | Протезы предплечья рабочий  Тип протеза: немодульный;  Косметическая облицовка: отсутствует;  Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол  Количество приемных гильз: постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: индивидуальное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;  Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);  Назначение протеза: рабочий | 85 407,95 | 4 | 341 631,80 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый)  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;  Приемная гильза: индивидуальная составная;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;  Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой несъемный с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью;  Система управления протезом: механический (тяговый);  Кисть: с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным углом ротации;  Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча;  Назначение протеза: активный (тяговый) | 139 539,61 | 4 | 558 158,44 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;  Приемная гильза: индивидуальная составная;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;  Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;  Система управления протезом: отсутствует;  Кисть: с жесткой тягой или без корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации;  Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча или без;  Назначение протеза: косметический | 163 963,26 | 4 | 655 853,04 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;  Приемная гильза: индивидуальная составная;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;  Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;  Система управления протезом: механический (тяговый);  Кисть: двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией;  Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча;  Назначение протеза: активный (тяговый) | 148 543,78 | 4 | 594 175,12 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016.  **Гарантийный срок** — 12 месяцев | | | | |
| **ИТОГО** | | | **67** | **4 610 008,09** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 4 610 008** рублей **09** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов верхних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» сентября 2023 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.