**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2023 году опор для обеспечения детей инвалидов.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». При использовании товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя при его эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристика товара\* | Кол-во, в шт. |
| Опора для ползания для детей-инвалидов КОЗ 01.28.06.06.01 | Опора для ползания должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучить ребенка ползать на четвереньках, что должно являться подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Высота и угол наклона опоры должны регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса должен быть предусмотрен мягкий упор под грудь. Размер опоры должен подбираться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя.Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей. В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 1 |
| Опора для сидения для детей-инвалидовКОЗ 01.28.06.07.01 | Опора для сидения должна быть предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, должна помогать расслаблять мышцы и снижать спастику. Опора должна иметь регулируемую спинку, изменяемый угол наклона подножки, фиксацию голеней, стоп.Опора должна быть снабжена регулируемым и съемным абдуктором, ремнями для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагаться столик, прикрепляемый к подлокотникам, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук и регулировку расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Размер опоры должен подбираться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя.Ширина и глубина сидения должны регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей.В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 27 |
| Опора для лежания для детей-инвалидовКОЗ 01.28.06.08.01 | Специализированная опора для лежания должна являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект должны входить не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Размер опоры должен подбираться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя.В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 7 |
| Опора для стояния для детей-инвалидовКОЗ 01.28.06.09.01 | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков вертикального положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор для предупреждения заваливания торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп, которые могут быть поставлены в нужное положение для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Размер опоры должен подбираться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя.Высота столика над подножкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей.В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 15 |
|  | ИТОГО: | 50 |

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «от» и «до», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонное значение, установленное в характеристиках, включая предельные значения диапазона, которое не может изменяться.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные).

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составлять на опоры не менее 2 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Место поставки товара - по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки товара - с даты получения от Заказчика реестра получателей товара до «15» ноября 2023г.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.