Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку инвалидам кресел-стульев с санитарным оснащением

**Описание объекта закупки**

ИКЗ 221100102181610010100101010013250323

НМЦК **1 775 286,66 руб.**

ОКПД2 32.50.22.129

Количество –172 шт.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "30" сентября 2022 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеизделия | Функциональные характеристики | Кол- воизд.(шт.) |
| 1 | Кресло–стул с санитарным оснащением (с колесами)Страна происхождения «\_\_\_\_» | Рама из металлических тонкостенных труб. Кресло-стул пассивного типа имеет четыре поворотных колеса. Оба задних колеса оборудованы стояночными тормозами. Наличие съемных стояночных подножек.Для обеспечения посадки/высадки инвалида подлокотники откидываются (либо снимаются). Санитарное сиденье съемное пластмассовое с мягкой подушкой, спинкой, регулируемой по высоте (либо съемной), съемным пластмассовым судном с крышкой. Ширина кресло-стула не более 570 мм, ширина сидения не менее 430 мм и не более 480 мм (поставка разных размеров), масса не более 17 кг, максимальная допустимая нагрузка не менее 120 кг. | 85 |
| 2 | Кресло–стул с санитарным оснащением (без колес)Страна происхождения «\_\_\_\_\_» | Рама из стальных тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках. Ширина сидения не менее 430 мм и не более 460 мм (поставка разных размеров). Наличие подлокотников, спинки. Пластмассовое судно, закрытое крышкой. Масса не более 8 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 110 кг. | 85 |
| 3 | Кресло–стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности без колесСтрана происхождения «\_\_\_\_\_» | Кресло – стул для полных людей. Рама из металлических тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках. Ширина сидения не менее 52 см. Наличие подлокотников, спинки. Пластмассовое судно, закрытое крышкой. Масса не более 15 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 150 кг. | 2 |
|  |  |  | 172 |

***Требования к товару:***

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57766-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» в следующей части (ссылка):

«5.1.2.13 Кресла-стулья (кроме кресел-стульев без колес) должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку».

«5.1.2.20 Поворотные колеса кресел-стульев должны быть самоориентирующимися и проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.»

«5.1.2.21 Шины колес кресел-стульев должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.»

«5.1.2.24 Конструкция кресел-стульев (исключая кресла-стулья без колес) должна быть снабжена нескользящими рукоятками для перемещения пользователя сопровождающим лицом.»

«6.2 Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека».

«6.3 Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации».

«6.6 Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Конкретный метод дезинфекции должен быть указан в технической документации или нормативном документе на конкретный вид кресел-стульев».

«6.7 Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей».

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. (п. 4.11.6.1 ГОСТ Р 51632-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Упаковка кресел-стульев, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Кресло-стул должен иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента передачи его Получателю. Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - стула не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

На каждом кресле-стуле должна быть маркировка. Маркировка должна содержать:

**-** товарный знак предприятия – изготовителя;

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

- год изготовления изделия (или 2 последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

В комплект кресла-стула должны входить:

- эксплуатационная документация;

- инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-стула), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

При передаче кресла-стула Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне, дающем Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание кресла-стула. В гарантийных талонах, дающих Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание кресел-стульев, указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей кресел-стульев (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемых по Контракту кресел-стульев.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР.

Осуществлять поставку путем передачи кресла - стула инвалиду или его представителю (далее - Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н).

При передаче кресла-стула распаковать его, привести кресло-стул в товарный вид, убедиться, что кресло-стул соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.