**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: Поставка ходунков для обеспечения ими в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 355 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Ходунки -** вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы. Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате). При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт ходунков во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта ходунков или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов ходунками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ходунки шагающие соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015. Ходунки с подмышечной опорой соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015. Ходунки с опорой на предплечье соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020.

Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| **Ходунки шагающие** | Ходунки имеют облегченный корпус из алюминиевого сплава, ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. Ходунки имеют функцию «шагание». | Ширина ходунков - не более 510 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг. Вес ходунков - не более 3 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 275 |
| **Ходунки c опорой на предплечье** | Ходунки изготовлены из прочных металлических сплавов. Ходунки оснащены мягким опорным столом. Ходунки легко складываются и регулируются по высоте. Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствия скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. | Ширина ходунков - не более 630 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг. Вес ходунков - не более 12 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 20 |
| **Ходунки c подмышечной опорой** | Ходунки легко складываются, изготовлены из хромированной стали. На стойках мягкие подмышечники, регулируемые по высоте и ширине. | Ширина ходунков - не более 610 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 110 кг. Вес ходунков - не более 12 кг.  Ходунки оснащены двумя или четырьмя колесами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 60 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 7-ти (Семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **30.09.2022 года.**