**Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «30» ноября 2022 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костыль с опорой на предплечье, с устройством противоскольжения | стойка костыля | алюминиевый сплав |  | Шт. | 10 |
| рукоять костыля | цельнолитая из высокопрочных полимеров |  |
| конструкция и размеры манжеты удобные для разной толщины одежды | наличие |  |
| Устройство регулирования высоты с помощью кнопки подбора высоты | наличие |  |
| Резиновый наконечник | наличие |  |
| регулировка по высоте от пола до рукоятки | наличие |  |
| Устройство противоскольжения | наличие |  |
| допустимая нагрузка, кг |  | не менее 100 |
| 2 | Костыль с опорой под локоть, без устройства противоскольжения | Материал стойки костыля | алюминиевый сплав |   | Шт. | 10 |
| рукоять костыля | цельнолитая из высокопрочных полимеров |   |
| конструкция и размеры манжеты удобные для разной толщины одежды | наличие |   |
| Устройство регулирования высоты с помощью кнопки подбора высоты | наличие |   |
| Резиновый наконечник | наличие |   |
| регулировка по высоте от пола до рукоятки | наличие |   |
| допустимая нагрузка, кг |  | не менее 100 |
| 3 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | материал стойки костыля | алюминиевый сплав |  | Шт. | 10 |
| регулировка ручки по высоте | наличие |  |
| регулировка ножки по высоте | наличие |  |
| регулировка по высоте в диапазоне | наличие |  |
| резиновый наконечник | наличие |  |
| Допустимая нагрузка, кг |  | Не менее 100  |
| 4 | Костыль с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Материал стойки костыля | алюминиевый сплав |   | Шт. | 100 |
| рукоять костыля | цельнолитая из высокопрочных полимеров |   |
| конструкция и размеры манжеты удобные для разной толщины одежды | наличие |   |
| Устройство регулирования высоты с помощью кнопки подбора высоты | наличие |   |
| Резиновый наконечник | наличие |   |
| устройство противоскольжения | наличие |    |
| регулировка по высоте от пола до рукоятки | наличие |   |
| допустимая нагрузка, кг |  | не менее 100 |
| 5 | Костыли подмышечные с устройством против скольжения | материал стойки костыля | алюминиевый сплав |  | Шт. |  200 |
| регулировка ручки по высоте | наличие |  |
| регулировка ножки по высоте | наличие |  |
| резиновый наконечник | наличие |  |
| допустимая нагрузка, кг |  | не менее 100 |
| Устройство противоскольжения | наличие |  |
| Итого: 330 шт.  |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)