**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов)

**1. Наименование объекта закупки:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов).

**2. Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 августа 2022 года.

 Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

. **Количество поставляемых товаров:** 38 штук (в соответствии со спецификацией).

**5. Условия поставки товара:** Поставщик долженсогласовать с Получателем адрес и время поставки Товара.Не позднее, чем за 3 календарных дня проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя должна производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации включает в себя доставку, выдачу товара, введение в эксплуатацию, обучение пользованию, а также их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

**6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара:** кресла-коляски с ручным приводом (далее ТСР, Товар) предназначены для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы.

Кресла-коляски должны обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов:

* ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;
* ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».
* ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;
* ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса»;
* ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность»;
* ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний;
* ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

 Все используемые в конструкции кресел-колясок материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления.

Элементы мягкой обивки кресла-коляски должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств и положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 "Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия".

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

**7.** **Требования к комплектованию:** в комплект поставки должны входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон.

Поставщик обязан при передаче кресла-коляски распаковать и привести ее в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

**8. Требования к упаковке и маркировке:** упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

На каждой кресло-коляске должна быть табличка, содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресла - коляски;

- обозначение товара и серийного номера кресла – коляски (при наличии);

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

На шинах колес кресел-колясок должна быть маркировка их размера.

**9. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**10.** **Требования к гарантии:** ТСР должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (кресло-коляска с ручным приводом комнатная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов- не менее 6 лет, кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов - не менее 4 лет).

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставлять гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдавать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания кресел-колясок в течение всего срока службы, установленного производителем, должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код позиции ОКПД2/ КТРУ/КОЗ** | **Наименование, номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда РФ №86н** | **Функциональные и технические характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1. | ОКПД 2 30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностейКОЗ 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)7-01-02 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена:- съемным регулируемым подголовником, который крепится к жесткой спинке фиксаторами;- боковыми регулируемыми подушками для поддержки корпуса;- регулируемым абдуктором для сохранения зазора между ногами;- столиком.Кресло-коляска должна быть представлена не менее чем в 2-х размерах: - рост 0-140 см, вес 0-35 кг (1 размер);- рост 130-160 см и вес 0-50 кг (2 размер); Рама-шасси должна регулироваться по высоте. Диаметр литых колес должен быть не менее 75 мм, с тормозами на каждое колесо.Рама коляски должна быть оборудована передним съемным поручнем (ограничителем) с мягким чехлом. Кресло-коляска должна быть укомплектована моноподножкой с задниками-держателями. Подножка должна быть оборудована ремнями для закрепления стопы.Кресло-коляска должна быть оборудована 4-х -точечным ремнем безопасности. На сидении расположен должен быть съемный, регулируемый абдуктор для сохранения зазора между ногами.Сиденье кресла-коляски должно быть с регулируемым наклоном не менее 25°.Спинка кресло-коляски должна быть с регулируемым наклоном не менее 45°.На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны быть расположены боковые подушки, съемные, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника должен быть прочный, допускающий многократную гигиеническую обработку.Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 28 до 32 см;2 размер от 36 до 40 см;- глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 28 до 34 см;2 размер от 36 до 41 см;- высота сидения должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 46 до 59 см;2 размер от 47 до 61 см;- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 52 до 64 см;2 размер от 65 до 78 см;- высота подножки должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 25 до 34 см;2 размер от 31,5 до 40 см;- высота подлокотника должна быть регулируемая вдиапазоне от 13 до 30 см;- грузоподъемность должна быть1 размер 35 кг;2 размер 50 кг; - вес коляски должен составлять:1 размер 20 кг;2 размер 25 кг;- общая ширина кресла коляски должна быть:1 размер 49 см;2 размер 59 см.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- инструкция по сборке и регулировке кресло-коляски;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 13 |
| 2. | ОКПД 2 30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностейКОЗ 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)7-01-02 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена:- съемным подголовником, который крепится к жесткой спинке фиксаторами;- боковыми подушками для поддержки корпуса;- абдуктором для сохранения зазора между ногами;- столиком.Кресло-коляска шириной сиденья 45 см должна быть предназначена: для детей ростом 140-170 см.Грузоподъемность кресла-коляски должна быть до 60 кг. включительно.Рама-шасси должна обеспечивать складывание коляски без применения дополнительного инструмента. Задние колеса должны иметь стояночный тормоз. Передние колеса с полиуретановыми шинами с возможностью блокировки колес.Рама коляски должна быть оборудована передним съемным поручнем (ограничителем) с мягким чехлом. Кресло-коляска должна быть укомплектована моноподножкой с задниками-держателями. Кресло-коляска должна быть оборудована 5-ти -точечным ремнем безопасности. Спинка кресло-коляски должна быть с регулируемым наклоном.На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны быть расположены боковые подушки, съемные, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника должен быть прочный, допускающий многократную гигиеническую обработку.Основные технические характеристики:-ширина сидения должна быть 45 см;-глубина сидения должна быть 42 см;-высота сидения должна быть 50 см;-высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне от 70 до 78 см;-спинка должна быть регулируемая по углу наклона до 45 ͦ;-сиденье должно быть регулируемое по углу наклона до 25 ͦ;-высота подножки должна быть регулируемая в диапазоне от 39 до 45 см;-подножка должна быть регулируемая по углу наклона до 90°;-опора стоп должна быть складная;-высота подлокотника должна быть не менее 20 см.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- инструкция по сборке и регулировке кресло-коляски;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
| 3. | ОКПД 2 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностейКОЗ 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)7-02-02 | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, в условиях улицы с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена:- съемным регулируемым подголовником, который крепится к жесткой спинке фиксаторами;- боковыми регулируемыми подушками для поддержки корпуса;- регулируемым абдуктором для сохранения зазора между ногами;- крышей.Кресло-коляска должна быть предназначена: для детей ростом 0-140 см, весом до 35 кг (1 размер);для детей ростом 130-160 см, весом до 0-50 кг (2 размер); Рама-шасси должна обеспечивать складывание коляски без применения дополнительного инструмента. Съёмное сиденье должно быть на жестком основании, устанавливаться по и против движения коляски.Задние колеса с полиуретановыми шинами должны иметь стояночный тормоз. Передние колеса должны быть с полиуретановыми шинами с возможностью блокировки колес.Рама коляски должна быть оборудована передним съемным поручнем (ограничителем) с мягким чехлом. С целью повышения безопасности при прогулках в темное время суток, на раме коляски должны быть расположены светоотражающие элементы.Кресло-коляска должна быть укомплектована моноподножкой с задниками-держателями. Подножка должна быть оборудована ремнями для закрепления стопы. Высота подлокотника должна быть регулируемая.Кресло-коляска должна быть оборудована 3-х или 4-х - точечным ремнем безопасности. Сиденье должно быть с регулируемым наклоном не менее 20°.Спинка кресло-коляски должна быть с регулируемым наклоном не менее 45°.На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны быть расположены боковые подушки, съемные, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника должен быть прочный, допускающий многократную гигиеническую обработку.Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 28 до 32 см; 2 размер от 36 до 40 см;- глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 30 до 36 см;2 размер от 38 до 43 см;- высота сидения должна быть не менее 51 см;- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 52 до 64 см;2 размер от 65 до 78 см;- высота подножки должна быть регулируемая в диапазоне:1 размер от 25 до 34 см;2 размер от 31 до 40 см;-высота подлокотника должна быть1 размер от 17 до 20 см;2 размер от 15 до 20 см;- диаметр передних колес должен быть не менее 20, диаметр задних колес должен быть не менее 29 см- вес коляски должен составлять:1 размер 19 кг;2 размер 25 кг;- общая ширина кресла-коляски должна составлять1 размер 62 см;2 размер 69 см.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- инструкция по сборке и регулировке кресло-коляски;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 21 |
| 4. | ОКПД 2 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностейКОЗ 01.28.07.02.02.05 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, в условиях улицы с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена:- съемным подголовником, который крепится к жесткой спинке фиксаторами;- боковыми подушками для поддержки корпуса;- абдуктором для сохранения зазора между ногами;- крышей.Кресло-коляска шириной сиденья 45 см должна быть предназначена: для детей ростом 140-170 см.Грузоподъемность кресла-коляски должна быть до 60 кг. включительно.Рама-шасси должна обеспечивать складывание коляски без применения дополнительного инструмента. Задние колеса должны иметь стояночный тормоз. Передние колеса с полиуретановыми шинами с возможностью блокировки колес.Рама коляски должна быть оборудована передним съемным поручнем (ограничителем) с мягким чехлом. С целью повышения безопасности при прогулках в темное время суток, на раме коляски должны быть расположены светоотражающие элементы.Кресло-коляска должна быть укомплектована моноподножкой с задниками-держателями. Кресло-коляска должна быть оборудована 5-ти -точечным ремнем безопасности. Спинка кресло-коляски должна быть с регулируемым наклоном.На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны быть расположены боковые подушки, съемные, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника должен быть прочный, допускающий многократную гигиеническую обработку.Основные технические характеристики:-ширина сидения должна быть 45 см;-глубина сидения должна быть 42 см;-высота сидения должна быть 50 см;-высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне от 70 до 78 см;-спинка должна быть регулируемая по углу наклона до 45 ͦ;-сиденье должно быть регулируемое по углу наклона до 25 ͦ;-высота подножки должна быть регулируемая в диапазоне от 39 до 45 см;-подножка должна быть регулируемая по углу наклона до 90°;-опора стоп должна быть складная;-высота подлокотника должна быть не менее 20 см.В комплект поставки должно входить:- набор инструментов;- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- инструкция по сборке и регулировке кресло-коляски;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
|  |  |  |  | 38 |