**Описание объекта закупки**

на поставку легковых автомобилей с адаптированными органами управления (без участия в управлении правой ноги, без участия в управлении левой ноги, без участия в управлении обеих ног), предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации, с механической трансмиссией

Наименование товара: автомобиль легковой, новый, в количестве 9 единиц, год выпуска 2022.

**Требования к условиям поставки**

Автомобили легковые должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

 Автомобили соответствуют ОКПД 2 (29.10.59.390), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без участия в управлении левой ноги – 2 автомобиля, без участия в управлении правой ноги – 2 автомобиля, без участия в управлении обеих ног - 5 автомобилей) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиле должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

 Автомобили должны быть легковыми 2022 года изготовления, ранее не бывшие в эксплуатации, должны быть предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобилей. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям**

Должно быть одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Должен быть сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с патологией нижних конечностей (без левой ноги; без правой ноги,без обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства (или выписку из электронного паспорта) с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 для водителей – застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей (без левой ноги; без правой ноги,без обеих ног);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

легковых автомобилей с адаптированными органами управления (без участия в управлении правой ноги, без участия в управлении левой ноги, без участия в управлении обеих ног) с механической трансмиссией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Технические характеристики автомобиля | Значение | Обоснование необходимости использования информации |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении правой ноги | 2 | Количество посадочных мест  | 4 (5 включая водительское) |  |
| Тип двигателя | бензин |  |
| Трансмиссия (тип) | механическая |  |
| Категория автомобиля | М1 |  |
| Тип привода | моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2022 год |
| Экологический класс | не менее 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92  |
| Оборудование транспортного средства | Автомобиль оборудован адаптированными органами управления в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении левой ноги | 2 | Количество посадочных мест  | 4 (5 включая водительское) |  |
| Тип двигателя | бензин |  |
| Трансмиссия (тип) | механическая |  |
| Категория автомобиля | М1 |  |
| Тип привода | моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2022 год |
| Экологический класс | не менее 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92  |
| Оборудование транспортного средства | Автомобиль оборудован адаптированными органами управления в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении обеих ног | 5 | Количество посадочных мест  | 4 (5 включая водительское) |  |
| Тип двигателя | бензин |  |
| Трансмиссия (тип) | механическая |  |
| Категория автомобиля | М1 |  |
| Тип привода | моноприводный |  |
| Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек/не менее 4 | Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2022 год |
| Экологический класс | не менее 2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | не менее 1596 и не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92  |
| Оборудование транспортного средства | Автомобиль оборудован адаптированными органами управления в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

**Требования к количеству Товара**

9 автомобилей легковых необходимой модификации, из которых:

* 2 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении правой ноги)
* 2 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении левой ноги)
* 5 автомобиля с ручным управлением с механической трансмиссией (без участия в управлении обеих ног)

**Место доставки товара**

Стационарный пункт на территории города Пензы.