Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание).

Поставка технических средств реабилитации – опор для детей-инвалидов*[[1]](#footnote-2)* в целях их социального обеспечения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | *Наименование Товара[[2]](#footnote-3)* | *Позиция в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)[[3]](#footnote-4)* | *Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара[[4]](#footnote-5)* | |
| 1. | 6-07-01  Опора для сидения для детей-инвалидов |  | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов  2. Назначение: предназначена для детей с рекурвацией колена.  3. Конструкция: деревянная рама, установленная на четырех колесах, два из которых имеют тормоза; с подножкой, регулируемой по углу наклона, мягким сиденьем и спинкой, сиденье с прямой спинкой до плеча, ножки сиденья регулируются по высоте.  4. Оснащение:  - съёмный подголовник,  - подлокотники, регулируемые по высоте,  - съемный регулируемый по глубине сиденья абдуктор,  - съёмный столик с дополнительными приспособлениями для фиксации рук,  - крепления для фиксации голеней, стоп, грудной (комплексное нагрудное крепление – «уздечка», или ремни, или – корсет) и тазобедренной частей тела.  5. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). | **Требования к качеству и безопасности товара.**  Лакокрасочное покрытие технических средств реабилитации должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.  Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с [ГОСТ 9.032](consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF83034A1C858154BA9D0D4D7118C5AFCED4769168C568BAB6BE29E2DEDF98C501FDAJ7IBH)-74, [ГОСТ 9.301](consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF83034A1C8581542AAD2DDDF4C8652A5E1456E19D3539EBA33ED943BF3FB904C1DD87BJCI8H)-86, [ГОСТ 9.303](consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF83034A1C8581542ABD6D5DD4C8652A5E1456E19D3539EBA33ED943BF3FB904C1DD87BJCI8H)-84 (п.4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021)  Материалы, контактирующие с телом человека, допускают к применению в опорах при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (п. 4.6.3 ГОСТ Р 51632-2021)  Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, если иное не требуется, исходя из назначения опор (п. 4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021)  Складывающиеся и регулирующие механизмы опор должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции. Конструкция опор должна предусматривать устройства для защиты пользователя от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов. (пп. 4.8.28 - 4.8.29 ГОСТ Р 51632-2021)  Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы, за исключением случаев, когда опоры предназначены для сохранения таких материалов. Опоры должны без повреждения выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами. (пп. 4.6.6-4.6.7 ГОСТ Р 51632-2021)  При обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя (п. 1 ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»)  **Требования к упаковке, маркировке товара.**  На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.  Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4. 11.5 ГОСТ Р 51632-2021).  Потребительскую тару с упакованными ТСР перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой, клеевой лентой на бумажной основе или полиэтиленовой лентой с липким слоем так, чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки. (п. 4.11.6.5 ГОСТ Р 51632-2021)  **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.**  Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи Товара Покупателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней.  Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.  Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.  Обеспечение возможности ремонта при поставке опор осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  **Требования к пункту выдачи Товара.**  Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».  В срок со дня, следующего за днем заключения контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) выдачи, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.  Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.  Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения человека должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.  Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.  Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.  Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения, в том числе колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.  Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.  Срок поставки Товара Получателям: до «01» октября 2024 года. Поставка осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Срок поставки Товара в Ивановскую область: в течение 5 дней со дня получения Заявки от Заказчика. |
| 2. | 6-07-01  Опора для сидения для детей-инвалидов |  | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-07-01  Опора для сидения для детей-инвалидов  2. Назначение: предназначена для детей со слабыми или спастичными мышцами спины и груди, а также отсутствием контроля головы и туловища.  3. Конструкция: деревянная рама, установленная на четырех колесах, два из которых имеют тормоза; с подножкой, регулируемой по высоте и углу наклона; мягким сиденьем и спинкой, регулируемой по углу наклона от 0 до не менее, чем 30 градусов, ножки сиденья регулируются по высоте.  4. Оснащение:  - подголовник,  - подлокотники, регулируемые по высоте,  - съёмный абдуктор,  - регулируемые крепления стоп,  - регулируемые крепления грудной (комплексное нагрудное крепление – «уздечка» или ремни) и тазобедренной частей тела (одиночный ремень)  - съёмный столик с дополнительными приспособлениями для фиксации рук.  5. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |
| 3. | 6-08-01  Опора для лежания для детей-инвалидов | 32.50.22.129-00000014- Устройство для тренировки координации реабилитационное | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов  2. Назначение: является средством подготовки ребенка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны, используется в процессе реабилитации детей с ДЦП, является одной из ступеней в приобретении первичных двигательных навыков и познавательных, тактильных ощущений.  3. Конструкция: деревянное основание, состоящее из сиденья, боковин и спинки. Основание на четырех колесах, два из которых имеют тормоза. Спинка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения, и сиденье опоры имеют мягкие съемные матрасы.  4. Оснащение: крепежные ремни, абдукционные модули, наклонная подушка.  5. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |
| 4. | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов  2. Назначение: предназначена для тренировки устойчивости осанки в вертикальном положении. Вырабатывает чувство безопасности в положении стоя. Устраняет патологические рефлексы (заваливание, перекрест ног, неправильную установку стоп, рекурвацию и т.д.).  3. Конструкция: деревянная фиксированная рама, установленная под 90 градусов, на четырех колесах, два из которых имеют тормоза  4. Оснащение:  - крепления для стоп (сандалии с крепежными ремешками), коленей, тазобедренного (широкий ремень) и грудного отделов, регулируемые по ширине и по высоте.  - съёмный столик для занятий, регулируемый по высоте.  5. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |
| 5. | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов  2. Назначение: предназначена для развития у ребенка навыка вертикального положения, удержания равновесия, контроля переноса центра тяжести с одной ноги на другую.  3. Конструкция на деревянном или металлическом основании (в зависимости от потребности Получателя) на четырех колесах, два из которых имеют тормоза.  4. Оснащение:  - подголовник-спинодержатель, регулируемый по высоте,  - абдуктор  - съёмный столик для занятий, регулируемый по высоте,  - крепления для стоп (подпяточники), регулируемые по ширине, могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч», удерживают стопы в правильном положении, коленеупоры, регулируемые в не менее, чем в 3ех направлениях, регулируемые крепления тазобедренного и грудного отделов.  5. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |
| 6 | 6-09-01  Опора для стояния для детей-инвалидов | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов  2. Назначение: предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести.  3. Конструкция с положением наклона: вперед и назад – комбинированным. Регулируемый угол наклона от 45° до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине поэтапно переводит получателя из положения лежа в положение стоя. Опора дает возможность выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка.  4. Оснащение:  - подголовник;  -держатель спинки;  -подлокотники;  -абдуктор и/или разделитель для ног  -боковые упоры для груди,  -упоры для коленей;  -упоры для таза;  -фиксирующий ремень для груди;  - фиксирующий ремень для таза;  -столик.  5. Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |
| 7. | 6-06-01  Опора для ползания для детей-инвалидов | 32.50.22.129-00000014- Устройство для тренировки координации реабилитационное | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов  2. Назначение: для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания.  3. Конструкция: Для комфортного положения и снижения тонуса используется мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы регулируются в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза.  4. Типоразмер: Должно быть поставлено несколько типоразмеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Использование заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования заказчиком таких показателей).*

1. Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов, 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов, 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов, 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. [↑](#footnote-ref-3)
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-4)
4. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-5)