Приложение № 1

к извещению

**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка в 2023 году чехлов на культи нижних конечностей для застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Силиконовый лайнер для протеза голени должен быть выполнен из наружного покрытие текстильного. Размеры окружности в дистальной части должны быть 160-400 мм. Толщина стенки, переходящая 4,5 мм в дистальной части 2,5 мм в проксимальной части. | Штука | 42 275,56 |
| 2 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный силиконовый чехол для протеза бедра должен быть с матрицей по всей длине, с шелковистым наружным покрытием, должен быть с литой мембраной, должен быть расположен в 10-ти или 17-ти сантиметрах от дистальной части чехла, в зависимости от длины культи получателя. Должен быть с использованием антибактериальной технологии (добавка Skinguard) во внутреннем текстурном покрытии полимерного чехла. Толщина боковых стенок полимерного чехла должна быть от 2 мм в проксимальной части до 6 мм в дистальной части, толщина дна до 14 мм. | Штука | 45 964,04 |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | | | | **88 239,60** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | | | **1 000 000,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) должен исчисляться с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Требования к качеству поставляемого товара:

Чехлы для культей нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд.3,4), ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

**Срок предоставления гарантии** должен составлять не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

**Место поставки товара:** Краснодарский край, по месту фактического проживания пострадавшего.

**Срок поставки товара:** Поставка должна осуществляться в течение 20 календарных дней с момента поступления реестра Заказчика. Сроки завершения поставки товара должны быть не позднее 31.08.2023 года.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, Товар каждого вида по 1 штуке для возможности Заказчику провести выборочную проверку поставляемого Товара.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг в соответствии с заявками Заказчика** Заказчик должен предоставить Поставщику реестры, которые формируются Заказчиком по мере поступления заявлений от пострадавших об обеспечении Товара и передаются Поставщику не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 10.08.2023 года.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)