**Описание объекта закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и характеристика** **поставляемого товара** | **Кол-во (шт.)** |
| Автомобили с адаптированными органами управления без участия левой ноги | 2 |
| Автомобили с адаптированными органами управления без участия обеих ног | 2 |
| ИТОГО | 4 |

Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, используемые для их реабилитации.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть легковым.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть изготовлены не ранее 2023 года.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями нижних конечностей должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и (или) сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.

**Основные параметры автомобилей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова  | хэтчбек или седан (участником должна быть представлена одна конкретная характеристика) |
| 3 | Количество дверей | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула | 4 х 2  |
| 5 | Ведущие колеса | передние |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), со дня подписания Получателем Акта сдачи- приёмки товара Получателем.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы должна быть установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна указываться в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков должен быть продлен на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Место доставки** **Товара**: Алтайский край, г. Барнаул, склад Поставщика (его представителя).

**Сроки поставки** **Товара**: Поставка осуществляется в 2023 году в течение 40 календарных дней с даты получения Направления, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 25.11.2023.