**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2023 году автотранспортных средства (автомобилей) с адаптированными органами управления.**

1. **Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Автомобили легковые.

Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили 2023 года изготовления.

Автомобили оборудованы адаптированными органами управления.

- автомобили с адаптированными органами управления без участия обеих ног (2 шт.),

- автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги (4 шт.)

- автомобили с адаптированными органами управления без участия левой ноги (3 шт.)

Автомобили и адаптированные органы управления изготовлены и установлены промышленным способом.

Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**Требования к отгрузке и упаковке товара.**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Требования к сроку предоставления гарантии качества товара.**

Срок предоставления гарантии качества на поставляемые автомобили составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Поставщик при передаче товара передает Получателю следующие документы на русском языке:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- выписку из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисную книжку;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средствами управления (адаптированными органами управления);

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство управления автомобилями категории М1 для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей (представляется в случае, если устройства ручного управления не сертифицированы в составе автомобиля).

1. **Показатели, позволяющие определить соответствие услуг требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Количество (шт.)** |
| **Автотранспортное средство (Автомобиль)** | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя – четырехтактный  Топливо – бензин  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). | Тип кузова - Хэтчбек или седан    Количество дверей - не менее 4  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см - не более 1600 | Автомобиль должен быть оборудован адаптированными органами управления:  - без участия в управлении **правой ноги – 4 шт.** |
| **Автотранспортное средство (Автомобиль)** | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя – четырехтактный  Топливо – бензин  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). | Тип кузова - Хэтчбек или седан    Количество дверей - не менее 4  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см - не более 1600 | Автомобиль должен быть оборудован адаптированными органами управления:  - без участия в управлении **левой ноги – 3 шт.** |
| **Автотранспортное средство (Автомобиль)** | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя – четырехтактный  Топливо – бензин  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). | Тип кузова - Хэтчбек или седан    Количество дверей - не менее 4  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см - не более 1600 | Автомобиль должен быть оборудован адаптированными органами управления:  - без участия в управлении **обеих ног - 2 шт.** |

Место поставки Товара: территория г. Перми.

Срок исполнения контракта - Поставить Товар на территорию города Перми и выдать его непосредственно Получателям по следующему графику:

- автомобили с адаптированными органами управления без участия обеих ног (2 шт.), автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги (2 шт.) - в течение 30 (Тридцати) дней со дня заключения Контракта;

- автомобили с адаптированными органами управления без участия правой ноги (2 шт.) и без участия левой ноги (3 шт.) – в период с 21.11.2023 по 30.11.2023.

**Срок действия государственного контракта по 25.12.2023 года**