**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка автомобилей с адаптированными органами управления для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

**1. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Позиция по КТРУ,  Код по ОКПД2 | Наименование Товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во, ед. измерения,  шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КТРУ: нет  ОКПД2: 29.10.59.390 | Автомобиль, оборудованный специальными средствами управления (ручным управлением) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Тип привода | Моноприводный |  | | Тип двигателя | Бензиновый |  | | Тип коробки передач | Автоматическая |  | | Рабочий объем двигателя | Не менее 1 500 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | | Экологический класс | 5 |  | | Расход топлива по смешанному ездовому циклу | не более 7,4 | л/100км | | Комплектация транспортного средства | Антиблокировочная система |  | | Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (ручное управление). |  |  | | | | 2 |
| 2 | КТРУ: нет  ОКПД2: 29.10.59.390 | Автомобиль, оборудованный специальными средствами управления (ручным управлением) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Тип привода | Моноприводный |  | | Тип двигателя | Бензиновый |  | | Тип коробки передач | Автоматическая |  | | Рабочий объем двигателя | Не менее 1 500 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | | Экологический класс | 5 |  | | Расход топлива по смешанному ездовому циклу | не более 7,4 | л/100км | | Комплектация транспортного средства | Антиблокировочная система |  | | Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги) должны быть оборудованы специальными средствами управления (ручное управление). |  |  | | | | 1 |

В соответствии с п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 органы управления (ручное управление), адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями:

- должны обеспечивать удобство доступа в салон транспортного средства и на рабочее место водителя;

- должны иметь возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного водителя;

- должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН N 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;

- не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;

- не должны препятствовать возможности управлять транспортным средством при помощи штатных органов управления (при наличии);

- не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления транспортным средством.

- рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий.

- привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.

Автомобили соответствуют Коду (29.10.59.390) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть не ранее 2022 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (обеих ног – 2 шт., левой ноги – 1 шт.) должны быть оборудованы специальными средствами управления (ручное управление).

Специальные средства управления (ручное управление) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый товар должен быть свободными от прав третьих лиц, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Отношения Поставщика и Получателя в связи с выдачей Товара по Контракту регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей..

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Гарантия на специальные средства управления (ручное управление) должна составлять 6 (шесть) месяцев.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке..

- к гарантийному обслуживанию товара: Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться в том числе на территории Брянской области.

**Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии:**

Срок действия гарантии Поставщика не менее срока действия гарантии производителя данного товара..

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: \_**

Количество: 3 шт.

Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком Получателям в г. Брянске Российской Федерации

Доставка Товара до места выдачи производится силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения.

Поставщик осуществляет выдачу Товара Получателям (их доверенным лицам) при предъявлении ими паспорта (уполномочивающих документов) и Направления, выданного Заказчиком, в день обращения Получателя к Поставщику.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:**  поставка Товара должна быть осуществлена не ранее 09.09.2022 и не позднее 20.09.2022.