Приложение №1 к извещению о

проведении запроса котировок

в электронной форме

 **Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ**

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации, а именно электронных ручных видеоувеличителей в 2023 году.

Количество технических средств реабилитации: 40 шт.

Технические и количественные характеристики:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара по ОКПД 2/КТРУ | Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 № 86н | Наименование характеристикПоказатели характеристик | Кол-во (шт) |
| Электронный ручной видеоувели-читель 26.40.33.190/ 28.99.39.190-00000282 | Электронный ручной видеоуве-личитель 13-01-02. | Предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами являющимися инвалидами по зрению\***Прибор имеет следующие технические характеристики:** **Тип** Ручной.\* Складная конструкция Минимальный уровень увеличения, крат: < 5. \*\*Максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10.\*\***Наличие**: экрана,\*\*\* подсветки,\*\*\* встроенных динамиков\***\*\***Интерфейс:- разъёма для наушников\*,- USB\*\*\*, - слот для SD-карты\*, Наличие складной **или** выдвижной ручки  **\*\***Цветная HD камера \***Наличие дополнительных функций:\*\*\*****-** хранение изображений,- подключение к ПК,- синтез речи,- автофокус,- стоп кадр.**Возможность регулировки:** \*\*\*- громкость чтения, - яркость изображения.**Режимы просмотра:\*\*\*** - удалённый просмотр, - просмотр документа.**Количество языков распознавания и чтения**: < 10,00\*\***Количество цветовых режимов**: ≥8,00\*\***Максимальное время автономной работы от аккумулятора (час):** ≥ 2,00\*\* **Вес (кг**): < 0,30\*\***Размер диагонали экрана:**  ≥3,00\*\* и <5,00\*\* *Дюйм (25,4 мм - для сведения)* **Наличие** кнопок управления.\*\*\* **Наличие** **чехла/сумки** в комплекте.\*\*\***Наличие** сетевого адаптера в комплекте.\*\*\* **Наличие** **аккумулятора/элементов** питания в комплекте \*\*\***Тип питания -**  от аккумулятора, от сети.\* | 40 |
|  | Итого: |  | 40 |

\*Участники указывают значение, установленное описанием объекта закупки. Данный вид показателя участник не вправе изменять.

\*\* Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

\*\*\* Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Место поставки товара: Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи.

 Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.11.2023г. включительно.

 Срок действия направления: до 30.11.2023г.

При использовании электронных ручных видеоувеличителей по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя. Материалы, применяемые для изготовления электронных ручных видеоувеличителей не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

**Требования к гарантии качества технических средств реабилитации:** Гарантийный срок Товара составляет 18 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 3 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

"ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия"

"ГОСТ Р 15.111-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов/

ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности

ГОСТ Р 28594 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

**Требования к упаковке, маркировке:**

 Упаковка Товара должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка Товара, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

Потребительская тара с упакованными ТСР перевязывается шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеивается бумажной лентой по ГОСТ 18510-87 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.50.

Зам. начальника ОСП1 Немчинова Е.Н.

Консультант ОСП1 Петрова Е.Б.