**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во,****шт.** |
| 1 | Протез кисти косметический**32.50.22.121** | Состоит из косметической искусственной кисти по индивидуальному подбору, включая цветовые оттенки. Заполнение пальцев силпеном и формирование приемной полости протеза по слепку.  | 1 |
| 2 | Протез предплечья косметический**32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи получателя. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Кисть силиконовая или из пластизоли телесного цвета с покрытием, дающим возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности образующие его форму и внешний вид должны быть близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Крепление индивидуальное. Система управления сохранившейся рукой. | 1 |
| 3 | Протез предплечья косметический**32.50.22.121** | Протез верхней конечности при ампутации на уровне предплечья. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве, приемных пробных гильз – 2 шт.), литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Кисть косметическая, с заполнением внутренней области вспененным полимером, с гнущимися пальцами (пальцы с арматурой), с встроенным резьбовым переходником адаптером, который может быть использован как со штыревыми соединениями, так и с гнездовыми.  | 1 |
| 4 | Протез предплечья рабочий**32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связывающих смол. Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья и комплекта рабочих насадок - не менее 4 шт. Система управления сохранившейся рукой, кисть отсутствует. Узел локоть - предплечье отсутствует Крепление индивидуальное. Постоянный. | 1 |
| 5 | Протез плечакосметический**32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего. Приемных пробных гильз не менее 4 шт. из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Узел локоть предплечья снабжен пассивным локтевым замком, обладает возможностью вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Кисть косметическая, с заполнением внутренней области вспененным полимером. С гнущимися пальцами (пальцы с арматурой), с встроенным резьбовым адаптером, соединение – как штыревое, так и гнездовое. Косметическое покрытие для придания естественного вида из вспененного материала, телесного цвета. | 1 |
| 6 | Протез кисти рабочий**32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пострадавшего. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза и комплекта рабочих насадок – 4 шт. Крепление шнуровка или лента «Велькро». Тип протеза – постоянный. | 1 |
| 7 | Протез плеча рабочий**32.50.22.121** | Протез верхней конечности при ампутации на уровне плеча. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве.), литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз – 1 шт. Система управления сохранившейся рукой. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок не менее 4-х штук. Крепление лайнер и замковое устройство. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 8 | Протез кисти косметический**32.50.22.121** | Изготовлен из силикона. Крепление индивидуальное.  | 1 |
| 9 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти**32.50.22.121** | Состоит из приемной гильзы индивидуальной, изготовленной по слепку, из листового термопластичного материала. На приемной гильзе закреплена металлическая шина, в хвостовой части которой установлен приемник для рабочих насадок. В комплект протеза входит набор разных насадок (приспособлений) до 2 штук, в зависимости от потребностей получателя. Крепление индивидуальное. | 1 |

Работы по обеспечению протезами верхних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.

**Изделия должны соответствовать требованиям:**

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

**Гарантийный срок** устанавли­вается не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня вы­дачи готового из­делия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необ­ходимо осуществлять ремонт или без­возмездную замену изделия, преж­девременно вышедш­его из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

**Объем работ:** закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).

**Место выполнения работ:** г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание получателей выездными бригадами на дому.

**Порядок выполнения работ:** Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 60 ка­лендарных дней со дня получения информации о получателе изделия. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания получателя (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателей (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию получателей - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению получателей в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом.

**Порядок оплаты:** Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в Единой информационной системе Документа о приемке выполненных работ и на основании полученных от исполнителя реестра выполненных работ.